{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["施工扬尘","dictionary","下拉项"],"not_rendered":{"defined_names":1,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"施工扬尘","index":0,"n_rows":484,"n_cols":13,"rows_kept":484}
["序号*","年份*","施工工地项目名称*","所属省份*","所属城市*","所属区县*","详细地址*","建设单位*","施工单位*","施工面积（m2）*","红色预警_控制措施*","橙色预警_控制措施*","黄色预警_控制措施*"]
[1,"2025","341省道宜兴周铁至杨巷段（东段）","江苏省","无锡市","宜兴市","341省道东段","宜兴市交通工程建设管理处","宜兴市交通建设集团",394500,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[2,"2025","341省道宜兴周铁至杨巷段（中段）","江苏省","无锡市","宜兴市","高塍镇周杨线中段","宜兴市交通工程建设管理处","宜兴市交通建设集团","583656","1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[3,2025,"341省道宜兴周铁至杨巷段（西段）","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴市官林镇","宜兴市交通工程建设管理处","宜兴市交通建设集团",633878,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[4,"2025","312国道锡沪路至锡虞立交段工程XX11标","江苏省","无锡市","锡山区","312国道与锡沪路交叉口","无锡市城市重点建设项目管理中心","无锡交通建设工程集团股份有限公司",60000,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[5,"2025","312国道锡沪路至锡虞立交段工程XX12标","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区东亭街道","无锡市城市重点建设项目管理中心","中交隧道工程局有限公司/无锡市市政设施建设工程有限公司","163294.94","1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[6,2025,"312国道无锡凤翔路至广石路段工程312FG12标","江苏省","无锡市","惠山区","堰桥街道恵暨大道无锡312FG12标项目部","无锡市城市重点建设项目管理中心","中铁大桥局集团有限公司/中国建筑一局集团有限公司",82000,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[7,2025,"312国道无锡凤翔路至广石路段工程312FG11标","江苏省","无锡市","惠山区","无锡市惠山区堰桥街道（312国道FG11标）","无锡市城市重点建设项目管理中心","中铁一局集团有限公司/中铁十一局集团有限公司",167757,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[8,"2025","中环快速312国道段配套工程（一期）312PT11标","江苏省","无锡市","新吴区","312国道与高浪路交叉口","无锡市城市重点建设项目管理中心","无锡交通建设工程集团股份有限公司/江苏江南路桥工程有限公司",14750,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[9,"2025","229省道江阴青阳至惠山西漳段（暨南大道-北惠路）","江苏省","无锡市","江阴市","青阳镇里旺里村","江阴澄通工程管理有限公司","江阴市交通工程建设有限公司","66858","1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[10,2025,"江阴靖江长江隧道南接线工程","江苏省","无锡市","江阴市","江苏省江阴市芙蓉大道与夏东路交叉口","江苏省交通工程建设局","中铁十一局集团有限公司         南通路桥工程有限公司           中石化省里建设工程有限公司     无锡交通建设工程集团有限公司              江苏华晨路桥建设有限公司",1222000,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[11,"2025","无锡至太仓高速公路无锡至苏州段（无锡）","江苏省","无锡市","惠山区、锡山区","江苏省无锡市中惠大道与吴韵路交叉口","江苏省交通工程建设局","无锡交通建设工程集团股份有限公司中国建筑第七工程局有限公司江苏常鑫路桥集团有限公司             苏州交通工程集团有限公司        中铁大桥局上海工程有限公司     中铁七局集团有限公司","3524453.33","1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[12,"2025","环太湖高速公路改建（一期）工程道路施工项目HTG11标段","江苏省","无锡市","新吴区","新安街道新安收费站","无锡市城市重点建设项目管理中心","无锡大诚建设有限公司",75021.9,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[13,"2025","环太湖高速公路改建（一期）工程房建项目HTG51标段","江苏省","无锡市","新吴区","新安街道新安收费站","无锡市城市重点建设项目管理中心","华仁建设集团有限公司",10000,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[14,"2025","环太湖高速公路改建（一期）交通工程机电施工项目HTG-91标段","江苏省","无锡市","新吴区","新安街道新安收费站","无锡市城市重点建设项目管理中心","江苏中路交通发展有限公司",99000,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[15,2025,"范蠡大道北延二期新建工程","江苏省","无锡市","宜兴市","江苏省无锡市宜兴市芳桥街道范蠡大道","宜兴市交通工程建设管理处","宜兴市交通建设集团",483656,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[16,2025,"大拈花湾项目区域道路新建工程1期EPC项目","江苏省","无锡市","宜兴市","江苏省无锡市宜兴市周铁镇大拈花湾项目区域","宜兴市交通工程建设管理处","宜兴市交通建设集团",132500,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[17,2025,"官林水运能力提升工程-航道整治工程","江苏省","无锡市","宜兴市","江苏省无锡市宜兴市官林镇、杨巷镇、徐舍镇、高塍镇","江苏宜创久隆投资发展有限公司","宜兴交通建设集团",100050,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[18,"2025","锡沪路智能网联自动驾驶先导段片区开发项目（一期）","江苏省","无锡市","锡山区","锡沪路凤威路至杜正路段","无锡市锡山区重点建设项目管理中心","无锡交通建设工程集团股份有限公司","42761.8","1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[19,"2025","锡沪路智能网联自动驾驶先导段片区开发项目（一期）","江苏省","无锡市","锡山区","锡沪路吼山南路至润锡北路段","无锡市锡山区重点建设项目管理中心","无锡交通建设工程集团股份有限公司","197106.1","1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[20,2025,"万寿路（唐平大道-平湖路）新建工程","江苏省","无锡市","惠山区","玉祁街道万寿路","无锡惠玉投资控股有限公司","江苏惠海建设工程有限公司",13000,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[21,2025,"北中街路（通顺桥-安阳山路）改建工程","江苏省","无锡市","惠山区","惠山区安阳山路","无锡市惠山区阳山镇人民政府","江苏惠海建设工程有限公司",1500,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[22,2025,"长山大道南延线项目","江苏省","无锡市","江阴市","江阴文林","江阴交通投资发展有限公司","中铁十五局集团有限公司",226620,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[23,2025,"暨南大道西延惠山段（江阴界～S261）新建工程","江苏省","无锡市","惠山区","武玉路146号","无锡市惠山区重点建设项目管理中心","中铁二局集团有限公司","229153","1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[24,2025,"桃溪路（S261～章唐线）改建工程","江苏省","无锡市","惠山区","惠山区桃溪路","无锡市惠山区重点建设项目管理中心","中铁四局集团有限公司",19000,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[25,2025,"武澄锡虞中片沿江排水河道治理工程","江苏省","无锡市","江阴市","徐霞客镇徐霞客村、阳庄村、璜塘村、任九房村、璜塘村、方圆村","江阴市防汛防旱服务中心\n江阴市水利投资发展集团有限公司","无锡市银河建筑安装有限公司、江阴市璜塘水利工程有限公司、江苏见龙水利建设工程有限公司、江苏省水利建设工程有限公司、苏州创元建设工程有限公司",2410,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[26,2025,"江阴市西横河整治工程","江苏省","无锡市","江阴市","江阴市璜土镇、利港街道等西横河沿线","江阴市防汛防旱服务中心\n江阴市水利投资发展集团有限公司","江苏兴水建设工程有限公司",1000,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[27,2025,"宜兴市太湖生态清淤 2024 年下半年度工程(大浦港近岸水域）2标","江苏省","无锡市","宜兴市","4#排泥固化场：林庄港北侧","宜兴市水利工程建设管理中心","宜兴市水利工程有限公司",97800,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[28,2025,"宜兴市太湖生态清淤 2024 年下半年度工程(大浦港近岸水域）3标","江苏省","无锡市","宜兴市","5#排泥固化场：后港河北侧","宜兴市水利工程建设管理中心","江苏兴水建设工程有限公司",72600,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[29,2025,"无锡市新一轮太湖生态清淤竺山湖(市区段)一期工程施工一标","江苏省","无锡市","滨湖区","马山街道竺山湖隧道入口北侧","无锡市河湖治理和水资源管理中心","江苏东方生态清淤工程有限公司",92998,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[30,2025,"无锡市新一轮太湖生态清淤竺山湖（市区段）一期工程施工二标","江苏省","无锡市","滨湖区","灵山拈花湾西侧岸线以西的竺山湖水域","无锡市河湖治理和水资源管理中心","浙江省疏浚工程有限公司",60030,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[31,2025,"新一轮太湖生态清淤梅梁湖区工程设计施工一体化","江苏省","无锡市","滨湖区","马山街道团结路往南1.5km","无锡市河湖治理和水资源管理中心","中交天津航道局有限公司",30000,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[32,2025,"锡北运河（东青河~走马塘段）整治工程","江苏省","无锡市","锡山区","锡山区东港镇锡北运河（锡东大道至东廊路）","无锡市锡山区重点建设项目管理中心","无锡恒诚水利工程建设有限公司",12000,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[33,2025,"云亭云东安居工程","江苏省","无锡市","江阴市","云亭街道应天河南侧、季庄路西侧 绿城东苑北侧。","江阴澄源房地产置业有限公司","江阴澄厦建设工程有限公司",54199.25,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[34,2025,"云亭云西安居工程（一期）","江苏省","无锡市","江阴市","云亭街道新伍路东、山水路南、规划道路西、云南路北侧","江阴澄源房地产置业有限公司","江阴建工集团有限公司",145567.95,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[35,2025,"云新村便民服务中心","江苏省","无锡市","江阴市","江阴市云亭街道规划道路东、建设路南、沈家浜路","江阴市云亭街道云新村村民委员会","江苏曼顺建设工程有限公司",11198.05,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[36,2025,"仓库翻建项目","江苏省","无锡市","江阴市","长泾镇通港路 2 号","升辉新材料股份有限公司","南通五建控股集团有限公司",14043.74,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[37,2025,"功率半导体模块散热基板新建生产基地及产能提升项目(一期)2503-320262-89-01-357841","江苏省","无锡市","江阴市","南闸街道锡澄路东、环山路北、白玉路西侧","江阴市赛英电子股份有限公司","江阴市民用建筑安装工程有限公司",37185.3,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[38,2025,"医疗耗材生产项目","江苏省","无锡市","江阴市","城东街道东盛路 52-1 号","江阴市宏勇医疗科技发展有限公司","江阴金山建筑安装工程有限公司",39878.3,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[39,2025,"华士镇印染集聚区标准厂房建设项目","江苏省","无锡市","江阴市","江阴市华士镇工业园区华士工业园北区","江阴市龙砂投资有限公司","江阴市华西建筑安装工程有限公司",93978.61,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[40,2025,"南菁高中绮山湖校区建设项目","江苏省","无锡市","江阴市","江阴市云亭街道新澄路东、规划道路南、规划道路以西、云南路北侧","江阴市人民政府云亭街道办事处","江阴建工集团有限公司",82948.37,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[41,2025,"南菁高级中学实验学校城西校区","江苏省","无锡市","江阴市","江阴市澄江街道文富路东、毗陵路北","江阴市青山未来城开发建设有限公司、江阴市中心城区城市更新有限公司","中冶建工集团有限公司",106940.12,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[42,2025,"同轴射频电缆及天线扩能项目","江苏省","无锡市","江阴市","城东街道东盛路 58 号","江阴凯博通信科技有限公司","江阴金山建筑安装工程有限公司",31252.1,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[43,2025,"峭岐绿色印染智造产业园20000t/d印染废水集中处理工程项目","江苏省","无锡市","江阴市","江阴市徐霞客镇峭岐创业路18号","江阴天香染整有限公司","江阴建工集团有限公司",17590.37,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[44,2025,"年产40万公里高速数据线项目（1#厂房、4#配套 楼、7#门卫）","江苏省","无锡市","江阴市","江苏江阴市城东街道石牌港东、梭子河南","神宇通信科技股份公司","中铁建工集团建筑安装有限公司",32485.97,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[45,2025,"年产450台套加弹机及配件项目（2#车间）","江苏省","无锡市","江阴市","江阴市徐霞客镇璜塘外环北路 19 号","江阴市大森电气有限公司","江阴市璜塘水利工程有限公司",11957.57,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[46,2025,"年产500万套刹车盘及500万套汽车零部件新建项目 4#车间","江苏省","无锡市","江阴市","江阴市新桥镇新华路91号","江阴新易达汽车维修有限公司","江阴市长寿建筑安装工程有限公司",9148.44,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[47,2025,"年产7.3万吨BOPP电子新材料项目（一期）2410-320259-89-01-133496","江苏省","无锡市","江阴市","利港街道江苏利士德化工有限公司以南、双良路以西、江苏双良科技有限公司以北","江苏双良电子新材料有限公司","江阴市华厦建设工程有限公司",76606.76,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[48,2025,"徐霞客镇姚家宕保障性安居工程项目2401-320253-89-01-838006","江苏省","无锡市","江阴市","徐霞客镇霞客大道东、规划道路北、虹影路西、霞栖苑南","江阴市霞客湾科学城开发建设有限公司","中铁十五局集团第三工程有限公司",112855.05,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[49,2025,"捷杰西数字化能源装备项目（一期）2409-320259-89-01-927718","江苏省","无锡市","江阴市","夏港街道苏港路以东、小庄路以西，平安路以南，西横河以北","江苏捷杰西智能装备有限公司","中建八局第二建设有限公司",25723.48,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[50,2025,"新建防汛应急演练及物资存储基地项目2309-320259-89-01-843350","江苏省","无锡市","江阴市","夏港街道苏港路以东、江港堤路以北","东国制钢（中国）有限公司","江苏富源广建设发展有限公司",19760.72,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[51,2025,"旌阳湖科创园（二期）项目","江苏省","无锡市","江阴市","青阳镇纵三路东、府前路南、徐霞客大道西、横二路北侧","江阴市霞客湾科学城开发建设有限公司","中交苏南（无锡）城市建设有限公司",113519.88,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[52,2025,"明康电子科技扩建厂房布局调整项目(锂电箔生产车间)","江苏省","无锡市","江阴市","江阴市长泾镇河塘范钱路300号","江阴市明康电子科技有限公司","江阴市澄东建筑集团有限公司",7816.75,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[53,2025,"智能系统家居制造新建项目","江苏省","无锡市","江阴市","璜土镇石庄华特东路6号","米拉科洛科技（江苏）有限公司","江苏华邦建设有限公司",30325.03,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[54,2025,"江阴市中医肝胆医院新建住院楼及改建工程","江苏省","无锡市","江阴市","月城镇中海大院东、市中医肝胆医院西南、花园路北","江阴水韵新城建设投资有限公司","江阴市民用建筑安装工程有限公司、江阴澄厦建设工程有限公司（联合体）",12012.58,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[55,2025,"江阴市工人文化宫易地新建项目","江苏省","无锡市","江阴市","江阴市文富路以西、毗陵路以北、西横河以南，规划道路以东","江阴市总工会,江阴市城市重点建设项目管理中心","江苏无锡二建建设集团有限公司",26206.61,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[56,2025,"江阴市秦望山绿色循环产业园年处置5万吨铝灰及资源化利用项目","江苏省","无锡市","江阴市","江阴市月城镇","江阴市锐阳环保科技有限公司","江阴市滨江装饰幕墙工程有限公司",9301.72,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[57,2025,"江阴市霞客湾科学城科教孵化中心（一期）—旌阳湖科创园一期（科创一期）","江苏省","无锡市","江阴市","青阳镇纵三路东、府前路南、徐雨客大道西、横二路以北","江阴市霞客湾科学城开发建设有限公司、中交一公局集团（江阴）霞客湾科学城投资建设有限公司","中交一公局集团有限公司、中交一公局第五工程有限公司（联合体）",84836.01,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[58,2025,"澄地2013-C-07号地块商住房开发项目（二期）","江苏省","无锡市","江阴市","利港街道东至利中路、南至红旗北路、西至规划水系、北至刘墅路","江阴华利置业有限公司","江阴市凯立得建设工程有限公司",22739.99,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[59,2025,"澄地2018-C-29(D)地块商品房开发项目（1、3、5#楼，2#变电所及地下车库）","江苏省","无锡市","江阴市","江阴市高新区城东街道秦望山路东、要塞路南、定山路西","江阴星河博裕房地产开发有限公司","江苏肯达建设工程有限公司",109412.04,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[60,2025,"澄地2019-C-18号地块开发建设项目","江苏省","无锡市","江阴市","江阴市顾山镇府前街北侧、暨南大道南侧、福民路西侧","无锡瀚阳房地产开发有限公司","中企华普建筑有限公司",72240.8,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[61,2025,"澄地2022-C-2号地块开发商配套代建幼儿园项目","江苏省","无锡市","江阴市","澄江街道环城南路南、环城西路西侧","江阴市教育局","江阴市华厦建设工程有限公司",14306.95,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[62,2025,"澄地2022-C-9号地块商品房开发项目（C区）","江苏省","无锡市","江阴市","澄江街道贯庄路东、规划道路南、果园路西、果园路北侧","江阴城发房地产开发有限公司","江阴市房屋建设工程有限公司",75468.41,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[63,2025,"澄地2023-C-11地块开发建设项目","江苏省","无锡市","江阴市","澄江街道梅园路西、通运路南、毗陵路北侧","江阴发能房地产有限公司","江阴市长寿建筑安装工程有限公司",9243.91,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[64,2025,"澄地2023-C-12地块开发建设项目","江苏省","无锡市","江阴市","澄江街道梅园路西、通运路南","江阴豪景房地产有限公司","江阴市长寿建筑安装工程有限公司",4143.46,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[65,2025,"澄地2023-C-14地块商品房开发项目（A区）","江苏省","无锡市","江阴市","江阴市大桥南路东侧、芙蓉大道以南、京沪高速以西、应天河北侧","江阴澄发德恒房地产开发有限公司","江阴市民用建筑安装工程有限公司",133323.45,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[66,2025,"澄地2023-C-33安置房项目（夏东苑四期）一标段2401-320259-89-01-723531","江苏省","无锡市","江阴市","夏港街道滨江路南侧、夏东路西侧","江阴市长凯置业有限公司","江阴市申港建筑安装工程有限公司",99910.42,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[67,2025,"澄地2023-C-33安置房项目（夏东苑四期）二标段2401-320259-89-01-723531","江苏省","无锡市","江阴市","夏港街道滨江路南侧、夏东路西侧","江阴市长凯置业有限公司","江阴市申港建筑安装工程有限公司",99859.55,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[68,2025,"澄地2024-C-30地块定销商品房项目","江苏省","无锡市","江阴市","青阳镇张塘浜南侧、迎秀路西侧、北环路北侧","江阴丰慧置业有限公司","常州市常武建设工程有限公司",57437.47,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[69,2025,"澄地2024-C-5号地块商品房开发项目2409-320271-89-01-203357","江苏省","无锡市","江阴市","祝塘镇文化路东、人民路北侧","港泰置业(江阴)有限公司","江阴市先锋建筑有限责任公司",31803.56,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[70,2025,"澄地2025-C-2号地块商业项目","江苏省","无锡市","江阴市","虹桥南路西、花北路南侧","江阴城发资产管理有限公司","江阴澄厦建设工程有限公司",70818.71,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[71,2025,"特种线缆、智能传感器生产基地项目","江苏省","无锡市","江阴市","江阴市青阳镇向阳河以北、锡澄运河以东、旌阳南路以西、辉龙项目以南","江阴市千里马电工材料有限公司","江阴市第八建筑安装工程有限公司",56268.8,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[72,2025,"环保装备智能关键零部件项目","江苏省","无锡市","江阴市","江阴市徐霞客镇白屈港东、江阴市浩祥纺织贸易有限公司厂房南、创业路西、规划道路北侧","江阴市得灵机械有限公司","江苏新桥建工有限公司",34084.81,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[73,2025,"超高密度互联三维多芯片集成封装（研发生产厂房）","江苏省","无锡市","江阴市","江阴市东盛西路9号","盛合晶微半导体（江阴）有限公司","上海宝冶集团有限公司",88823.19,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[74,2025,"长泾镇印染园区长东区厂房建设项目","江苏省","无锡市","江阴市","江阴市长泾镇长东村吴家坝48号","江阴市康源印染有限公司","江阴新南方建工集团有限公司",40782.7,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[75,2025,"集成电路专用设备智能制造","江苏省","无锡市","江阴市","青阳镇桐新路西侧、冉溪环保以东","江阴纳福瑞斯装备科技有限公司","江阴市云海建筑安装工程有限公司",16359.68,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[76,2025,"青阳文化馆新建项目","江苏省","无锡市","江阴市","江阴市青阳税务分局北侧、青璜路南侧、文秀路西侧、江阴交警青阳中队东侧","江阴市城南城市建设投资集团有限公司","美洲豹装饰股份有限公司",3550.01,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[77,2025,"马镇南部综合环境提升项目(文化水街小镇)一期2407-320253-89-01-635701","江苏省","无锡市","江阴市","徐霞客镇规划道路西南、游圣路北侧","江阴市霞客湾科学城开发建设有限公司","中铁十五局集团第三工程有限公司",40401.63,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[78,2025,"马镇南部综合环境提升项目（市政道路一期——游圣路）2407-320253-89-01-635701","江苏省","无锡市","江阴市","江苏省无锡市江阴市徐霞客镇","江阴市霞客湾科学城开发建设有限公司","中铁十五局集团第三工程有限公司",18044,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[79,2025,"高端民用航空复材智能制造交付中心项目（一期）","江苏省","无锡市","江阴市","无锡市江阴市青阳镇桐业路以东、桐安路以北、兴阳路以南、科创微城二期以西","科泰思亚太复合材料（江苏）有限责任公司","江苏跃发建设工程有限公司",23563.63,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[80,2025,"主城区学校改造工程三期(立新小学改扩建)","江苏省","无锡市","江阴市","新澄杨线以北、建新路以南、谢园路以东","江阴市城市更新有限公司","江苏楷正建设有限公司",5881.85,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[81,2025,"江阴利港2X100万千瓦机组扩建项目（主厂房、危废暂存间）2306-320000-04-01-712103","江苏省","无锡市","江阴市","利港街道西利路235号","江苏利港电力有限公司","中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司",54653.63,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[82,2025,"江阴利港2X100万千瓦机组扩建项目（厂前区第一标段）2306-320000-04-01-712103","江苏省","无锡市","江阴市","利港街道西利路235号","江苏利港电力有限公司","中湖城建（常熟）集团有限公司",34685.85,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[83,2025,"江阴周北热电有限公司新建燃煤亚临界背压机组替代整合项目","江苏省","无锡市","江阴市","江苏省江阴市周庄镇砂山大道281号","江阴周北热电有限公司","中国能源建设集团广东火电工程有限公司",13005.09,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[84,2025,"江阴周北热电有限公司新建燃煤亚临界背压机组替代整合项目（主厂房）","江苏省","无锡市","江阴市","江苏省江阴市周庄镇砂山大道281号","江阴周北热电有限公司","中国能源建设集团广东火电工程有限公司",23268.39,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[85,2025,"江阴市中心城区城市更新项目（江阴市特殊教育中心异地新建项目）","江苏省","无锡市","江阴市","江阴市南闸街道内、锡澄路以东、江阴五星焊接钢业公司以南、南闸街道杨家村西北","江阴市中心城区城市更新有限公司","江阴建工集团有限公司",44623.28,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[86,2025,"江阴市华西污水处理有限公司升级改造项目","江苏省","无锡市","江阴市","华士镇中心污水处理厂以东、张家港河南侧","江阴市华西污水处理有限公司","江阴城建集团有限公司",2129.32,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[87,2025,"江阴市绮山湖科创谷一期项目—地下环路、综合管廊","江苏省","无锡市","江阴市","江阴市澄江街道皮弄村","江阴市绮山湖投资开发建设有限公司、中交一公局集团（江阴）绮山湖科创谷投资建设有限公司","中交一公局集团有限公司、中交一公局第五工程有限公司、中交未名环保有限公司（联合体）",47242,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[88,2025,"江阴市绮山湖科创谷一期项目—市政道路（创享路—花东路至环山路段）","江苏省","无锡市","江阴市","江阴市澄江街道皮弄村","江阴市绮山湖投资开发建设有限公司、中交一公局集团(江阴)绮山湖科创谷投资建设有限公司","中交一公局集团有限公司、中交一公局第五工程有限公司、中交未名环保有限公司（联合体）",37205,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[89,2025,"江阴市绮山湖科创谷一期项目—市政道路（创新路—创享路至环山路段）","江苏省","无锡市","江阴市","江阴市澄江街道皮弄村","江阴市绮山湖投资开发建设有限公司、中交一公局集团（江阴）绮山湖科创谷投资建设有限公司","中交一公局集团有限公司、中交一公局第五工程有限公司、中交未名环保有限公司（联合体）",24484,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[90,2025,"江阴市绮山湖科创谷一期项目—市政道路（创智路—计家湾至花东路段）","江苏省","无锡市","江阴市","澄江街道计家湾路至花东路","江阴市绮山湖投资开发建设有限公司、中交一公局集团(江阴)绮山湖科创谷投资建设有限公司","中交一公局集团有限公司、中交未名环保有限公司、中交一公局第五工程有限公司（联合体）",30291,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[91,2025,"江阴市绮山湖科创谷一期项目—市政道路（览秀路—兴澄路至环山路段）","江苏省","无锡市","江阴市","江阴市澄江街道皮弄村","江阴市绮山湖投资开发建设有限公司、中交一公局集团（江阴）绮山湖科创谷投资建设有限公司","中交一公局集团有限公司、中交一公局第五工程有限公司、中交未名环保有限公司（联合体）",5487,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[92,2025,"江阴市绮山湖科创谷一期项目—科创载体ACE地块工程（A地块）","江苏省","无锡市","江阴市","澄江街道兴澄路南、计家湾路东、创智路北、创新路西侧","江阴市绮山湖投资开发建设有限公司、中交一公局集团（江阴）绮山湖科创谷投资建设有限公司","中交一公局集团有限公司、中交未名环保有限公司、中交一公局第五工程有限公司（联合体）",80653.14,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[93,2025,"江阴市绮山湖科创谷一期项目—科创载体ACE地块工程（C地块）","江苏省","无锡市","江阴市","江阴市澄江街道皮弄村","江阴市绮山湖投资开发建设有限公司、中交一公局集团(江阴)绮山湖科创谷投资建设有限公司","中交一公局集团有限公司、中交未名环保有限公司、中交一公局第五工程有限公司（联合体）",92478.2,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[94,2025,"江阴市绮山湖科创谷一期项目—科创载体ACE地块工程（E地块）","江苏省","无锡市","江阴市","澄江街道兴澄路南、计家湾路东、创智路北、创新路西侧","江阴市绮山湖投资开发建设有限公司、中交一公局集团(江阴)绮山湖科创谷投资建设有限公司","中交一公局集团有限公司、中交一公局第五工程有限公司、中交未名环保有限公司（联合体）",90877.6,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[95,2025,"马镇城镇风貌改造及民生改善项目（市政道路一期）2406-320253-89-01-781986","江苏省","无锡市","江阴市","江苏省无锡市江阴市徐霞客镇","江阴市霞客湾科学城开发建设有限公司","中铁十五局集团第三工程有限公司",143397,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[96,2025,"马镇城镇风貌改造及民生改善项目（市政道路二期）2406-320253-89-01-781986","江苏省","无锡市","江阴市","江苏省无锡市江阴市徐霞客镇","江阴市霞客湾科学城开发建设有限公司","中铁十五局集团第三工程有限公司",35882,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[97,2025,"6kV以下新能源用电线电缆、新型节能导线的制造项目-检测车间、车间三、车间四","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴市杨巷镇工业区","江苏炎昌新型材料有限公司","江苏晟益建筑安装工程有限公司",17841.02,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[98,2025,"丁蜀镇张泽新苑项目工程-1#住宅、2#住宅、3#住宅、4#住宅、5#配套、配电房、地下室A区、地下室B区","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴市丁蜀镇张泽村，东至河道，南至村道，西至张泽村委及大浦派出所，北至张泽安置房二期","宜兴市陶都资产经营管理有限公司","江苏富源广建设发展有限公司",26660.62,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[99,2025,"丁蜀镇新城嘉园四期安置房建设项目1#-4#、地下室、垃圾房、配电房、门卫","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴市丁蜀镇新城嘉园三期西侧","宜兴富赢广置业有限公司","江苏富源广建设发展有限公司",35612.02,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[100,2025,"三阳小区工程-1#-2#大门、1#商业、（5#-6#、11#-13#、15#、18#-19#）住宅、（14#、23#）配电房、30#垃圾集中站、地下室（一、三、五、七、八）（一标段）、地下室（四、六）","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴经济技术开发区创新路东侧、杏里路北侧","江苏氿都建设开发有限公司","江苏无锡二建建设集团有限公司",109312.79,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[101,2025,"三阳小区工程-2#3#商业社区用房、4#配电房、7#-10#住宅、16#-17#住宅、20#-22#住宅、24#A配电房开闭所、24#B配电房开闭所、地下室（一、三、五、七、八）（二标段）、地下室二","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴经济技术开发区创新路东侧、杏里路北侧","江苏氿都建设开发有限公司","华虹建筑安装工程集团有限公司",111426.93,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[102,2025,"元宇宙科创大厦","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴市宜城街道城东新区D2地块（氿兴路与氿风路交叉口东北侧）","江苏卓易置业有限公司","江苏卓易建筑安装工程有限公司",26751.55,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[103,2025,"兴塍高邸工程（01-10号楼、地下室）","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴市高塍镇和高路北侧、塍东北路东侧","宜兴市欣塍置业有限公司","中弘泰建设集团有限公司",73929.22,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[104,2025,"凤凰山康养谷项目（一期）1#楼-22#楼、H1#楼-H6#楼、地下室A区、地下室B区","江苏省","无锡市","宜兴市","丁蜀镇洑湖路北侧","宜兴太湖凤凰山康养谷发展有限公司","中国建筑第八工程局有限公司",101876.72,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[105,2025,"医疗器械的制造-车间3","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴市和桥镇工业集中区","江苏瑞源康医疗器械有限公司","江苏德利呈建设工程有限公司",9996,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[106,2025,"大米自动化加工项目-1#车间、2#车间、1#原粮库","江苏省","无锡市","宜兴市","徐舍镇民主社区","宜兴市宜宏米业有限责任公司","江苏万弘建设有限公司",9792.09,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[107,2025,"宜兴国际物流中心工程项目-1#物流仓库、3#物流仓库、装卸平台、综合服务中心、变电所、查验仓库、辅助用房、消防泵房、生活泵房、主卡口","江苏省","无锡市","宜兴市","庆源大道西侧、汇全物流南侧","宜兴保税物流有限公司","江苏无锡二建建设集团有限公司",54825.59,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[108,2025,"宜兴市周铁镇屺分公路西侧A-03地块项目（1#~12#、门卫、2#~3#配电间、地库）","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴市周铁镇屺分公路西侧A-03地块项目","宜兴市路通竺铁建设发展有限公司","华仁建设集团有限公司、宜兴市交通建设集团有限公司（联合体）",111991.89,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[109,2025,"宜兴市和桥镇江苏新雪竹国际服饰有限公司东侧地块1#-10#、BD1#-BD3#、地下室","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴市和桥镇","宜兴市和发置业有限公司","华仁建设集团有限公司、宜兴市交通建设集团有限公司（联合体）",84256.08,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[110,2025,"宜兴市国家农村产业融合发展示范园产业提升类项目设计采购施工总承包（EPC）-仓储研发中心","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴市杨巷镇","宜兴市杨巷镇人民政府","无锡申利建设工程有限公司",4566.49,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[111,2025,"宜兴市宜城街道九如城东侧地块(22#，26#，36#，27#，31#，37#，41#及地下车库3,5,7)","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴市宜城街道九如城东侧","宜兴市路林置业有限公司","华仁建设集团有限公司、宜兴市交通建设集团有限公司（联合体）",34906.52,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[112,2025,"宜兴市宜城街道九如城东侧地块（1#-21#，23#-25#，28#-30#，32#-35#，38#-40#，42#-44#，地下车库1,2,4,6,8）","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴市宜城街道九如城东侧","宜兴市路林置业有限公司","华仁建设集团有限公司、宜兴市交通建设集团有限公司（联合体）",98688.13,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[113,2025,"宜兴市强盛3号地块房地产项目（1#、2#、5#、7#、9#、11#、12#及地下车库）","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴市","江苏君城置业发展有限公司","华仁建设集团有限公司",77770.93,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[114,2025,"宜兴市强盛3号地块房地产项目（3#、4#、6#、8#住宅及10#配电房）","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴市","江苏君城置业发展有限公司","华仁建设集团有限公司",35976.69,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[115,2025,"宜兴市汇智国际商务中心","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴环科园新城路与绿园路交接处","宜兴留创汇智科创发展有限公司","宜兴环发建设有限公司",17126.75,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[116,2025,"宜兴市粮食和物资储备中心","江苏省","无锡市","宜兴市","江苏省宜兴市徐舍镇","江苏宜兴国家粮食储备库分库有限公司","上海建工四建集团有限公司",64987.29,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[117,2025,"宜兴清华科技园二期（A5楼，A6、C3楼，A7楼，A8楼，B9~B20楼，C1、C2楼，地库）","江苏省","无锡市","宜兴市","钱墅荡路西侧，杏里路北侧","宜兴科创慧谷投资发展有限公司","北京建工路桥集团有限公司",221043.61,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[118,2025,"宜兴陶都科技新城智慧工业园区基础设施优化提升项目陶都科创中心三期A区E-1、F-1、F-2、F-3、地下室，泛光照明，景观园林，幕墙，装饰，市政道路工程","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴市丁蜀镇陶都路东侧DS14-A-01地块","宜兴陶都科技新城发展有限公司","华仁建设集团有限公司",37181.09,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[119,2025,"工业提档升级集聚区项目（宜兴滆湖绿色科创园）一期1标段3#、5#、8#、16#-19#","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴市官林镇东尧村","江苏环荟绿色生态科技有限公司","无锡城投建设有限公司",20088.73,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[120,2025,"年产40万套新能源系统配套零部件生产项目-新建车间A、新建车间B、新建车间C、新建车间D","江苏省","无锡市","宜兴市","万石镇万园路西侧","江苏亚祺热能科技有限公司","江苏中匠建业建设工程有限公司",36370.73,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[121,2025,"新型特殊涂层纸张加工项目-新建车间","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴市周铁镇下邾村","无锡市齐力纸业有限公司","江苏中鹏伟业建设工程有限公司",17592.62,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[122,2025,"新型结构特种陶瓷制品的制造项目-车间一、车间二","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴市丁蜀镇查林村","宜兴市三炻新材料科技有限公司","无锡华虹建设有限公司",8351.95,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[123,2025,"新建生产厂房及辅助用房项目—生产车间一、生产车间二、研发车间、地下消防水池泵房","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴市湖氵父镇永红路219号","江苏发东智能科技有限公司","常熟市亿鑫建设工程有限公司",23819.98,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[124,2025,"智能分拣包装项目（车间一扩建）","江苏省","无锡市","宜兴市","荆邑北路103号","无锡金好彩家居用品有限公司","江苏宇盛建设有限公司",6241.75,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[125,2025,"智能化清盐装备的制造项目一车间","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴市丁蜀镇蜀山社区","宜兴市盛达泵阀有限公司","宜兴市丁蜀市政建设工程有限公司",2421,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[126,2025,"杨巷镇函亭家园新建工程（1#楼~6#楼、配套服务用房、门卫、配电房、开关站、地下车库）、市政配套、智能化","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴市杨巷镇杨巷幼儿园南侧中桥路西侧","宜兴市鹅西建设投资发展有限公司","华仁建设集团有限公司",39886.09,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[127,2025,"江苏宜兴陶瓷产业园主导产业配套工业地产项目（三）1#~24#，架空廊，地下室A区，地下室B区，1#、2#、车道雨蓬（幕墙工程）","江苏省","无锡市","宜兴市","丁蜀镇洛涧村","宜兴市陶都资产经营管理有限公司","华虹建筑安装工程集团有限公司",84060.81,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[128,2025,"江苏省宜兴中学改扩建项目一期——操场抬升工程、教师办公改扩建、幕墙工程、市政配套”","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴中学（太湖大道280号）","江苏省宜兴中学","锦汇建设集团有限公司",33357.89,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[129,2025,"江苏省宜兴中学改扩建项目二期-宿舍楼、校史馆、门卫新建工程","江苏省","无锡市","宜兴市","江苏省宜兴中学内（宜兴市太湖大道280号）","江苏省宜兴中学","江苏中轩建设有限公司",19132.26,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[130,2025,"汽车减震器及其零部件研发制造项目-车间一、车间二、车间三、门卫）","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴新街街道龙池路900号","江苏拉贝智能装备集团有限公司","宜兴拉贝建设工程有限公司",38416.97,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[131,2025,"洛涧邻里中心建设项目","江苏省","无锡市","宜兴市","丁蜀镇洛涧村","宜兴市丁蜀镇洛涧村股份经济合作社","江苏君帆建设工程有限公司",6967,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[132,2025,"烤炉零配件制造项目-研发车间、车间一","江苏省","无锡市","宜兴市","丁蜀镇潜洛村","宜兴市美凯德炉具有限公司","无锡市陶都建筑地基安装工程有限公司",7950,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[133,2025,"烤炉零配件制造项目-车间二、车间三","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴市丁蜀镇潜洛村","宜兴市美凯德炉具有限公司","无锡东洲建设工程有限公司",26650,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[134,2025,"特种标准件智能制造及研发项目-新建车间","江苏省","无锡市","宜兴市","万石镇新星路西侧四号","无锡市贝达来智能制造科技有限公司","宜兴市锦城建设有限公司",25865.46,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[135,2025,"精密零部件的制造项目-生产车间一、研发车间","江苏省","无锡市","宜兴市","扶风村河南82号","宜兴市圣光灯饰有限公司","中弘泰建设集团有限公司",3966.09,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[136,2025,"袁桥路南侧、蠡河西侧地块项目一期、二期、地库（1-12#、14#-15#配电房、16#开关站及配电房、门卫、地下车库一-地下车库六）","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴市袁桥路以南，顺昌路以东，上塘路以北，蠡河以西","宜兴恒悦房地产开发有限公司","中城建第十三工程局有限公司",136573.39,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[137,2025,"宜兴农商银行川埠支行改造工程","江苏省","无锡市","宜兴市","川埠村宝阳路","江苏宜兴农村商业银行股份有限公司","中弘泰建设集团有限公司",3229.68,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[138,2025,"阳羡高级中学西侧地块1#~13#楼、门卫1、门卫2、配电房1#~3#、配电房4#、开闭所、地库；阳羡高级中学西侧地块项目（市政配套）","江苏省","无锡市","宜兴市","宜城街道阳羡高级中学西侧","无锡宜诚建设投资有限公司","南通新华建筑集团有限公司",160611.13,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[139,2025,"陶都未来科技产业园(一期4#、8#-10#、14#、15#、18#、19#、29#、30#、32#、室外连廊）","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴市丁蜀镇","宜兴市陶科资产经营管理有限公司","中建三局集团有限公司",98969.19,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[140,2025,"陶都未来科技产业园（一期1#、2#、7#）","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴市丁蜀镇","宜兴市陶科资产经营管理有限公司","中建三局集团有限公司",36280.73,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[141,2025,"陶都未来科技产业园（一期22#、23#、25#、26#、28#、33#、34#、地下车库A区、地下车库B区、地下车库C区）","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴市丁蜀镇","宜兴市陶科资产经营管理有限公司","中建三局集团有限公司",67111.33,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[142,2025,"陶都未来科技产业园（一期3#）","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴市丁蜀镇","宜兴市陶科资产经营管理有限公司","中建三局集团有限公司",34379.01,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[143,2025,"陶都未来科技产业园（二期5#、6#、11#、12#、13#、16#、17#、20#、21#、24#、27#、31#、室外连廊）","江苏省","无锡市","宜兴市","江苏省宜兴市丁蜀镇","宜兴市陶科资产经营管理有限公司","中建三局集团有限公司",167923.1,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[144,2025,"陶都科创中心三期B区G-1~G-6、F-4、D-5~D-65、H-1、H-2、K-1、PD-3、PD-4、地下室，泛光照明、景观园林、幕墙、装饰、市政道路工程","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴市丁蜀镇陶都路东侧DS14-A-01地块","宜兴陶都科技新城发展有限公司","华仁建设集团有限公司",110891.78,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[145,2025,"集装袋的编织项目-新建丙类车间","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴市和桥镇闸口村","无锡市华日集装袋有限公司","江苏骏翔市政建设有限公司",4960,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[146,2025,"风力发电机轮毂底座、轴承座、注塑件模板、转盘、隧道掘进机、盾构机的制造项目-车间","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴市周铁镇棠下村","宜兴市茂兴机械有限公司","江苏如阳建设科技有限公司",9344.03,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[147,2025,"高性能复合材料技术的研发和制造项目—综合车间一、综合车间二、连廊、配电间、模具车间","江苏省","无锡市","宜兴市","新街街道南岳村","江苏南方瑞盛塑业科技有限公司","宜兴市锦城建设有限公司",11173.42,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[148,2025,"高性能复合材料技术的研发和制造项目—综合车间三","江苏省","无锡市","宜兴市","新街街道南岳村","江苏南方瑞盛塑业科技有限公司","宜兴市锦城建设有限公司",19150.41,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[149,2025,"高性能镍基新型材料产业化项目-车间1，车间2，压缩空气站、柴油发电机房、氩气站，门卫1，门卫2","江苏省","无锡市","宜兴市","宜兴市新街街道绿园路与新岳路交界处","江苏阿凡达能源科技有限公司","宜兴市晓金建筑安装工程公司",34058.01,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[150,2025,"IC/OLED/PCB(3985)等电子专用材料生产项目（变更）","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区鹅湖镇新杨路东、翰林路北","无锡联科微电子材料有限公司","无锡市汇森建筑工程有限公司",41755,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[151,2025,"XDG-2021-36号地块建设项目（二期）","江苏省","无锡市","锡山区","锡山区锡北镇泾声路南、政丰路西","无锡市梁科置业有限公司","江苏添安建设有限公司",38891,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[152,2025,"XDG-2021-66号地块开发建设项目(二期)","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区羊尖镇锡沪路北、羊严路西","无锡仓田置业有限公司","华仁建设集团有限公司",111606,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[153,2025,"XDG-2021-73号地块开发建设项目（一期）","江苏省","无锡市","锡山区","锡山经济技术开发区锡沪路南、联福路西","无锡宛福置业有限公司","中铁四局集团有限公司",186289,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[154,2025,"XDG-2021-73号地块开发建设项目（二期）","江苏省","无锡市","锡山区","锡山经济技术开发区锡沪路南、联福路西","无锡宛福置业有限公司","中铁四局集团有限公司",188376,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[155,2025,"XDG-2021-74号地块建设项目（三期）","江苏省","无锡市","锡山区","锡山区锡东新城商务区东翔路与站八路交叉口西北侧","无锡市恒美房地产发展有限公司","常州市科豪建设集团有限公司",48717,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[156,2025,"XDG-2021-74号地块建设项目（二期）","江苏省","无锡市","锡山区","无锡锡东新城商务区东翔路与站八路交叉口西北侧","无锡市恒美房地产发展有限公司","常州市科豪建设集团有限公司",23039,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[157,2025,"XDG-2021-74号地块建设项目（四期）","江苏省","无锡市","锡山区","无锡锡东新城商务区东翔路与站八路交叉口西北侧","无锡市恒美房地产发展有限公司","常州市科豪建设集团有限公司",28151,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[158,2025,"XDG-2022-104号地块开发项目","江苏省","无锡市","锡山区","锡东新城商务区东安路北、规划道路西地块","无锡文景映月科技发展有限公司","中国建筑第八工程局有限公司",236413,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[159,2025,"XDG-2022-48号地块（二期）","江苏省","无锡市","锡山区","锡东新城商务区东翔路与规划道路交叉口西北侧","无锡润高置业有限公司","中天建设集团有限公司",114148,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[160,2025,"XDG-2022-97号地块开发建设项目（一期）","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区东亭街道友谊路东、二泉东路北","无锡金居置业有限公司","华仁建设集团有限公司",113261,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[161,2025,"XDG-2022-97号地块开发建设项目（二期）","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区东亭街道友谊路东、二泉东路北","无锡金居置业有限公司","华仁建设集团有限公司",85884,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[162,2025,"XDG-2023-55号地块开发建设项目","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市 锡山区 无锡市锡山区东亭路与锡沙路交叉口东南侧","无锡市华盛置业有限公司","江苏华方建设有限公司",75100,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[163,2025,"XDG-2023-90号地块开发项目（锡东汽车公园）","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡东新城商务区新锡路与先锋路交叉口西南侧","无锡锡东新城投资控股有限公司","华仁建设集团有限公司",103580,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[164,2025,"东北塘实验小学北校区新建工程","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区东北塘街道锦阳路以南、黄兴路以东","无锡市东北塘实验小学","无锡锡山建筑实业有限公司、中建科工集团江苏有限公司（联合体）",57215,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[165,2025,"东北塘街道社区卫生服务中心改扩建工程","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区东北塘街道东政路以北、集贸街以东","无锡市锡山区人民政府东北塘街道办事处","江苏楷正建设有限公司",7783,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[166,2025,"东港镇杨树下地块经济适用房项目 (南地块）施工三标段","江苏省","无锡市","锡山区","东港镇怀仁路西侧，锦湖路南侧。","无锡东港城镇建设发展有限公司","无锡城投建设有限公司",83221,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[167,2025,"东港镇杨树下地块经济适用房项目施工一标段","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区东港镇怀仁路西侧、锦湖路南侧","无锡东港城镇建设发展有限公司","中国二十冶集团有限公司",80848.6,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[168,2025,"东港镇杨树下地块经济适用房项目（北地块）施工二标段","江苏省","无锡市","锡山区","锡山区东港镇东至怀仁路，南至阳光西路，西至(规划)莲花路，北至锦湖路","无锡东港城镇建设发展有限公司","无锡市亨利富建设发展有限公司",61543,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[169,2025,"中欧产业园南区新建工程项目(变更）一标段施工总承包","江苏省","无锡市","锡山区","通云路以东，高邓路以南","无锡城东投资有限公司","无锡市锡山三建实业有限公司、中铁八局集团有限公司（联合体）",65302,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[170,2025,"中欧产业园南区新建工程项目（变更）二标段施工总承包","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区锡山开发区通云路以东、高邓路以南","无锡城东投资有限公司","无锡锡山建筑实业有限公司、中铁七局集团有限公司（联合体）",175474,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[171,2025,"包装产业转型提升智能工厂建设项目","江苏省","无锡市","锡山区","锡山区鹅湖镇青虹路西、新园路南","无锡市友虹印刷有限公司","无锡市汇森建筑工程有限公司",75035,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[172,2025,"包装产业转型提升智能工厂项目","江苏省","无锡市","锡山区","江苏省无锡市锡山区鹅湖镇青虹路东、甘北西路南","江苏铭森印务有限公司","无锡市汇森建筑工程有限公司",20616,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[173,2025,"半导体设备研发制造项目（一期变更）","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区锡北镇锡港路北、锡东大道东","连科半导体有限公司","江苏无锡二建建设集团有限公司",10825,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[174,2025,"天一中学教学楼扩建项目","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区天一中学内","江苏省天一中学","无锡市亨利富建设发展有限公司",8982,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[175,2025,"建设高标准厂房（变更）","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区东港镇后墅","无锡金爱特门窗有限公司","无锡锡晟建设有限公司",24234,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[176,2025,"恒创园区农村一二三产业融合改造项目项目","江苏省","无锡市","锡山区","江苏省无锡市锡山区锡北镇八士石家浜村","江苏恒创园区管理服务有限公司","无锡锡晟建设有限公司",23172,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[177,2025,"扩建厂房及新增年产3000万个减振器技术改造项目","江苏省","无锡市","锡山区","锡山经济开发区云林道春晖东路168 号","恩欧凯（无锡）防振技术有限公司","藤田（中国）建设工程有限公司",1474,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[178,2025,"扩建生产厂房项目","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区羊尖镇装备产业园恒羊路","无锡爱思通科技有限公司","江苏昱辰辉建设有限公司",1727,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[179,2025,"振达路西、锡北卫生院南地块定销商品房新建工程","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区锡北镇，振达路与长八路交叉口西南侧，东侧隔振达路与华夏青城怡景苑相邻，北侧为锡北镇卫生院新院区，南侧为八士农贸市场","无锡金丰置业发展有限公司","江苏省金陵建工集团有限公司",105541,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[180,2025,"新增年产20400台智能化烘焙设备技术改造（新建厂房1-1）","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山经济开发区友谊北路312号","新麦机械（中国）股份有限公司","无锡市锡建鑫盛建设工程有限公司",23471,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[181,2025,"新建厂房及配套用房和新增年产400万件新能源汽车关键零部件项目","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区羊尖镇安泰二路8号","精明（无锡）金属科技有限公司","江苏羊尖建筑工程有限公司",20890,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[182,2025,"新建高端个体防护装备先进制造项目（二期）","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区东港镇群星路东、规划河道北","邦威防护科技股份有限公司","无锡锡晟建设有限公司",23240,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[183,2025,"无锡学院科教中心及协同创新中心建设项目","江苏省","无锡市","锡山区","锡山区锡山大道333号无锡学院内","无锡学院","华仁建设集团有限公司、无锡市工业设备安装有限公司、江苏省建设集团有限公司（联合体）",47145,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[184,2025,"无锡市锡山人民医院东亭分院改扩建项目","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区东亭街道，东侧为隆亭路，南侧为学士路，西侧为新兴塘河，北侧为东亭实验小学","无锡市锡山人民医院东亭分院","无锡市锡山三建实业有限公司",76577,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[185,2025,"无锡市锡山区中医医院（康复医疗中心）建设项目","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区锡北镇西新路与泉星路交叉口西北侧","无锡市锡山区中医医院","江苏无锡二建建设集团有限公司",107638,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[186,2025,"无锡市隆亭实验小学改扩建工程","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区东亭街道锡沪路东亭中段 55 号，南临上马墩路，北靠锡沪路","无锡市隆亭实验小学","无锡市亨利富建设发展有限公司",29308,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[187,2025,"无锡铃派科技有限公司新建生产厂房项目","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区羊尖镇胶山路北、云娜科技东","无锡铃派科技有限公司","无锡三江建筑科技有限公司",32110,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[188,2025,"未来产业研发制造社区项目一期一标段施工总承包","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山开发区联福路以西、大成路以南、厚惠路以北","无锡宛山湖城市发展集团有限公司","无锡锡山建筑实业有限公司",153204,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[189,2025,"未来产业研发制造社区项目一期二标段施工总承包","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山开发区联福路以西、大成路以南、厚惠路以北","无锡宛山湖城市发展集团有限公司","华仁建设集团有限公司",146549,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[190,2025,"江苏省锡山中等专业学校改扩建及产教融合能力提升项目","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区东北塘街道东政路以南、芙蓉四路以北、英才路以东","江苏省锡山中等专业学校","无锡市锡山三建实业有限公司、中铁一局集团有限公司（联合体）",83106,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[191,2025,"海特高端模具总部基地项目","江苏省","无锡市","锡山区","江苏省无锡市锡山开发区尤沈路东、高邓路北","无锡海特精密模具有限公司","上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司",26594,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[192,2025,"港下小学改扩建项目","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区东港镇利港路东侧","无锡市锡山区东港镇人民政府","江苏精享裕建工有限公司",6425,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[193,2025,"皮肤新药生产基地及研发试验中心（二期）","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区锡北镇西新路东、泾新路北","江苏知原药业股份有限公司","南通建工集团股份有限公司",46808,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[194,2025,"皮肤新药生产基地及研发试验中心（甲类仓库）","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区锡北镇西新路东、泾新路北","江苏知原药业股份有限公司","南通建工集团股份有限公司",1466,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[195,2025,"索立得创新128项目（无锡索立得国际科技合作园）三期","江苏省","无锡市","锡山区","锡山经济技术开发区春晖路以南、团结路以东","江苏天圣达集团有限公司","无锡苏皓建设发展有限公司",46051,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[196,2025,"自变速无刷电机机械结构的研发与生产","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区锡北镇泾石路9号","无锡市豪达工艺品有限公司","江苏徐建工程集团有限公司",12881,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[197,2025,"蔡湾工业园综合改造一期项目","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区鹅湖镇甘虞路西、月溪路北","无锡市锡山区鹅湖镇甘露社区居民委员会","江苏精享裕建工有限公司",11010,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[198,2025,"薄膜型LNG围护系统专用平台生产线建设项目","江苏省","无锡市","锡山区","锡山区锡北镇泾阳路西、锡港路北","江苏速捷模架科技有限公司","无锡市锡山三建实业有限公司",43982,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[199,2025,"钼碗车间厂房扩建(6-1号厂房)","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区锡北镇新坝工业区新旺路1号","无锡嘉澄钼业有限公司","江苏梁贝鲁建设工程有限公司",19192,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[200,2025,"锡东运河湾低碳智造产业园A区一期新建项目(项目名称)施工总承包标段","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡北镇，锡港路与幸福路交叉口西南侧","无锡市基石投资发展有限公司","无锡市锡山三建实业有限公司",105861,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[201,2025,"锡东运河湾低碳智造产业园A区一期新建项目（2#）","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡北镇，锡港路与幸福路交叉口西南侧","无锡市基石投资发展有限公司","无锡市锡山三建实业有限公司",5210,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[202,2025,"锡东运河湾低碳智造产业园A区二期新建项目","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区锡北镇锡港路南，幸福路西","无锡市基石投资发展有限公司","无锡市锡山三建实业有限公司",65224,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[203,2025,"锡北镇八士消防站新建工程","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区团结路和新旺路交叉口","锡山区锡北镇人民政府","江苏东荣建设工程有限公司",4974,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[204,2025,"锡北镇张泾派出所原址新建工程项目","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区锡北镇泾声路5号","无锡市锡山区锡北镇人民政府","锦汇建设集团有限公司",7211,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[205,2025,"锡山区消防救援指挥中心和特勤消防站","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区东宁路以北、东和路以南","无锡市锡山区消防救援大队","无锡市盛达建筑安装工程有限公司",15003,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[206,2025,"锡山区锡东工人文化宫项目施工总承包","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区羊尖镇严家桥村严羊河与现状道路交叉口，东侧为青年路，南侧为严羊河，西侧为新建配套道路，北侧为景观绿地。","无锡市锡山区总工会","无锡市锡山三建实业有限公司",8331,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[207,2025,"锡山映月湖生态数字文体产业中心-二期活动中心、大剧院+文化展厅、文化馆","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区高铁商务区新华路西、 锡山大道北","无锡市东昊文体产业投资发展有限公司","无锡锡山建筑实业有限公司、中建科工集团有限公司（联合体）",78802,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[208,2025,"锡山映月湖生态数字文体产业中心-室外训练、棒垒、全民健身中心","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区钢铁商务区新华路西、锡山大道北","无锡市东昊文体产业投资发展有限公司","无锡锡山建筑实业有限公司、中建科工集团有限公司（联合体）",27985,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[209,2025,"集成电路先进制程工艺设备总部及研发生产基地项目","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡东新城商务区新锡路东、恒畅东路北","无锡润科科技发展有限公司","无锡市盛达建筑安装工程有限公司、中铁十一局集团第七工程有限公司（联合体）",105665,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[210,2025,"高性能新型电容器研发与制造总部基地项目","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区东北塘街道章顾巷路西、农石路北","江苏三喜电子有限公司","江苏无锡六建建工集团有限公司",44670,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[211,2025,"高端数控装备研发制造项目","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区东北塘东腾路南、农新路西","巴博斯智能科技（江苏）有限公司","无锡市钱桥建筑安装工程有限公司",46899,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[212,2025,"高端新能源电机总部项目","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区羊尖镇胶阳路北，严羊河东","江苏凌明机电科技集团有限公司","江苏昊林建设工程有限公司",62341,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[213,2025,"高端电子传感器零部件及专用材料制造项目","江苏省","无锡市","锡山区","胶阳路北，羊港路西,无锡市锡山区羊尖镇胶阳路北，羊港路西","无锡市胜钢电子新材料有限公司","江苏昊林建设工程有限公司",38002,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[214,2025,"高能效智能化铁芯生产基地项目","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区东港镇群星路西、银杏西路北","无锡巨龙硅钢股份有限公司","无锡锡晟建设有限公司",34347,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[215,2025,"2022年无锡市梁溪区幼儿园新建工程(虹桥下规划幼儿园项目)施工","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市梁溪区扬名一村720号","无锡市梁溪区教育局局","江苏伟丰建筑安装集团有限公司",7543,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[216,2025,"无锡能达热电有限公司热电联产扩建项目","江苏省","无锡市","锡山区","无锡市锡山区经济开发区春杨路1号","无锡能达热电有限公司","苏华建设集团有限公司",36308.1,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[217,2025,"走马塘东路（大成路-文瑞路）新建工程","江苏省","无锡市","锡山区","锡山区安镇街道","无锡锡东新城建设发展有限公司","无锡市市政设施建设工程有限公司",6187.5,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[218,2025,"XDG-2021-32号地块开发建设项目（1#-7#含精装、Q1#、p#及地库）","江苏省","无锡市","梁溪区","梁溪区-南湖大道与芦雅路交叉口西北侧","无锡梁城美景地产有限公司","江苏精享裕建工有限公司",49439,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[219,2025,"XDG-2021-72号地块A区开发建设项目","江苏省","无锡市","梁溪区","江苏省无锡市梁溪区石门路与新惠路交叉口东南侧","无锡城惠房地产有限责任公司","锦汇建设集团有限公司",33286,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[220,2025,"XDG-2021-72号地块B区开发建设项目","江苏省","无锡市","梁溪区","江苏省无锡市梁溪区石门路与新惠路交叉口东南侧","无锡城惠房地产有限责任公司","锦汇建设集团有限公司",59099,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[221,2025,"XDG-2021-72号地块C区（一期）开发建设项目工程总承包","江苏省","无锡市","梁溪区","江苏省无锡市梁溪区石门路与新惠路交叉口东南侧","无锡城惠房地产有限责任公司","锦汇建设集团有限公司",40094,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[222,2025,"XDG-2021-72号地块C区（二期）开发建设项目","江苏省","无锡市","梁溪区","江苏省无锡市梁溪区石门路与新惠路交叉口东南侧","无锡城惠房地产有限责任公司","锦汇建设集团有限公司",89735,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[223,2025,"XDG-2022-23号地块开发建设项目","江苏省","无锡市","梁溪区","梁溪区锡沪路与通江大道交叉口东北侧","无锡益朗房地产开发有限公司","中冶建工集团有限公司",64765,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[224,2025,"XDG-2022-24号地块开发建设项目工程总承包","江苏省","无锡市","梁溪区","无锡市梁溪区广南路与上马墩路交叉口西北侧","无锡新益诚房地产开发有限公司","华仁建设集团有限公司",210216.19,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[225,2025,"XDG-2022-27号及XDG-2022-38号地块开发建设项目EPC工程总承包","江苏省","无锡市","梁溪区","无锡市梁溪区天鹏西路与通沙路交叉口东北侧、江 海路与北兴塘河交叉口东北侧","无锡新广珵房地产开发有限公司","中铁十局集团有限公司",170995,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[226,2025,"XDG-2022-34号地块开发建设项目一二期","江苏省","无锡市","梁溪区","无锡市梁溪区迎龙路与清扬路交叉口西南侧","无锡安恒置业有限公司","浙江中豪建设集团有限公司、无锡城投建设有限公司（联合体）",61359,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[227,2025,"XDG-2022-34号地块开发建设项目三四期","江苏省","无锡市","梁溪区","无锡市梁溪区迎龙路与清扬路交叉口西南侧","无锡安恒置业有限公司","浙江中豪建设集团有限公司、无锡城投建设有限公司（联合体）",150566,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[228,2025,"XDG-2022-71号地块开发建设项目工程总承包（含地下室及精装修工程）","江苏省","无锡市","梁溪区","梁溪区全丰路与江海路交叉口东南侧","无锡市益胜置业有限公司","中建四局第六建设有限公司",69824,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[229,2025,"XDG-2022-80号地块开发建设项目","江苏省","无锡市","梁溪区","梁溪区锡虞与广南路交叉口东北侧","无锡新益建房地产开发有限公司","中建一局集团建设发展有限公司",118285,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[230,2025,"XDG-2022-86号地块开发建设项目（医药流通供应链产业项目）","江苏省","无锡市","梁溪区","无锡市梁溪区裕旺路和通沙路交叉口西北侧","无锡开弘建设发展有限公司","江苏华铖建设工程有限公司",75312,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[231,2025,"XDG-2023-27号（威孚AB地块）定销商品房开发建设项目","江苏省","无锡市","梁溪区","无锡市梁溪区蓉湖南路与大池路交叉口西北侧","江苏春丰欧保置业有限公司","江苏正方园建设集团有限公司",139457,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[232,2025,"XDG-2023-28号地块开发建设项目施工总承包","江苏省","无锡市","梁溪区","无锡市梁溪区塘南路与人民东路匝道交叉口东南侧","无锡市运亭投资开发有限公司","锦汇建设集团有限公司",193638,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[233,2025,"XDG-2023-2号地块开发建设项目(一期含精装)","江苏省","无锡市","梁溪区","无锡市梁溪区盛岸路与通惠西路交叉口东南侧地块","无锡惠恒置业有限公司","中建国际城市建设有限公司",41153,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[234,2025,"XDG-2023-39号地块开发建设项目（主体及装饰装修工程）","江苏省","无锡市","梁溪区","梁溪区盛岸路与规划道路交叉口东南侧","无锡惠云置业有限公司","华仁建设集团有限公司",69300.98,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[235,2025,"XDG-2023-3号地块开发建设项目","江苏省","无锡市","梁溪区","无锡市梁溪区庆丰路和惠勤路交叉口西南侧","无锡梁城美景投资有限公司","中国建筑第六工程局有限公司",38543.45,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[236,2025,"XDG-2023-41号地块开发建设项目","江苏省","无锡市","梁溪区","梁溪区智泰路和金石东路交叉口东北侧","无锡梁城美景企业管理有限公司","中国建筑一局（集团）有限公司",115039,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[237,2025,"XDG-2023-4号地块开发建设项目","江苏省","无锡市","梁溪区","江苏省无锡市梁溪区通江大道和北滨路交叉口西北侧","无锡市梁溪科技城园区发展有限公司","中建一局集团建设发展有限公司",78692,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[238,2025,"XDG-2023-53号地块开发建设项目(B、C地块）","江苏省","无锡市","梁溪区","无锡市梁溪区人民路与蓉湖南路交叉口西南侧","无锡梁城美景绿色工程科技服务有限公司","中国建筑一局（集团）有限公司",49457,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[239,2025,"XDG-2023-53号地块开发建设项目（A地块）","江苏省","无锡市","梁溪区","无锡市梁溪区人民路与蓉湖南路交叉口西南侧","无锡梁城美景绿色工程科技服务有限公司","中国建筑一局（集团）有限公司",84635,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[240,2025,"XDG-2023-61号地块开发建设项目","江苏省","无锡市","梁溪区","无锡市梁溪区迎龙路与健康路交叉口东南侧","无锡梁城美景绿色建筑有限公司","中建四局第六建设有限公司",99225,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[241,2025,"XDG-2023-6号地块定销商品房开发建设项目（含精装、地下室）","江苏省","无锡市","梁溪区","无锡市梁溪区太湖大道与红星路交叉口西南侧","无锡宸扬置业有限公司","江苏培发建设工程有限公司",100928,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[242,2025,"XDG-2023-8号地块开发建设项目","江苏省","无锡市","梁溪区","梁溪区会北路与皋桥路交叉口东南侧","无锡梁城美景低碳科技有限公司","中铁八局集团第三工程有限公司",123188,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[243,2025,"XDG-2023-94号(威孚CD地块)定销商品房开发建设项目","江苏省","无锡市","梁溪区","无锡市梁溪区蓉湖南路与大池路交叉口西北侧","江苏春丰欧保置业有限公司","江苏正方园建设集团有限公司",81321,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[244,2025,"XDG-2024-14号地块开发建设项目","江苏省","无锡市","梁溪区","无锡市梁溪区中山路与全昌路交叉口西南侧","无锡海铭建设发展有限公司","中海建筑有限公司",169590,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[245,2025,"XDG-2024-40号地块开发建设项目(1#-8#楼含精装及地下室)","江苏省","无锡市","梁溪区","无锡市梁溪区南湖大道与梁东路交叉口西南侧","无锡市融腾房地产开发有限公司","江苏精享裕建工有限公司",54217,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[246,2025,"XDG-2024-41号地块，1~6#、地下室土建","江苏省","无锡市","梁溪区","江苏省无锡市梁溪区新生路与崇宁路交叉口东北侧","无锡铧茂泰置业有限公司","江苏威融建设有限公司",32536,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[247,2025,"XDG-2024-4号地块开发建设项目","江苏省","无锡市","梁溪区","无锡市梁溪区广澄路 与水澄路交叉口西北侧","无锡市锦康投资发展有限公司","江苏正方园建设集团有限公司",28483,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[248,2025,"XDG-2024-92号地块开发建设项目（地下室）","江苏省","无锡市","梁溪区","梁溪区清名路与窑东路交叉口西北侧","无锡兆衡文化旅游发展有限公司","华仁建设集团有限公司、中铁四局集团第二工程有限公司（联合体）",21059,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[249,2025,"XDG-2024-9号地块开发建设项目","江苏省","无锡市","梁溪区","无锡市梁溪区清扬路与至和路交叉口西南侧","无锡五星安和养老产业发展有限公司","上海盛稷建筑科技集团有限公司",23603,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[250,2025,"中央活力区创新智造B地块","江苏省","无锡市","梁溪区","梁溪区江海路与通江大道交叉口西北侧","无锡科融建设发展有限公司","中冶建工集团有限公司",135229,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[251,2025,"中心城区文商旅总部经济园区 新建工程项目（一期）","江苏省","无锡市","梁溪区","江苏省无锡市梁溪区县前东街与新生路交叉口东南侧","无锡市崇安寺房地产开发有限公司","中交建筑集团有限公司",156590,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[252,2025,"中经云网储能设备制造及智能算力项目B01楼","江苏省","无锡市","梁溪区","无锡市梁溪区芦中路东侧(五星工业园D地块）","无锡中经云网大数据科技有限公司","江苏天目建设集团有限公司",57925.05,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[253,2025,"凤栖湾智造产业基地(A地块)","江苏省","无锡市","梁溪区","无锡市梁溪区广石路与石澄路交叉口西南侧","无锡市凤栖创谷开发建设有限公司","上海建工一建集团有限公司",203860,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[254,2025,"凤栖湾智造产业基地(B-1地块)","江苏省","无锡市","梁溪区","梁溪区广石路与石澄路交叉口东南侧","无锡市凤栖盛谷智能装备制造有限公司","锦汇建设集团有限公司",178841,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[255,2025,"凤栖湾智造产业基地（C地块）","江苏省","无锡市","梁溪区","无锡市梁溪区广石路和凤翔高架交又口西南侧","无锡市凤栖智谷开发建设有限公司","中建科工集团有限公司",138705,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[256,2025,"无锡市公安局梁溪分局南禅寺派出所业务用房异地重建工程","江苏省","无锡市","梁溪区","无锡市梁溪区迎龙路以北、通扬路以西、新民路以南","无锡市公安局梁溪分局","无锡锡山建筑实业有限公司",8263.95,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[257,2025,"无锡市公安局梁溪分局瞻江派出所业务用房新建工程项目","江苏省","无锡市","梁溪区","无锡市梁溪区江海路以北、规划凤谷路以东","无锡梁溪科技城管理局","江苏宏尧建设有限公司",7485,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[258,2025,"无锡市公安局梁溪分局瞻江派出所业务用房新建工程项目（含精装）","江苏省","无锡市","梁溪区","无锡市梁溪区江海路以北、规划凤谷路以东","无锡梁溪科技城管理局","江苏宏尧建设有限公司",7501,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[259,2025,"无锡市梁溪区夹城里地块规划学校新建工程项目(含装饰）","江苏省","无锡市","梁溪区","梁溪区红星路与规划三路交叉口东南侧","无锡市梁溪区教育局","无锡城投建设有限公司",76575,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[260,2025,"无锡市梁溪区威孚地块规划幼儿园新建工程","江苏省","无锡市","梁溪区","梁溪区蓉湖南路与大池路交叉口西北侧","无锡市梁溪区教育局","江苏中轩建设有限公司、中国建筑一局（集团）有限公司（联合体）",12052,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[261,2025,"无锡市梁溪区档案史志馆异地新建工程项目","江苏省","无锡市","梁溪区","梁溪区清扬路以东、永丰路以北、振新路以南","无锡市梁溪区档案史志馆","江苏精享裕建工有限公司、无锡市梁海通城市建设工程有限公司（联合体）",17794,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[262,2025,"无锡市梁溪区消防救援指挥中心及南禅寺特勤消防救援站新建工程","江苏省","无锡市","梁溪区","该项目位于规划崇宁路与兴源路交叉口西南侧","无锡市梁溪区消防救援大队","中铁十局集团有限公司",10082,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[263,2025,"无锡市梁溪区金山北消防站新建工程","江苏省","无锡市","梁溪区","无锡市梁溪区山北街道江海西路与金山北路交叉口西北侧","无锡市梁溪区消防救援大队","江苏新苏阳建设有限公司",6412.48,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[264,2025,"无锡市第一中学梁溪分校新建工程项目（一期）","江苏省","无锡市","梁溪区","无锡市梁溪区凤翔路与规划刘潭路交叉口东南侧","无锡梁溪科技城管理局","上海建工一建集团有限公司",27.34,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[265,2025,"无锡市第一中学梁溪分校新建工程项目（二期）（4#学生宿舍、5#学生宿舍、西地下室A区）","江苏省","无锡市","梁溪区","无锡市梁溪区凤翔路与规划刘潭路交叉口东南侧","无锡梁溪科技城管理局","上海建工一建集团有限公司",39030,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[266,2025,"无锡市第一中学梁溪分校新建工程项目（二期）（东地下室、1#教学楼、2#综合楼、7#景观连廊）","江苏省","无锡市","梁溪区","无锡市梁溪区凤翔路与规划刘潭路交叉口东南侧","无锡梁溪科技城管理局","上海建工一建集团有限公司",65640,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[267,2025,"无锡市第八人民医院改扩建工程","江苏省","无锡市","梁溪区","广瑞路1号","无锡市第八人民医院","无锡市亨利富建设发展有限公司",817,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[268,2025,"无锡数据湖产业园项目一期","江苏省","无锡市","梁溪区","运河西路与创新路交叉口东南侧","无锡市融腾华科技有限公司","中建一局集团第二建筑有限公司",68541,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[269,2025,"无锡火车站南广场泰山饭店提升及周边配套改造项目","江苏省","无锡市","梁溪区","江苏省无锡市梁溪区兴源北路828号","无锡城建梁溪发展有限公司","无锡城投建设有限公司",30946,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[270,2025,"梁东空天数科生态项目（元宝楼国盛地块）","江苏省","无锡市","梁溪区","位于无锡市梁溪区扬名街道，东至华清大道、南至曹王泾、北至潘埠河、西至章村河。","无锡市融腾数科生态开发有限公司","中国建筑第二工程局有限公司",40098,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[271,2025,"清名桥街道社区卫生服务中心新建工程项目","江苏省","无锡市","梁溪区","无锡市梁溪区通扬南路与永丰路交叉口西北侧","无锡市梁溪区卫生健康委员会","江苏正方园建设集团有限公司、无锡市梁海通城市建设工程有限公司（联合体）",12904,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[272,2025,"融腾光制造基地项目","江苏省","无锡市","梁溪区","无锡市梁东路与智衡路路交叉口西北侧","无锡市融腾光精密智造有限公司","江苏精享裕建工有限公司",62928,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[273,2025,"融腾智造基地项目 (A、B 地块) B 地块","江苏省","无锡市","梁溪区","江苏省无锡市梁溪区","无锡市融腾产业智造基地有限公司","中交建筑集团有限公司",265585,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[274,2025,"融腾瀚空天制造基地项目","江苏省","无锡市","梁溪区","飞宏路与芦中路交叉口西北侧","无锡市融腾瀚智造有限公司","苏州百明建设有限公司、中建六局建设发展有限公司（联合体）",54838,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[275,2025,"融腾瀚空天制造基地项目","江苏省","无锡市","梁溪区","飞宏路与芦中路交叉口西北侧","无锡市融腾瀚智造有限公司","苏州百明建设有限公司、中建六局建设发展有限公司（联合体）",72213,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[276,2025,"融腾财富中心（老人大地块）地下车库","江苏省","无锡市","梁溪区","梁溪区永和路与规划道路交叉口西北侧","无锡市融腾财赋商业投资管理有限公司","中铁十四局集团有限公司",43181,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[277,2025,"马古桥工业园升级改造项目（梁溪科技城马古桥智能制造产业园）（一期）","江苏省","无锡市","梁溪区","新民北路与广泽路交叉口西北侧","无锡市梁溪区广益街道广丰社区股份经济合作社、无锡市科益智慧管理集团有限公司","锦汇建设集团有限公司、中铁十局集团（无锡）工程有限公司、中铁十局集团第五工程有限公司（联合体）",41140,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[278,2025,"丁村二支路（通沙路-广益路）新建工程","江苏省","无锡市","梁溪区","丁村二支路位于无锡市梁溪区广益街道,北起通沙路，南至广益路","无锡市广益建设发展集团有限公司","仁诚建设有限公司",3270,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[279,2025,"凤宾路（天河路-锡龙路）新建工程项目","江苏省","无锡市","梁溪区","无锡市梁溪区，总体呈南北走向，北起天河路，南至锡龙路","无锡梁溪科技城管理局","无锡市政建设集团有限公司",6120,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[280,2025,"华东商贸城东侧规划道路（上马墩路-学前东路）新建工程施工","江苏省","无锡市","梁溪区","无锡市梁溪区广益街道","无锡市科益城建集团有限公司","无锡市皖江建设工程有限公司",2985,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[281,2025,"建业路（人民西路-威孚地块规划二支路）新建工程","江苏省","无锡市","梁溪区","该道路位于无锡市梁溪区，总体呈南北走向，北起人民西路，南至威孚地块规划二支路。","无锡市城南建设投资发展有限公司","江阴市新远见工程有限公司",17095.4,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[282,2025,"沁扬路（通扬南路-南长街）新建工程","江苏省","无锡市","梁溪区","无锡市梁溪区通扬南路与南长街之间","江苏古运河投资集团有限公司","无锡市第三市政建设工程有限公司",3727.5,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[283,2025,"社岗路（会西路-金山北路）新建工程","江苏省","无锡市","梁溪区","无锡市梁溪区","无锡光电新材料科技园发展有限公司","无锡市东生建设工程有限公司",2467.5,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[284,2025,"科技城规划第一初中（暂定名）配套建设工程项目","江苏省","无锡市","梁溪区","梁溪区凤翔路与广石路交叉口东南侧","无锡梁溪科技城管理局","仁诚建设有限公司",1466,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[285,2025,"5GW储能变流器及储能系统集成研发及产业化项目三期（9#宿舍、10#变电所）","江苏省","无锡市","惠山区","惠山区工业转型集聚区锦舟路与北洲路交叉口东南侧","上能电气股份有限公司","南通四建集团有限公司",12052,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[286,2025,"5GW储能变流器及储能系统集成研发及产业化项目二期（北地块5GW储能产业化、南地块10GW储能产业化）","江苏省","无锡市","惠山区","惠山区工业转型集聚区锦舟路与北洲路交叉口东南侧","上能电气股份有限公司","南通四建集团有限公司",108853,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[287,2025,"XDG-2021-62号地块建设项目（三期）","江苏省","无锡市","惠山区","惠山区堰桥街道锡澄路西侧、复地北侧","无锡广盛置业有限公司","浙江宝业建设集团有限公司",54979,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[288,2025,"XDG-2022-102号地块开发建设项目","江苏省","无锡市","惠山区","无锡市惠山区阳山镇锡陆路与桃源西路交叉口东南侧","无锡文畅酒店管理有限公司","无锡城投建设有限公司、中建八局总承包建设有限公司（联合体）",38146,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[289,2025,"XDG-2023-47号地块开发建设项目","江苏省","无锡市","惠山区","惠山区洛社镇文体路与新兴东路交叉口东南侧","无锡广铭置业有限公司","华仁建设集团有限公司、无锡润惠建设工程有限公司（联合体）",38226,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[290,2025,"XDG-2023-9号地块开发建设项目","江苏省","无锡市","惠山区","惠山区阳山镇新渎路与环山路交叉口东北侧","无锡惠源置业有限公司","中建四局第六建设有限公司",45602,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[291,2025,"XDG-2024-18号地块开发建设项目","江苏省","无锡市","惠山区","惠山区洛社镇洛神路与洛竹路交叉口东南侧","无锡惠翼建设管理有限公司","浙江新中源建设有限公司",136492,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[292,2025,"XDG-2024-66号地块开发建设项目","江苏省","无锡市","惠山区","石新路以西、长乐苑三期以北、长乐苑六期以南","无锡联宸置业有限公司","江苏华旸建设工程有限公司",102521,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[293,2025,"XDG-2024-84号地块项目（一期）","江苏省","无锡市","惠山区","惠山区洛社镇运河西路与钱沈路交叉口西南侧","无锡锦元开发建设有限公司","江苏无锡二建建设集团有限公司",77336,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[294,2025,"XDG-2024-89号地块开发建设项目","江苏省","无锡市","惠山区","无锡市惠山区钱桥街道钱藕路与钱桥大道交叉口东南侧","欧保惠丰（江苏）置业有限公司","江苏恩丰誉建设工程有限公司",56236,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[295,2025,"优合温控食品加工及区域结算中心项目","江苏省","无锡市","惠山区","惠山区玉祁街道祁祥路与蓉丰路交叉口西南侧","无锡惠山优冷食品产业发展有限公司","浙江中天恒筑钢构有限公司",42385,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[296,2025,"全球汽车零部件装配制造及供应链总部基地建设项目","江苏省","无锡市","惠山区","惠山区前洲街道惠西大道与惠洲大道交叉口东南侧","宝祁供应链管理（无锡）有限公司","中建四局第一建设有限公司",148780,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[297,2025,"尤旺文体创新邻里中心项目","江苏省","无锡市","惠山区","江苏省无锡市惠山区水澄路与尤家旦浜交叉口东北侧","无锡文烁房地产开发有限公司","江苏无锡二建建设集团有限公司、中铁二局集团江苏工程有限公司（联合体）",36305,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[298,2025,"惠丰苑三期安置房（保障性）新建工程A块施工总承包工程","江苏省","无锡市","惠山区","无锡市惠山区前洲街道平湖路北侧、从商路东西两侧","无锡惠山工业转型集聚区建设发展有限公司","华虹建筑安装工程集团有限公司",134384,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[299,2025,"惠丰苑三期安置房（保障性）新建工程B块施工总承包标段","江苏省","无锡市","惠山区","无锡市惠山区前洲街道平湖路北侧，从商路东西两侧","无锡惠山工业转型集聚区建设发展有限公司","江苏富源广建设发展有限公司",189494,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[300,2025,"惠山科创人才金融港（9#及地库2）","江苏省","无锡市","惠山区","无锡市惠山区郑和大道与凤翔快速路交叉口西南侧","无锡瑞之城科技发展有限公司","中国建筑第八工程局有限公司",64105,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[301,2025,"惠山高新区六垄田标准厂房新建项目","江苏省","无锡市","惠山区","无锡市惠山区洛社镇枫杨路20号","无锡六垄田农业发展有限公司","江阴建工集团有限公司",10348,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[302,2025,"新渎苑二期保障房项目（B地块）","江苏省","无锡市","惠山区","惠山区阳山镇新渎苑社区阳山西路北侧、新渎苑一期西侧","无锡天澜产业开发建设有限公司","华仁建设集团有限公司",30941,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[303,2025,"无锡智能网联汽车项目（一期）","江苏省","无锡市","惠山区","惠山区前洲街道兴洲路与新石路交叉口东南侧","无锡市惠欣投资发展有限公司","无锡市锡山三建实业有限公司、中铁二局集团江苏工程有限公司、无锡润惠建设工程有限公司（联合体）",83385,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[304,2025,"无锡礼社历史文化名村保护及提升改造项目(一期)","江苏省","无锡市","惠山区","惠山区玉祁街道礼社路与明剑路交叉口西南侧","无锡文琰文旅发展有限公司","江苏无锡二建建设集团有限公司、无锡文旅建设发展有限公司（联合体）",9884,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[305,2025,"春光苑安置小区一期C标段（北区）","江苏省","无锡市","惠山区","惠山区钱桥街道苏庙社区","无锡市惠山区钱桥街道办事处","华虹建筑安装工程集团有限公司",51046,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[306,2025,"汽车精密加工零部件智造建设项目","江苏省","无锡市","惠山区","惠山区玉祁街道之勉路与从商路交叉口西北侧地块","无锡威易发精密机械股份有限公司","无锡市长安建筑有限公司",26939,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[307,2025,"汽车零部件生产车间及配套设施建设项目新建厂房一及南1#门卫","江苏省","无锡市","惠山区","无锡市惠山区前洲街道锦祁路与惠洲大道交叉口西北侧，工业转型集聚区北惠路109号","无锡戴卡轮毂制造有限公司","无锡市锡山三建实业有限公司",30266,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[308,2025,"泰信桩工机械制造总部项目施工总承包","江苏省","无锡市","惠山区","无锡惠山工业转型集聚区惠洲大道与规划道路交叉口东南侧","江苏泰信机械股份有限公司","江苏正方园建设集团有限公司",31463,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[309,2025,"洛社双庙保障性租赁住房二期新建工程","江苏省","无锡市","惠山区","无锡市惠山区洛社镇双庙村枫杨路与志公路交界处西南侧","无锡惠龙建设投资有限公司","江苏中轩建设有限公司、中国五冶集团有限公司（联合体）",52084,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[310,2025,"洛社镇正明安置区（一期）C地块二区工程","江苏省","无锡市","惠山区","惠山区洛社镇正明村","无锡惠龙建设投资有限公司","无锡镓宏建设有限公司",77774,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[311,2025,"洛社高中新建综合公寓楼","江苏省","无锡市","惠山区","惠山区洛社镇新兴东路96号","无锡市洛社高级中学","江苏楷正建设有限公司",5113,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[312,2025,"环保可循环使用的聚对苯二甲酸乙二醇（RPET）材料研发与生产项目","江苏省","无锡市","惠山区","18916528019","傲毅高新材料（无锡）有限公司","无锡市陆区建筑安装有限公司",23023,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[313,2025,"瑞欧威尔智能设备制造项目（二、三期）","江苏省","无锡市","惠山区","惠山区洛社镇洛杨南路与规划道路交叉口西北侧","无锡瑞欧威尔科技有限公司","无锡锡山建筑实业有限公司、中国建筑第八工程局有限公司（联合体）",118503,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[314,2025,"精密滑轨自动化生产基地建设项目、研发中心建设项目","江苏省","无锡市","惠山区","无锡市惠山区钱桥街道显山路与融达路交叉口西北侧","无锡海达尔精密滑轨股份有限公司","无锡市新兴建筑工程有限公司",25356,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[315,2025,"绿色低碳产业设备及零部件制造、智能装备制造项目（一期）","江苏省","无锡市","惠山区","惠山区洛社镇新苑路北侧、枫杨路西南侧","中能建（无锡）城市建设发展有限公司","中国葛洲坝集团第一工程有限公司",30024,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[316,2025,"绿色低碳产业设备及零部件制造、智能装备制造项目（二期）","江苏省","无锡市","惠山区","惠山区洛社镇新苑路18号北侧施工现场","中能建（无锡）城市建设发展有限公司","中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司",153008,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[317,2025,"钱巷保障性租赁住房新建工程","江苏省","无锡市","惠山区","无锡市惠山区洛社镇钱沈路与运河西路交叉口东南侧","无锡惠龙建设投资有限公司","江苏无锡二建建设集团有限公司",44168,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[318,2025,"锦湖苑二期保障房项目","江苏省","无锡市","惠山区","惠山区玉祁街道民主村，东至玉锦路，南至玉丰路，西至玉秀路，北至唐平大道","无锡惠玉投资控股有限公司","江苏富源广建设发展有限公司",195377,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[319,2025,"高端装备智能制造项目（一期）","江苏省","无锡市","惠山区","无锡市惠山区玉祁街道祁北路与中澜港交叉口西南侧","无锡市惠知投资开发有限公司","无锡市锡山三建实业有限公司、无锡润惠建设工程有限公司（联合体）",33729,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[320,2025,"龙栖湾全龄友好睦邻中心项目","江苏省","无锡市","惠山区","江苏省无锡市惠山区藕塘南路与钱洛路交叉口西北侧","无锡文泉房地产开发有限公司","无锡市盛达建筑安装工程有限公司、中铁十局集团（无锡）工程有限公司（联合体）",25350,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[321,2025,"XDG-2021-81号地块开发建设项目EPC工程总承包","江苏省","无锡市","滨湖区","滨湖区蠡湖大道与震泽路交叉口东北侧","无锡城博置业有限公司","无锡城投建设有限公司",134682,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[322,2025,"XDG-2021-82号地块开发建设项目","江苏省","无锡市","滨湖区","无锡市滨湖区蠡湖大道与银福路交叉口东南侧","无锡城开融御置业有限公司","无锡城投建设有限公司、无锡滨湖建设有限公司（联合体）",22917,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[323,2025,"XDG-2021-84号地块建设项目","江苏省","无锡市","滨湖区","无锡市_滨湖区 滨湖区具区路 与山水东路交叉口西北侧","无锡吴都置业发展有限公司","中国二冶集团有限公司、无锡市仙河建设工程有限公司（联合体）",116318,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[324,2025,"XDG-2022-106地块新建项目施工总承包","江苏省","无锡市","滨湖区","滨湖区金城西路与经贸路交叉口东北侧","无锡欧瑞特置业有限公司","江苏云之恒建设工程有限公司",11400,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[325,2025,"XDG-2022-12号地块开发建设项目EPC工程总承包","江苏省","无锡市","滨湖区","滨湖区笠泽路与安南路交叉口东南侧地块","无锡安泰置业有限公司","无锡城投建设有限公司",174410,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[326,2025,"XDG-2022-29号地块开发建设项目","江苏省","无锡市","滨湖区","无锡市滨湖区胡埭路与人民东路交叉口东南侧","无锡胡兴房产开发有限公司","华仁建设集团有限公司",234877,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[327,2025,"XDG-2022-54号地块开发建设项目","江苏省","无锡市","滨湖区","无锡市滨湖区梁清路与鸿桥路交叉口西北侧","无锡城荣置业有限公司","华仁建设集团有限公司、无锡滨湖建设有限公司（联合体）",83246,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[328,2025,"XDG-2022-61号地块开发建设项目","江苏省","无锡市","滨湖区","滨湖区具区路与万顺道交叉口西北侧","江苏无锡市山水望溪房地产有限公司","华仁建设集团有限公司",109901,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[329,2025,"XDG-2023-35号地块建设项目（1#-6#、13#、门岗、地下室）","江苏省","无锡市","滨湖区","江苏省无锡市滨湖区梅园西路与梅茶路交叉口东南侧","无锡泰滨置业有限责任公司","中建三局集团有限公司",91478,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[330,2025,"XDG-2023-35号地块建设项目（14#体验中心）","江苏省","无锡市","滨湖区","江苏省无锡市滨湖区梅园西路与梅茶路交叉口东南侧","无锡泰滨置业有限责任公司","中建三局集团有限公司",672,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[331,2025,"XDG-2023-51号地块开发建设项目","江苏省","无锡市","滨湖区","滨湖区梁清路与孙蒋路交叉口东南侧","无锡城开融兴置业有限公司","无锡滨湖建设有限公司",92331,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[332,2025,"XDG-2024-34号地块","江苏省","无锡市","滨湖区","滨湖区和风路与万顺道交叉口西南侧","无锡山水嘉泰置业有限公司","中铁八局集团第三工程有限公司、无锡市仙河建设工程有限公司（联合体）",30398,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[333,2025,"XDG-2024-44号地块（B块）开发建设项目","江苏省","无锡市","滨湖区","无锡市滨湖区建筑路南侧、北华路西侧","江苏安富置业无锡有限公司","江苏天亿建设工程有限公司",67847,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[334,2025,"南京师范大学滨湖实验学校蠡湖初中部新建项目","江苏省","无锡市","滨湖区","滨湖区太湖大道和蠡溪路交叉口西南侧","无锡市滨湖区教育局（无锡市滨湖区重点建设项目管理中心）","江苏无锡二建建设集团有限公司",32294,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[335,2025,"南泉科技园一期地下车库及人防工程项目","江苏省","无锡市","滨湖区","无锡滨湖区尚才支路与方湖二支路交叉口西南侧","无锡溪望南泉科技新城管理有限公司","华仁建设集团有限公司、无锡市仙河建设工程有限公司（联合体）",52826,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[336,2025,"原科技楼改建项目","江苏省","无锡市","滨湖区","滨湖区胡埭工业园西拓区杜鹃西路28号","无锡市石油化工设备有限公司","无锡祥宏建设有限公司",4934,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[337,2025,"大浮人才公寓（政府保障性租赁用房）项目","江苏省","无锡市","滨湖区","山水西路西侧、漆塘苑南侧","无锡山水慧谷旅游发展有限公司","无锡市亨利富建设发展有限公司",17618,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[338,2025,"导流式汽封智能核心装备制造项目","江苏省","无锡市","滨湖区","无锡太湖国家旅游度假区霞光路与连峰路交叉口东北侧","智伟能科科技（无锡）有限公司","江苏琪海建设有限公司",42998,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[339,2025,"影视智能拍摄制作园(XDG-2022-105号地块建设项目）","江苏省","无锡市","滨湖区","江苏省无锡市滨湖区清晏路与锡南路交叉口东南侧","无锡影都影视科技有限公司","无锡市亨利富建设发展有限公司、无锡城投建设有限公司（联合体）",121094,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[340,2025,"新能源智能装备研发制造项目","江苏省","无锡市","滨湖区","滨湖区胡埭镇沪宜路与龙游路交叉口东北侧","无锡市通合智能装备科技有限公司","江苏东河建设工程有限公司",14186,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[341,2025,"无锡信捷电气股份有限公司企业技术中心二期建设项目","江苏省","无锡市","滨湖区","无锡市滨湖区建筑西路816号","无锡信捷电气股份有限公司","江苏天亿建设工程有限公司",25380,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[342,2025,"无锡锡南科技股份有限公司电力系统中高压控制及储能设备关键零部件建设与智造项目","江苏省","无锡市","滨湖区","江苏省无锡市滨湖区胡埭镇红枫路与岸前路交叉口西北侧","无锡锡南科技股份有限公司","江苏天亿建设工程有限公司",31569,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[343,2025,"智能控制产品研发及制造项目","江苏省","无锡市","滨湖区","江苏省无锡市滨湖区刘闾路与月季路交叉口西南侧地块","无锡迪富智能电子股份有限公司","福世特建设工程有限公司",42166,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[344,2025,"智能芯片产业化建设项目(1#生产用房及地下室A)","江苏省","无锡市","滨湖区","无锡市滨湖区钱胡路以北，新邺大道以东，勤新大道以南，深蓝路以西","无锡锡芯谷智造科技有限公司","华仁建设集团有限公司",57087,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[345,2025,"智能芯片产业化建设项目施工总承包(5#生产用房、货运平台、地下室B、配套研发楼)","江苏省","无锡市","滨湖区","无锡市滨湖区钱胡路以北，新邺大道以东，勤新大道以南，深南路以西","无锡锡芯谷智造科技有限公司","华仁建设集团有限公司",92584,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[346,2025,"智能芯片产业化建设项目（B块）","江苏省","无锡市","滨湖区","无锡市滨湖区钱胡路以北，新邺大道以东，勤新大道以南，深南路以西","无锡锡芯谷智造科技有限公司","华仁建设集团有限公司",256908,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[347,2025,"江南大学实验动物中心大楼项目施工总承包","江苏省","无锡市","滨湖区","江南大学校内西南侧","江南大学","中国电子系统工程第二建设有限公司、江苏正方园建设集团有限公司（联合体）",16337,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[348,2025,"江苏易能科技变电站GPRS设备建设项目二期(4#、5#、6#厂房)续建工程","江苏省","无锡市","滨湖区","无锡市滨湖区杨树路与丁香路交叉路口东北侧","江苏易能科技有限公司","江苏中轩建设有限公司",30723,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[349,2025,"江苏省锡山高级中学滨湖分校新建项目","江苏省","无锡市","滨湖区","滨湖区南湖中路与塘绛路交叉口东南侧","无锡市滨湖区教育局（无锡市滨湖区重点建设项目管理中心）","江苏天亿建设工程有限公司",112758,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[350,2025,"泛博股份智能制造总部项目(研发办公楼、1#生产车间、2#生产车间、连廊1、连廊2、门卫)","江苏省","无锡市","滨湖区","无锡市滨湖区胡埭镇振胡路与杜鹃西路交叉口西南","无锡泛博智能饰件股份有限公司","无锡市亨利富建设发展有限公司",59244,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[351,2025,"滨湖健康产业中心项目","江苏省","无锡市","滨湖区","无锡滨湖区梁溪路与隐秀路交叉口西南侧","无锡市运河湾健康产业投资有限公司","上海建工一建集团有限公司、无锡滨湖建设有限公司（联合体）",105692,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[352,2025,"胡埭九龙湾专精特新协同创新中心项目","江苏省","无锡市","滨湖区","滨湖区胡埭镇钱胡路与孟村路交叉口东北侧","无锡市九龙湾新材料制造有限公司","无锡市亨利富建设发展有限公司、中铁二十三局集团第六工程有限公司（联合体）",130103,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[353,2025,"胡埭永昌汽车城车都畅享中心项目","江苏省","无锡市","滨湖区","无锡市滨湖区胡埭工业园永昌路与昌顺路交叉口西北侧","无锡宇瑞商业管理有限公司","江苏百中建设有限公司",16950,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[354,2025,"苏锡常都市圈工业物联网实训基地","江苏省","无锡市","滨湖区","无锡市滨湖区高浪西路 1600 号无锡职业技术学院太湖校区内","无锡职业技术学院（江苏省公共工程建设中心有限公司）","华仁建设集团有限公司",46732,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[355,2025,"荣巷街道社区卫生服务中心新建项目","江苏省","无锡市","滨湖区","滨湖区荣巷街道梁溪路北侧","无锡梁湖城市建设发展有限公司","江苏正方园建设集团有限公司",16496,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[356,2025,"金属包装容器智能制造工厂建设项目","江苏省","无锡市","滨湖区","无锡市无锡太湖旅游度假区梁辉路西侧地块","无锡四方友信股份有限公司","江苏东厦建设工程有限公司",50825,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[357,2025,"雪浪卫生中心新建工程项目","江苏省","无锡市","滨湖区","滨湖区震泽路和锡南路交叉口西北侧","无锡湖湾城市发展有限公司","无锡市亨利富建设发展有限公司",23847,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[358,2025,"雪浪片区综合用房新建工程","江苏省","无锡市","滨湖区","无锡市滨湖区雪浪中心小学南侧","无锡市滨湖区雪浪街道办事处","无锡市亨利富建设发展有限公司",16754,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[359,2025,"高性能医疗装备全球产业园区基础设施施工总承包","江苏省","无锡市","滨湖区","无锡市滨湖区马山街道生物医药外包区","无锡市马山生物医药工业园有限公司","中铁十四局集团有限公司",56529,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[360,2025,"高端精密电子研发设计及产业化项目EPC工程总承包","江苏省","无锡市","滨湖区","无锡市滨湖区金桂路胡埭路交叉口东南侧","无锡聚芯源创科技有限公司","江苏天亿建设工程有限公司",143489,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[361,2025,"无锡太湖湾科创带蠡湖未来城水清城兴科创基础设施项目无锡市蠡湖未来城鸿桥路北段(太湖西大道-双虹路)道路提升及海绵化改造一期工程施工总承包（道路A段）","江苏省","无锡市","滨湖区","滨湖区蠡湖未来城片区","无锡市蠡湖未来城智慧城市科技有限公司","江苏新路德建设有限公司",7500,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[362,2025,"环镇南路（环镇西路-芙蓉南路）新建工程","江苏省","无锡市","滨湖区","滨湖区胡埭镇环镇南路（环镇西路~芙蓉南路）","无锡市照天湾城市建设发展有限公司","无锡大诚建设有限公司",4455,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[363,2025,"震球服装厂地块北侧规划道路项目（鸿桥路-孙巷大楼现状道路）","江苏省","无锡市","滨湖区","滨湖区河埒片区","无锡市滨湖城市建设发展（集团）有限公司","江苏九城建筑安装工程有限公司",1207.5,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[364,2025,"XDG-2022-16号地块建设(11#、12#、15#、23#、25#、P2#、P5#、地下室二期）","江苏省","无锡市","新吴区","无锡市新吴区梅村街道新华路与锡贤路交叉口西北侧地块","无锡市新梅置业有限公司","山西五建集团有限公司、山西二建集团有限公司（联合体）",51814,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[365,2025,"XDG-2022-16号地块建设（1#、2#、3#、5#、10#、22#、P3#、地下车库一期）","江苏省","无锡市","新吴区","无锡市新吴区梅村街道新华路与锡贤路交叉口西北侧地块","无锡市新梅置业有限公司","山西五建集团有限公司、山西二建集团有限公司（联合体）",71123,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[366,2025,"XDG-2022-94号地块开发项目（一期）","江苏省","无锡市","新吴区","江苏省无锡市新吴区清晏路与净慧西道交叉口西南侧","无锡市新屹置业有限公司","中国建筑第八工程局有限公司、中铁十七局集团有限公司、无锡市新发城市运营管理服务有限公司（联合体）",20162,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[367,2025,"XDG-2022-94号地块开发项目（二期）","江苏省","无锡市","新吴区","江苏省无锡市新吴区清晏路与净慧西道交叉口西南侧","无锡市新屹置业有限公司","中国建筑第八工程局有限公司、无锡市新发城市运营管理服务有限公司、中铁十七局集团有限公司（联合体）",142246,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[368,2025,"XDG-2023-48号地块开发建设项目(原南站花园二期城中村改造项目）","江苏省","无锡市","新吴区","无锡市新吴区塘南三支路北侧、兴源路西侧永乐路东南侧地块","无锡诚鼎置业有限公司","江苏无锡二建建设集团有限公司",84971,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[369,2025,"三凤桥新畅厂区建设工程","江苏省","无锡市","新吴区","无锡市新吴区伯渎港以南、新韵南路以东","无锡市三凤桥食品有限责任公司","无锡市伟强建设工程有限公司",47510,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[370,2025,"中欧低碳产业园产业集聚区二期项目","江苏省","无锡市","新吴区","新吴区新华路与金城路交叉口东北侧地块","无锡市新发低碳科技发展有限公司","江苏新苏阳建设有限公司",54567,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[371,2025,"云谷天地建设项目EPC工程总承包","江苏省","无锡市","新吴区","项目位于新吴区，东靠新锡路、高浪路高架，北至泰伯大道，南临伯渎河，西至新风路","无锡市高发投资发展集团有限公司","江苏新苏阳建设有限公司、无锡市新发城市运营管理服务有限公司（联合体）",46191,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[372,2025,"光传输子系统平台化研发及高速率光模块产品线扩产及升级建设项目（二期）","江苏省","无锡市","新吴区","无锡市新吴区科园路6号","无锡市德科立光电子技术股份有限公司","中国建筑第五工程局有限公司",46056,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[373,2025,"卫星工业园区改扩建项目(厂房四、厂房六、连廊一）","江苏省","无锡市","新吴区","无锡市新区梅村街道锡达路566号","无锡市新吴区江溪街道卫星社区股份经济合作社","无锡市亨利富建设发展有限公司",23859,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[374,2025,"吴越文化数字科创谷科技体验区一二期及配套工程（一期A地块）","江苏省","无锡市","新吴区","无锡市新吴区锡宅路以南，梁鸿路以东，住基巷浜以西","无锡市吴越文化数字科创谷发展有限公司","中建三局集团有限公司",13159,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[375,2025,"吴越文化数字科创谷科技体验区一二期及配套工程（一期B地块）","江苏省","无锡市","新吴区","无锡市新吴区梁鸿路以东，谈更上浜以北","无锡市吴越文化数字科创谷发展有限公司","中建三局集团有限公司",42273,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[376,2025,"大族汉和机器人智能科技产业园项目","江苏省","无锡市","新吴区","东至鸿运南路 ;西至京沪高速 ;南至经十南路 ;北至振发路","无锡韵鸿城市发展有限公司","无锡市钱桥建筑安装工程有限公司、中国建筑第七工程局有限公司（联合体）",139141,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[377,2025,"天一中学新吴分校新建工程","江苏省","无锡市","新吴区","无锡市新吴区鸿山街道至德大道与至礼路交叉口东南侧","无锡市新吴区重点建设项目管理中心","中国电子系统工程第二建设有限公司、中铁十七局集团有限公司（联合体）",116469,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[378,2025,"布勒无锡园区场地升级项目(新建应用中心)","江苏省","无锡市","新吴区","无锡国家高新技术产业开发区B7-B地块（布勒园区）","布勒（中国）机械制造有限公司","江苏正方园建设集团有限公司",2884,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[379,2025,"年产10500件机械配件300台成套设备建设项目","江苏省","无锡市","新吴区","无锡市新吴区锡锦路以东312国道以西的新湖智造产业园内","无锡市嘉宝机电成套设备有限公司","江苏金亿达建设工程有限公司",30950,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[380,2025,"年产1500台智能环保水处理设备项目","江苏省","无锡市","新吴区","新吴区梅村街道梅里路以南、泰祯科技以西","德纳尔（无锡）环保科技有限公司","无锡市硕放建筑安装工程有限公司",40914,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[381,2025,"年产150台光伏设备及215台半导体器件专用设备项目","江苏省","无锡市","新吴区","江苏省无锡市新吴区鸿运路东侧、飞凤路北侧","无锡来诺斯科技有限公司","无锡鸿新建设工程有限公司",44663,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[382,2025,"年产1800套强油循环冷却器及1000台变压器油泵","江苏省","无锡市","新吴区","无锡市新吴区朱家浜南侧，经十南路东侧","无锡市博联工业设备有限公司","无锡市硕放建筑安装工程有限公司",8293,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[383,2025,"年产360台（套）能源大型离心式压缩机研发及产业化项目","江苏省","无锡市","新吴区","无锡市新吴区金马路东侧、里河路北侧","钛灵特压缩机无锡有限公司","江苏省建设集团有限公司",30352,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[384,2025,"年产370台非织造生产线成套设备项目","江苏省","无锡市","新吴区","新吴区梅村街道锡泰路南侧、新燕路西侧","无锡彤日智能制造有限公司","无锡鸿新建设工程有限公司",25590,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[385,2025,"年产汽车零部件及配件约10万套","江苏省","无锡市","新吴区","新吴区硕放街道裕丰路5号","无锡安久自动车有限公司","江苏中匠建业建设工程有限公司",14918,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[386,2025,"年产设备、零部件2万台套-车间二","江苏省","无锡市","新吴区","无锡市新吴区硕放街道振发六路9号","无锡逸诚毛绒有限公司","江苏奥木建设工程有限公司",8840,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[387,2025,"年扩建20000套航空航天产业关键零部件研发制造项目","江苏省","无锡市","新吴区","无锡新吴区硕放街道孙安路以东，里河路以北地块","江苏通流航天科技有限公司","江苏扬建集团有限公司",54604,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[388,2025,"德国西门子中压智能化数字工厂一期项目EPC工程总承包","江苏省","无锡市","新吴区","无锡市新吴区梅里路以南、新韵路以东","无锡市高发建设投资有限公司","江苏新苏阳建设有限公司、江苏省建设集团有限公司、无锡市新发城市运营管理服务有限公司（联合体）",85217.14,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[389,2025,"新创动力产业园建设工程","江苏省","无锡市","新吴区","无锡市新吴区新农路以南、空港路以西","无锡市新梅公寓有限公司","江苏新苏阳建设有限公司、无锡市新发城市运营管理服务有限公司（联合体）",105136,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[390,2025,"新建叙丰家园配套用房","江苏省","无锡市","新吴区","江溪街道叙丰家园南区西南角，南侧紧邻前进北路、金城路，西侧为小区入口道路","无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处","江苏伟丰建筑安装集团有限公司",2248.4,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[391,2025,"新建年产200万套高端服饰装饰产品项目（新建厂房）","江苏省","无锡市","新吴区","无锡市新吴区硕放街道孙安路西侧裕安路南侧","无锡市新申针织有限公司","江苏盛立建设发展有限公司",11340.55,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[392,2025,"新能源汽车（10万辆/年）高值化循环利用项目（变更）（报废汽车厂房、甲类库、危废仓库）","江苏省","无锡市","新吴区","无锡市新吴区新东安路50号","格林美（无锡）能源材料有限公司","江苏冠亚建设工程有限公司",25503,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[393,2025,"无锡XDG-2022-70号地块开发项目","江苏省","无锡市","新吴区","无锡市新吴区震泽路与华谊路交叉口东北侧","无锡市新发中鹰黑森林置业有限公司","江苏新苏阳建设有限公司",73471,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[394,2025,"无锡先研设备模组生产与装配基地项目","江苏省","无锡市","新吴区","江苏省无锡市新吴区新华路东侧,南丰一路北侧,南新一路西侧,锡泰路南侧","无锡先研新材科技有限公司","江苏扬建集团有限公司",42022,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[395,2025,"无锡冠亚恒温制冷技术有限公司新建厂房建设项目","江苏省","无锡市","新吴区","新吴区鸿运路东侧、伯渎港南侧","无锡冠亚恒温制冷技术有限公司","江苏浪淘沙建筑工程有限公司",67428,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[396,2025,"无锡向新质造产业园改建项目（高标准厂房）","江苏省","无锡市","新吴区","无锡新吴区旺庄街道新锡路13号","无锡向新运营管理有限公司","江苏鸿恺建设有限公司",66547,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[397,2025,"无锡国际生命科学创新园三期项目","江苏省","无锡市","新吴区","无锡新吴区清源路与菱湖大道交叉口西南侧","无锡生命科学产业发展有限公司","中国电子系统工程第二建设有限公司",95320,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[398,2025,"无锡太湖湾国际文化艺术中心暨无锡交响音乐厅工程","江苏省","无锡市","新吴区","江苏省无锡市新吴区新吴区广场东路以西，科创路以北，净慧西道以东，清晏路以南。","无锡市高发国际文化艺术有限公司","中国建筑第八工程局有限公司",101071,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[399,2025,"无锡市第三高级中学新建宿舍、餐厅及校园优化项目（优化工程管线）","江苏省","无锡市","新吴区","无锡市新吴区行创四路288号内","无锡市第三高级中学","无锡市锡山三建实业有限公司",8907,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[400,2025,"无锡港二类口岸海关监管仓库、物流仓储及集装箱堆场工程","江苏省","无锡市","新吴区","江苏省无锡市新吴区城南路239号","无锡高新物流中心有限公司","江苏新苏阳建设有限公司",36343,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[401,2025,"无锡美芝电器有限公司年产300万台高端洗衣机项目(美的集团无锡高端工业园项目)（总变控制房）","江苏省","无锡市","新吴区","江苏省无锡市新吴区城南路235号","无锡美芝电器有限公司","中国建筑第八工程局有限公司",1622,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[402,2025,"无锡美芝电器有限公司年产300万台高端洗衣机项目（美的集团无锡高端工业园项目）","江苏省","无锡市","新吴区","无锡市新吴区旺庄街道城南路235号","无锡美芝电器有限公司","中国建筑第八工程局有限公司",157057,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[403,2025,"无锡高新生态工业园建设项目（B地块）","江苏省","无锡市","新吴区","江苏省:无锡市_新吴区 鸿山路南侧、 朱家浜北侧、鸿运路西侧、经十南路 东侧","无锡市高发建设投资有限公司","江苏宜安建设有限公司",13186,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[404,2025,"日联科技年产3000台套工业射线智能检测设备项目","江苏省","无锡市","新吴区","新吴区城南路西侧，白家浜南侧","无锡日联科技股份有限公司","中铁一局集团建筑安装工程有限公司",95647,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[405,2025,"江溪街道春勤工业园厂房改建项目(一期)一标段","江苏省","无锡市","新吴区","无锡市新区梅村街道锡达路580号","无锡市新吴区江溪街道春勤社区股份经济合作社","无锡市亨利富建设发展有限公司",32887,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[406,2025,"硅基光电产业园项目(除5#外）（二期工程施工总承包)","江苏省","无锡市","新吴区","新吴区菱湖大道以西，吴都路以北，景贤路以南，朗新科技以东","无锡微纳产业发展有限公司","江苏新苏阳建设有限公司、中国电子系统工程第二建设有限公司、中国建筑第二工程局有限公司（联合体）",302512,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[407,2025,"硅基光电产业园项目一期工程施工总承包","江苏省","无锡市","新吴区","无锡市新吴区菱湖大道以西，吴都路以北，景贤路以南，朗新科技以东","无锡微纳产业发展有限公司","江苏新苏阳建设有限公司",13250,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[408,2025,"纽迪希亚年产肠内营养液6000万瓶扩建项目","江苏省","无锡市","新吴区","江苏无锡新吴区鑫明路17号","纽迪希亚制药（无锡）有限公司","中国电子系统工程第四建设有限公司",22218,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[409,2025,"苏南硕放机场货代业务楼工程","江苏省","无锡市","新吴区","江苏省无锡市新吴区硕放机场","苏南硕放国际机场有限公司","中铁十四局集团有限公司",13281,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[410,2025,"迈特动力厂房改扩建工程（1#厂房）","江苏省","无锡市","新吴区","无锡市新吴区梅村锡泰路578号","无锡市迈特动力机械有限公司","常州市戴溪建筑工程有限公司",19379,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[411,2025,"通用医疗厂房建设项目","江苏省","无锡市","新吴区","无锡市新吴区长江路西侧、君山路北侧","无锡市高发投资发展集团有限公司","中国电子系统工程第二建设有限公司、无锡市新发城市运营管理服务有限公司（联合体）",50721,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[412,2025,"邑文电子总部基地园区建设项目","江苏省","无锡市","新吴区","江苏省无锡市新吴区华运路以南、观山路以北、净慧东道以西","无锡邑文微电子科技股份有限公司","信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司",44002,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[413,2025,"阳光精机高端装备精密核心部件生产基地建设项目","江苏省","无锡市","新吴区","无锡市新吴区珠江路东侧、伊格尔机械南侧","无锡阳光精机股份有限公司","南通八建集团有限公司",56691,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[414,2025,"阿斯利康无锡小分子药物新工厂项目-片剂连续直压及可持续药品包装","江苏省","无锡市","新吴区","新吴区长江路东侧、 君山路南侧","阿斯利康制药有限公司","益科德（上海）有限公司",35608,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[415,2025,"阿特拉斯.科普柯锡梅分公司新增年产 压缩机10020台、发电机5000台、储能 系统150台项目","江苏省","无锡市","新吴区","梅育路与梅西路交口西南侧地块(锡梅路工厂现有厂区北侧地块)","阿特拉斯.科普柯(无锡)压缩机有限公司","大连凯杰建设有限公司",21261,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[416,2025,"韩国NEXTIN(纳科新)年产50台（套）半导体高端检测装备项目","江苏省","无锡市","新吴区","无锡市新吴区锡绅路东侧、宅基浜南侧","无锡纳科鑫科技有限公司","苏州百明建设有限公司",23967,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[417,2025,"高端数字化后整理装备研发基地项目（厂房四）","江苏省","无锡市","新吴区","无锡新吴区华谊路以东、面杖港以南","江苏红旗印染机械有限公司","江苏聚烁建设工程有限公司",15813,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[418,2025,"旺庄路公铁立交下穿通道大修工程（旺庄路匝道～珠江路）","江苏省","无锡市","新吴区","无锡市新吴区旺庄街道","无锡市新吴区重点建设项目管理中心","江苏雷威建设工程有限公司",345,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[419,2025,"XDG(XC)-2023-6 号地块开发建设项目一期(太湖新城集团产业园)","江苏省","无锡市","经开区","江苏省无锡市经济开发区吴都路与五湖大道交叉口东南侧","无锡数创芯谷科技发展有限公司","中国建筑第五工程局有限公司",66824.91,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[420,2025,"XDG-2021-104号地块开发建设项目","江苏省","无锡市","经开区","无锡市经开区金石路与万顺道交叉口西北侧","无锡城金置业有限公司","上海建工一建集团有限公司",291816.05,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[421,2025,"XDG-2021-11号地块A区建设项目（B-1#、地库）","江苏省","无锡市","经开区","无锡市经济开发区清源路与清舒道交叉口东南侧","无锡恒元发置业有限公司","上海建工一建集团有限公司、无锡城投建设有限公司（联合体）",34954.52,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[422,2025,"XDG-2021-59号地块开发建设一期项目","江苏省","无锡市","经开区","江苏无锡经济开发区震泽路与贡湖大道交叉口西南侧","无锡新晟建设管理有限公司","中国建筑第二工程局有限公司",119435.71,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[423,2025,"XDG-2021-68号地块开发建设项目(B1#-B7#、C1#-C7#及地下室）","江苏省","无锡市","经开区","经开区清源路与立信大道交叉口东南侧","无锡城亿置业有限公司","中冶建工集团有限公司",108267.1,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[424,2025,"XDG-2022-60号地块开发建设项目（1#～12#、配电房1#、配电房2#及地下室）","江苏省","无锡市","经开区","江苏无锡经济开发区贡湖大道与隐秀路交叉口东南侧","无锡城秀置业有限公司","无锡市东方工业工程承包有限公司",118699.23,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[425,2025,"XDG-2022-89号地块开发建设项目","江苏省","无锡市","经开区","无锡市经济开发区干城路与贡湖大道交叉口东北侧15370208555","无锡城奥置业有限公司","无锡市锡山三建实业有限公司",317605.39,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[426,2025,"XDG-2023-12号地块三期（B区）项目(1-3#、5-9#、P1-P3#、地下室)（含精装）","江苏省","无锡市","经开区","无锡市经开区贡湖大道与新园路交叉口西北侧","无锡兆昕房地产开发有限公司","合诚（厦门）建设工程有限公司",67529.11,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[427,2025,"XDG-2023-12号地块二期项目","江苏省","无锡市","经开区","无锡市经开区贡湖大道与新园路交叉口西北侧","无锡兆昕房地产开发有限公司","合诚（厦门）建设工程有限公司",72357.65,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[428,2025,"XDG-2023-44号地块开发建设项目","江苏省","无锡市","经开区","江苏无锡经济开发区震泽路与规划道路交叉口西南侧","无锡城湖置业有限公司","中铁十五局集团有限公司",107069.78,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[429,2025,"XDG-2024-81号地块开发建设项目1-9#楼及地下室","江苏省","无锡市","经开区","无锡 经济开发区震泽路与观顺道交叉口东北侧","无锡臻鸣企业管理有限公司","通州建总集团有限公司",26468.85,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[430,2025,"优必选工业具身智能机器人产业园及优奇智能总部项目-1#生产厂房","江苏省","无锡市","经开区","无锡市经济开发区雪丰路与信成道交叉口西南侧","无锡优奇智能科技有限公司","华仁建设集团有限公司",15331.24,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[431,2025,"优必选工业具身智能机器人产业园及优奇智能总部项目2#立体车库、3#研发楼、4#研发楼、地下室（非人防）、地下室（人防）、1-1#环形连廊","江苏省","无锡市","经开区","无锡市经开区雪丰路与规划路交叉口东南侧","无锡优奇智能科技有限公司","华仁建设集团有限公司",40791.85,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[432,2025,"和风路规划中学新建工程项目","江苏省","无锡市","经开区","无锡经济开发区内，和风路以北，南湖大道以东,瑞景道以西","江苏无锡经济开发区发展中心","中国建筑第五工程局有限公司、无锡市锡山三建实业有限公司（联合体）",89636.58,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[433,2025,"年产4000吨生产纺织品生产线扩建项目（智能化数字生产一车间、智能物流仓库）","江苏省","无锡市","经开区","江苏省无锡市经济技术开发区华谊路28号","无锡四棉纺织有限公司","上海劲豪建设工程有限公司",37573.95,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[434,2025,"年产高速列车智能节水及卫生控制系统500套项目","江苏省","无锡市","经开区","江苏省无锡市信成道与雪丰路交叉口西南侧地块","江苏创想慧谷科技有限公司","江苏正方园建设集团有限公司",62130.54,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[435,2025,"微纳星空智能化园区项目A#厂房、B#厂房及地下室、C01#、C02#、C03#门房（不含装修）","江苏省","无锡市","经开区","无锡经济开发区观山路与华苑路交叉口西南侧","江苏国宇星空科技有限公司","无锡市锡山三建实业有限公司",48605.93,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[436,2025,"无锡医疗健康产业园","江苏省","无锡市","经开区","江苏省无锡市经济开发区贡湖大道和隐秀路西南侧","无锡锡铁医疗投资管理有限公司","中国建筑第八工程局有限公司",379559.32,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[437,2025,"无锡奥林匹克体育产业中心一期项目（暂定名）游泳馆及全民健身中心","江苏省","无锡市","经开区","经开区北至具区路，东至南湖大道，南至干城路，西至尚贤道","无锡新奥体育场馆建设管理有限公司","中国建筑第八工程局有限公司",64012.59,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[438,2025,"无锡奥林匹克体育产业中心三期商业、酒店及地下室","江苏省","无锡市","经开区","无锡经济开发区干城路与贡湖大道交叉口西北侧","无锡新奥体育场馆建设管理有限公司","中国建筑第二工程局有限公司",94927.59,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[439,2025,"无锡奥林匹克体育产业中心二期中央车库","江苏省","无锡市","经开区","无锡市经开区具区路与尚贤道交叉口东南侧","无锡新奥体育场馆建设管理有限公司","中国建筑第八工程局有限公司",55620.59,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[440,2025,"无锡奥林匹克体育产业中心二期体育场","江苏省","无锡市","经开区","无锡市经开区具区路与尚贤道交叉口东南侧","无锡新奥体育场馆建设管理有限公司","中国建筑第八工程局有限公司",110732.18,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[441,2025,"无锡奥林匹克体育产业中心二期体育馆","江苏省","无锡市","经开区","无锡市经开区具区路与尚贤道交叉口东南侧","无锡新奥体育场馆建设管理有限公司","中国建筑第八工程局有限公司",82816.19,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[442,2025,"无锡奥林匹克体育产业中心二期室外看台、驿站1~3号、公厕1~2号工程","江苏省","无锡市","经开区","无锡市经开区具区路与尚贤道交叉口东南侧","无锡新奥体育场馆建设管理有限公司","中国建筑第八工程局有限公司",5012.3,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[443,2025,"无锡市一中太湖新城分校新建工程","江苏省","无锡市","经开区","项目位于无锡经开区吴都路以南、南湖大道以东、瑞景道以西。","江苏无锡经济开发区发展中心","中建三局集团有限公司、无锡市锡山三建实业有限公司（联合体）",136807.28,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[444,2025,"无锡市辅仁高级中学校园扩容翻新项目","江苏省","无锡市","经开区","无锡市经开区会友路1号","无锡市辅仁高级中学","无锡市盛达建筑安装工程有限公司",5713.65,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[445,2025,"落霞苑四期北侧安置房建设项目工程总承包","江苏省","无锡市","经开区","无锡经开区大通路以南，高运路以北，瑞景道以东。","无锡滨湖经济技术开发区有限公司","青建国际集团有限公司",67375.4,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[446,2025,"富力十号北侧道路新建工程","江苏省","无锡市","经开区","位于大通路与贡湖大道交叉口西南侧","无锡经开公建项目管理有限公司","宜兴市理禾建设工程有限公司",1455,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[447,2025,"蠡华东路（公园路-华苑路）新建工程","江苏省","无锡市","经开区","位于无锡经济开发区内，总体呈东西走向，西起公园路，东至华苑路","无锡经开公建项目管理有限公司","无锡市第三市政建设工程有限公司",3570,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[448,2025,"无锡地铁5号线一期工程土建施工06标（不含清明古桥站）","江苏省","无锡市","市管-市政质量监管中心","无锡市","无锡地铁集团有限公司","中铁四局集团有限公司",36117,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[449,2025,"无锡地铁5号线一期工程土建施工06标（清名古桥站）","江苏省","无锡市","市管-市政质量监管中心","无锡市","无锡地铁集团有限公司","中铁四局集团有限公司",21862,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[450,2025,"无锡地铁5号线一期工程土建施工07标（宝龙广场站）","江苏省","无锡市","市管-市政质量监管中心","无锡市新吴区","无锡地铁集团有限公司","中铁十一局集团有限公司",9546,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[451,2025,"无锡地铁5号线一期工程土建施工07标（旺庄路站、旺庄东路站）","江苏省","无锡市","市管-市政质量监管中心","无锡市","无锡地铁集团有限公司","中铁十一局集团有限公司",28777,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[452,2025,"无锡地铁5号线一期工程土建施工07标（春潮商业街站）","江苏省","无锡市","市管-市政质量监管中心","无锡市","无锡地铁集团有限公司","中铁十一局集团有限公司",8830,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[453,2025,"无锡地铁5号线一期工程土建施工08标（坊明路站、新阳路站、新洲路站）","江苏省","无锡市","市管-市政质量监管中心","无锡市","无锡地铁集团有限公司","中铁一局集团有限公司、江苏中车城市发展有限公司（联合体）",44919,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[454,2025,"无锡地铁5号线一期工程土建施工09标(新韵路站)","江苏省","无锡市","市管-市政质量监管中心","无锡市","无锡地铁集团有限公司","中国建筑第五工程局有限公司",16500,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[455,2025,"无锡地铁5号线一期工程土建施工09标（新华路站）","江苏省","无锡市","市管-市政质量监管中心","无锡市","无锡地铁集团有限公司","中国建筑第五工程局有限公司",12938,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[456,2025,"无锡地铁6号线工程土建施工项目03标（仙蠡路站、中南路站）","江苏省","无锡市","市管-市政质量监管中心","湖滨路与仙蠡路交叉口、五湖大道与中南路交叉口","无锡地铁集团有限公司","中国建筑第五工程局有限公司",21399,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[457,2025,"无锡地铁6号线工程土建施工项目04标（滨湖区政府站、金石路站）","江苏省","无锡市","市管-市政质量监管中心","隐秀路与五湖大道交叉口、五湖大道与金石路交叉口","无锡地铁集团有限公司","中国葛洲坝集团股份有限公司、中铁广州工程局集团有限公司（联合体）",23462,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[458,2025,"无锡地铁6号线工程土建施工项目05标（五湖大道站、文化宫站）","江苏省","无锡市","市管-市政质量监管中心","五湖大道与周新路交叉口南侧、五湖大道与观山路交叉口","无锡地铁集团有限公司","中铁十七局集团有限公司",24048,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[459,2025,"无锡硕放机场配套设施（3号线南延预埋隧道）工程","江苏省","无锡市","市管-市政质量监管中心","无锡市新吴区空港七路1号","苏南硕放国际机场有限公司","中铁十七局集团有限公司",2767.5,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[460,2025,"通江大道快速化一期 (瞻江立交-望江立交)工程TJ12标","江苏省","无锡市","市管-市政质量监管中心","江苏省无锡市锡山区通江大道附近","无锡市城市重点建设项目管理中心","中铁隧道局集团有限公司、上海公路桥梁（集团）有限公司（联合体）",18000,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[461,2025,"通江大道快速化一期（瞻江立交-望江立交）工程(项目名称)TJ11标","江苏省","无锡市","市管-市政质量监管中心","南起瞻江立交，北至沪宁高速无锡出入口","无锡市城市重点建设项目管理中心","中交隧道工程局有限公司、中国建筑第二工程局有限公司（联合体）",16500,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[462,2025,"无锡地铁4号线二期工程土建施工01标","江苏省","无锡市","市管-地铁集团","无锡市滨湖区华谊路与震泽路交叉口","无锡地铁集团有限公司","中铁十七局集团有限公司",34104.77,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[463,2025,"无锡地铁4号线二期工程土建施工02标（不含菱湖大道站）","江苏省","无锡市","市管-地铁集团","新华路与机场路交叉口","无锡地铁集团有限公司","中铁一局集团有限公司、无锡市市政设施建设工程有限公司（联合体）",20390.2,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[464,2025,"无锡地铁4号线二期工程土建施工02标（菱湖大道站）","江苏省","无锡市","市管-地铁集团","无锡市新吴区震泽路与菱湖大道交叉口","无锡地铁集团有限公司","中铁一局集团有限公司",13211.5,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[465,2025,"无锡地铁4号线二期工程无锡新区站5号出入口工程","江苏省","无锡市","市管-地铁集团","无锡市新吴区新华路与珠江路交叉口","无锡地铁集团有限公司","中铁一局集团有限公司",1297,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[466,2025,"无锡地铁4号线二期工程机电安装工程01标","江苏省","无锡市","市管-地铁集团","无锡市","无锡地铁集团有限公司","江苏无锡二建建设集团有限公司、中铁隧道集团机电工程有限公司（联合体）",34104.77,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[467,2025,"无锡地铁4号线二期工程机电安装工程02标（菱湖大道站、无锡新区站、锡士路站）含装修","江苏省","无锡市","市管-地铁集团","无锡市","无锡地铁集团有限公司","无锡市工业设备安装有限公司、中铁电气化局集团第一工程有限公司（联合体）",50348.7,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[468,2025,"无锡地铁5号线一期工程土建施工02标（渔父岛站）","江苏省","无锡市","市管-地铁集团","无锡市滨湖区","无锡地铁集团有限公司","中铁十七局集团有限公司",15706,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[469,2025,"无锡地铁5号线一期工程土建施工02标（鸿桥路站）","江苏省","无锡市","市管-地铁集团","无锡市滨湖区","无锡地铁集团有限公司","中铁十七局集团有限公司",10405,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[470,2025,"无锡地铁5号线一期工程土建施工03标（体育中心站、北华路站）","江苏省","无锡市","市管-地铁集团","无锡市","无锡地铁集团有限公司","中铁二局集团有限公司",30263,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[471,2025,"无锡地铁5号线一期工程土建施工04标（湖滨路站、永丰路站）","江苏省","无锡市","市管-地铁集团","无锡市梁溪区","无锡地铁集团有限公司","中铁十九局集团有限公司",47468,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[472,2025,"无锡地铁5号线一期工程土建施工04标（红星路站）","江苏省","无锡市","市管-地铁集团","无锡市梁溪区红星路与建筑路交叉口","无锡地铁集团有限公司","中铁十九局集团有限公司",19946,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[473,2025,"无锡地铁5号线一期工程土建施工05标（健康路站、解放南路站、南长街站）","江苏省","无锡市","市管-地铁集团","无锡市梁溪区健康路与西水东支路交叉口","无锡地铁集团有限公司","上海隧道工程有限公司",29824,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[474,2025,"无锡地铁5号线二期工程土建施工01标(唐城站、鼋头渚站)","江苏省","无锡市","市管-地铁集团","山水东路与山水西路交叉口西侧、无锡地震台北侧","无锡地铁集团有限公司","中建三局集团有限公司",29125,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[475,2025,"无锡地铁6号线工程土建施工项目01标（广桐路站、东风站）","江苏省","无锡市","市管-地铁集团","江苏省无锡市","无锡地铁集团有限公司","中铁四局集团有限公司",27622,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[476,2025,"无锡地铁6号线工程土建施工项目02标（学前西路站）","江苏省","无锡市","市管-地铁集团","学前西路与迎龙站交叉口","无锡地铁集团有限公司","上海隧道工程有限公司",11040,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[477,2025,"无锡地铁6号线工程土建施工项目06标（不含清源路站）","江苏省","无锡市","市管-地铁集团","和风路与信成道交叉口、清晏路与清源路之间","无锡地铁集团有限公司","中铁一局集团有限公司",26162,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[478,2025,"无锡地铁6号线工程土建施工项目06标（清源路站）","江苏省","无锡市","市管-地铁集团","无锡市","无锡地铁集团有限公司","中铁一局集团有限公司",6740,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[479,2025,"无锡地铁6号线工程土建施工项目07标（太湖新城站、奥体中心站）","江苏省","无锡市","市管-地铁集团","规划红周路与立德道交叉口、贡湖大道与干城路交叉口","无锡地铁集团有限公司","中交隧道工程局有限公司",31297,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[480,2025,"无锡至宜兴城际轨道交通工程（东氿广场站）","江苏省","无锡市","市管-地铁集团","宜兴市东氿大道东侧东氿广场","无锡锡宜轨道交通有限公司","江苏中车城市发展有限公司",13341.66,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[481,2025,"无锡至宜兴城际轨道交通工程（梅梁湖西工作井）","江苏省","无锡市","市管-地铁集团","江苏省无锡市霞光路与万景南路交叉口西南侧","无锡锡宜轨道交通有限公司","江苏中车城市发展有限公司、广东湾建基础设施发展集团有限公司、中国葛洲坝集团市政工程有限公司、中铁十四局集团大盾构工程有限公司、中国葛洲坝集团第三工程有限公司（联合体）",8887.1,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[482,2025,"无锡至宜兴城际轨道交通工程（马山站、竺山湖东工作井）","江苏省","无锡市","市管-地铁集团","无锡市滨湖区","无锡锡宜轨道交通有限公司","江苏中车城市发展有限公司、中铁十四局集团大盾构工程有限公司（联合体）",19763.4,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]
[483,2025,"XDG-2024-13","江苏省","无锡市","梁溪区","清扬路与新民路交叉口东南侧","无锡梁城美景生态房屋有限公司","中建四局第六建设有限公司",55917,"1.燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械全部停用（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.施工工地作业暂停（暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.燃油工程机械全部停用，燃油港作机械、农业机械、林业机械、园林机械停用50%（应急抢险、农作物抢收抢种除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。","1.鼓励施工工地内停止使用国二及以下排放标准燃油工程机械（应急抢险除外）。2.停止桩类施工、土石方工程、露天拆除、外立面改造、喷涂粉刷、护坡喷浆、路面开挖洗刨、无封闭混凝土搅拌、道路沥青铺设、市政设施和道路桥梁防腐维护等作业（应急抢险、“天幕”工地、暂停连续施工作业有安全或质量隐患的除外）。3.煤、焦、渣、沙石和土方等散装物料（不含预拌商品混凝土\n和砂浆、钢材等）运输车辆停止作业（采用新能源或国五及以上排放标准的封闭式运输车辆除外）。4.施工工地等易产生扬尘污染的场所，采取遮盖、固化或绿化等防尘措施，加大机械或人工清扫（冲洗）保洁频次，做好场地洒水降尘工作（不适宜湿法作业的除外）。5.加大道路机械清扫（冲洗）保洁频次和作业范围。6.加大对施工场地等重点大气污染源的执法检查频次。"]

{"sheet":"dictionary","index":1,"n_rows":382,"n_cols":58,"rows_kept":382,"hidden":true}
["表p101_企业基本信息表-industrytype-1503889504576-658","56","煤炭开采和洗选业","石油和天然气开采业","黑色金属矿采选业","有色金属矿采选业","非金属矿采选业","开采辅助活动","其它采矿业","农副食品加工业","食品制造业","酒、饮料和精制茶制造业","烟草制品业","纺织业","纺织服装、服饰业","皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业","木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业","家具制造业","造纸和纸制品业","印刷和记录媒介复制业","文教、工美、体育和娱乐用品制造业","石油加工、炼焦和核燃料加工业","化学原料和化学制品制造业","医药制造业","化学纤维制造业","橡胶和塑料制品业","非金属矿物制品业","黑色金属冶炼和压延加工业","有色金属冶炼和压延加工业","金属制品业","通用设备制造业","专用设备制造业","汽车制造业","铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业","电气机械和器材制造业","计算机、通信和其它电子设备制造业","仪器仪表制造业","其它制造业","废弃资源综合利用业","金属制品、机械和设备修理业","电力生产","电力供应","工业热力生产和供应","民用热力生产和供应","燃气生产和供应业","民航飞机","印刷印染","工业喷涂","其它溶剂使用","畜禽养殖","施工扬尘","堆场扬尘","生物质燃料","油气储运","废水处理","固废处理","烟气脱硝","餐饮油烟"]
["表p101_企业基本信息表-judge-1503889504576-649","2","是","否"]
["表p101_企业基本信息表-judge-1503889504577-848","2","是","否"]
[null,null,"晋城","太原","阳泉","长治"]
["行政区划",6,"北京市","天津市","河北省","山西省","山东省","河南省"]
["行政区划-北京市","1","北京市"]
["行政区划-北京市-北京市",18,"东城区","西城区","崇文区","宣武区","朝阳区","丰台区","石景山区","海淀区","门头沟区","房山区","通州区","顺义区","昌平区","大兴区","怀柔区","平谷区","密云县","延庆县"]
["行政区划-天津市","1","天津市"]
["行政区划-天津市-天津市",18,"和平区","河东区","河西区","南开区","河北区","红桥区","塘沽区","汉沽区","大港区","东丽区","西青区","津南区","北辰区","武清区","宝坻区","宁河县","静海县","蓟县"]
["行政区划-河北省",8,"石家庄市","唐山市","邯郸市","邢台市","保定市","沧州市","廊坊市","衡水市"]
["行政区划-河北省-石家庄市",23,"长安区","桥东区","桥西区","新华区","井陉矿区","裕华区","井陉县","正定县","栾城县","行唐县","灵寿县","高邑县","深泽县","赞皇县","无极县","平山县","元氏县","赵县","辛集市","藁城市","晋州市","新乐市","鹿泉市"]
["行政区划-河北省-唐山市",14,"路南区","路北区","古冶区","开平区","丰南区","丰润区","滦县","滦南县","乐亭县","迁西县","玉田县","唐海县","遵化市","迁安市"]
["行政区划-河北省-邯郸市","19","邯山区","丛台区","复兴区","峰峰矿区","邯郸县","临漳县","成安县","大名县","涉县","磁县","肥乡县","永年县","邱县","鸡泽县","广平县","馆陶县","魏县","曲周县","武安市"]
["行政区划-河北省-邢台市","19","桥东区","桥西区","邢台县","临城县","内邱县","柏乡县","隆尧县","任县","南和县","宁晋县","巨鹿县","新河县","广宗县","平乡县","威县","清河县","临西县","南宫市","沙河市"]
["行政区划-河北省-保定市","25","新市区","北市区","南市区","满城县","清苑县","涞水县","阜平县","徐水县","定兴县","唐县","高阳县","容城县","涞源县","望都县","安新县","易县","曲阳县","蠡县","顺平县","博野县","雄县","涿州市","定州市","安国市","高碑店市"]
["行政区划-河北省-沧州市","16","新华区","运河区","沧县","青县","东光县","海兴县","盐山县","肃宁县","南皮县","吴桥县","献县","孟村回族自治县","泊头市","任邱市","黄骅市","河间市"]
["行政区划-河北省-廊坊市","10","安次区","广阳区","固安县","永清县","香河县","大城县","文安县","大厂回族自治县","霸州市","三河市"]
["行政区划-河北省-衡水市","11","桃城区","枣强县","武邑县","武强县","饶阳县","安平县","故城县","景县","阜城县","冀州市","深州市"]
["行政区划-山西省",4,"太原市","阳泉市","长治市","晋城市"]
["行政区划-山西省-太原市","10","小店区","迎泽区","杏花岭区","尖草坪区","万柏林区","晋源区","清徐县","阳曲县","娄烦县","古交市"]
["行政区划-山西省-阳泉市","5","城区","矿区","郊区","平定县","盂县"]
["行政区划-山西省-长治市","13","长治市城区","长治市郊区","长治县","襄垣县","屯留县","平顺县","黎城县","壶关县","长子县","武乡县","沁县","沁源县","潞城市"]
["行政区划-山西省-晋城市","6","晋城市城区","沁水县","阳城县","陵川县","泽州县","高平市"]
["行政区划-山东省",7,"济南市","淄博市","济宁市","德州市","聊城市","滨州市","菏泽市"]
["行政区划-山东省-济南市","10","历下区","市中区","槐荫区","天桥区","历城区","长清区","平阴县","济阳县","商河县","章丘市"]
["行政区划-山东省-淄博市",8,"淄川区","张店区","博山区","临淄区","周村区","桓台县","高青县","沂源县"]
["行政区划-山东省-济宁市",12,"市中区","任城区","微山县\t\t\t\t","鱼台县","金乡县","嘉祥县","汶上县","泗水县","梁山县","曲阜市","兖州市","邹城市"]
["行政区划-山东省-德州市","11","德城区","陵县","宁津县","庆云县","临邑县","齐河县","平原县","夏津县","武城县","乐陵市","禹城市"]
["行政区划-山东省-聊城市","8","东昌府区","阳谷县","莘县","茌平县","东阿县","冠县","高唐县","临清市"]
["行政区划-山东省-滨州市","7","滨城区","惠民县","阳信县","无棣县","沾化县","博兴县","邹平县"]
["行政区划-山东省-菏泽市","9","牡丹区","曹县","单县","成武县","巨野县","郓城县","鄄城县","定陶县","东明县"]
["行政区划-河南省",7,"郑州市","开封市","安阳市","鹤壁市","新乡市","焦作市","濮阳市"]
["行政区划-河南省-郑州市","12","中原区","二七区","管城回族区","金水区","上街区","惠济区","中牟县","巩义市","荥阳市","新密市","新郑市","登封市"]
["行政区划-河南省-开封市",10,"龙亭区","顺河区","鼓楼区","禹王台区","金明区","杞县","通许县","尉氏县","开封县","兰考县"]
["行政区划-河南省-安阳市",9,"文峰区","北关区","殷都区","龙安区","安阳县","汤阴县","滑县","内黄县","林州市"]
["行政区划-河南省-鹤壁市","5","鹤山区","山城区","淇滨区","浚县","淇县"]
["行政区划-河南省-新乡市",12,"红旗区","卫滨区","凤泉区","牧野区","新乡县","获嘉县","原阳县","延津县","封丘县","长垣县","卫辉市","辉县市"]
["行政区划-河南省-焦作市","11","解放区","中站区","马村区","山阳区","修武县","博爱县","武陟县","温县","济源市","沁阳市","孟州市"]
["行政区划-河南省-濮阳市","10","华龙区","清丰县","南乐县","范县","台前县","濮阳县","工业园区","开发区","中原油田","示范区"]
["行政区划-北京市-北京市-东城区",10,"东华门街道","景山街道","交道口街道","安定门街道","北新桥街道","东四街道","朝阳门街道","建国门街道","东直门街道","和平里街道"]
["行政区划-北京市-北京市-西城区",7,"西长安街街道","新街口街道","月坛街道","展览路街道","德胜街道","金融街街道","什刹海街道"]
["行政区划-北京市-北京市-崇文区",7,"前门街道","崇文门外街道","东花市街道","龙潭街道","体育馆路街道","天坛街道","永定门外街道"]
["行政区划-北京市-北京市-宣武区",8,"大栅栏街道","天桥街道","椿树街道","陶然亭街道","广安门内街道","牛街街道","白纸坊街道","广安门外街道"]
["行政区划-北京市-北京市-朝阳区",43,"建外街道","朝外街道","呼家楼街道","三里屯街道","左家庄街道","香河园街道","和平街街道","安贞街道","亚运村街道","小关街道","酒仙桥街道","麦子店街道","团结湖街道","六里屯街道","八里庄街道","双井街道","劲松街道","潘家园街道","垡头街道","南磨房地区","高碑店地区","将台地区","太阳宫地区","大屯街道","望京街道","小红门地区","十八里店地区","平房地区","东风地区","奥运村地区","来广营地区","常营回族地区","三间房地区","管庄地区","金盏地区","孙河地区","崔各庄地区","东坝地区","黑庄户地区","豆各庄地区","王四营地区","首都机场街道","望京开发街道"]
["行政区划-北京市-北京市-丰台区",21,"右安门街道","太平桥街道","西罗园街道","大红门街道","南苑街道","东高地街道","东铁匠营街道","卢沟桥街道","丰台街道","新村街道","长辛店街道","云岗街道","方庄地区","宛平城地区","马家堡街道","和义街道","长辛店镇","王佐镇","卢沟桥乡","花乡","南苑乡"]
["行政区划-北京市-北京市-石景山区",9,"八宝山街道","老山街道","八角街道","古城街道","苹果园街道","金顶街街道","广宁街道","五里坨街道","鲁谷社区行政事务管理中心"]
["行政区划-北京市-北京市-海淀区",29,"万寿路街道","永定路街道","羊坊店街道","甘家口街道","八里庄街道","紫竹院街道","北下关街道","北太平庄街道","学院路街道","中关村街道","海淀街道","青龙桥街道","清华园街道","燕园街道","香山街道","清河街道","花园路街道","西三旗街道","马连洼街道","田村路街道","上地街道","万柳地区","东升地区","曙光街道","温泉镇","四季青镇","西北旺镇","苏家坨镇","上庄镇"]
["行政区划-北京市-北京市-门头沟区",13,"大峪街道","城子街道","东辛房街道","大台街道","王平地区","潭柘寺镇","永定镇","龙泉镇","军庄镇","雁翅镇","斋堂镇","清水镇","妙峰山镇"]
["行政区划-北京市-北京市-房山区",28,"城关街道","新镇街道","向阳街道","东风街道","迎风街道","星城街道","良乡地区","周口店地区","琉璃河地区","拱辰街道","西潞街道","阎村镇","窦店镇","石楼镇","长阳镇","河北镇","长沟镇","大石窝镇","张坊镇","十渡镇","青龙湖镇","韩村河镇","霞云岭乡","南窖乡","佛子庄乡","大安山乡","史家营乡","蒲洼乡"]
["行政区划-北京市-北京市-通州区",15,"中仓街道","新华街道","北苑街道","玉桥街道","永顺地区","梨园地区","宋庄镇","张家湾镇","漷县镇","马驹桥镇","西集镇","台湖镇","永乐店镇","潞城镇","于家务回族乡"]
["行政区划-北京市-北京市-顺义区",22,"胜利街道","光明街道","仁和地区","后沙峪地区","天竺地区","杨镇地区","牛栏山地区","南法信地区","马坡地区","石园街道","高丽营镇","李桥镇","李遂镇","南彩镇","北务镇","大孙各庄镇","张镇","龙湾屯镇","木林镇","北小营镇","北石槽镇","赵全营镇"]
["行政区划-北京市-北京市-昌平区",17,"城北街道","南口地区","马池口地区","沙河地区","城南街道","回龙观地区","东小口地区","阳坊镇","小汤山镇","南邵镇","崔村镇","百善镇","北七家镇","兴寿镇","长陵镇","流村镇","十三陵镇"]
["行政区划-北京市-北京市-大兴区",18,"兴丰街道","林校路街道","清源街道","亦庄地区","黄村地区","旧宫地区","西红门地区","青云店镇","采育镇","安定镇","礼贤镇","榆垡镇","庞各庄镇","北臧村镇","魏善庄镇","长子营镇","瀛海镇","亦庄开发区"]
["行政区划-北京市-北京市-怀柔区",16,"泉河街道","龙山街道","怀柔地区","雁栖地区","庙城地区","北房镇","杨宋镇","桥梓镇","怀北镇","汤河口镇","渤海镇","九渡河镇","琉璃庙镇","宝山镇","长哨营满族乡","喇叭沟门满族乡"]
["行政区划-北京市-北京市-平谷区",18,"滨河街道","兴谷街道","渔阳地区","峪口地区","马坊地区","金海湖地区","东高村镇","山东庄镇","南独乐河镇","大华山镇","夏各庄镇","马昌营镇","王辛庄镇","大兴庄镇","刘家店镇","镇罗营镇","黄松峪乡","熊儿寨乡"]
["行政区划-北京市-北京市-密云县",20,"鼓楼街道","果园街道","檀营地区","密云镇","溪翁庄镇","西田各庄镇","十里堡镇","河南寨镇","巨各庄镇","穆家峪镇","太师屯镇","高岭镇","不老屯镇","冯家峪镇","古北口镇","大城子镇","东邵渠镇","北庄镇","新城子镇","石城镇"]
["行政区划-北京市-北京市-延庆县",15,"延庆镇","康庄镇","八达岭镇","永宁镇","旧县镇","张山营镇","四海镇","千家店镇","沈家营镇","大榆树镇","井庄镇","大庄科乡","刘斌堡乡","香营乡","珍珠泉乡"]
["行政区划-天津市-天津市-和平区",6,"劝业场街道","小白楼街道","体育馆街道","新兴街道","南营门社区街道","南市街道"]
["行政区划-天津市-天津市-河东区",13,"大王庄街道","大直沽街道","中山门街道","富民路街道","二号桥街道","春华街道","唐家口街道","向阳楼街道","常州道街道","上杭路街道","东新街道","鲁山道街道","天津铁厂街道"]
["行政区划-天津市-天津市-河西区",13,"大营门街道","下瓦房街道","桃园街道","挂甲寺街道","马场街道","越秀路街道","友谊路街道","天塔街道","尖山街道","陈塘庄街道","柳林街道","东海街道","梅江虚拟街道"]
["行政区划-天津市-天津市-南开区",12,"长虹街道","鼓楼街道","兴南街道","广开街道","万兴街道","学府街道","向阳路街道","嘉陵道街道","王顶堤街道","水上公园街道","体育中心街道","华苑街道"]
["行政区划-天津市-天津市-河北区",10,"光复道街道","望海楼街道","鸿顺里街道","新开河街道","铁东路街道","建昌道街道","宁园街道","王串场街道","江都路街道","月牙河街道"]
["行政区划-天津市-天津市-红桥区",10,"西于庄街道","双环村街道","咸阳北路街道","丁字沽街道","西沽街道","三条石街道","邵公庄街道","芥园街道","铃铛阁街道","大胡同街道"]
["行政区划-天津市-天津市-塘沽区",13,"解放路街道","三槐路街道","新港街道","向阳街道","杭州道街道","新河街道","大沽街道","北塘街道","渤海石油街道","胡家园街道","新城镇","开发区虚拟街道","保税区虚拟街道"]
["行政区划-天津市-天津市-汉沽区",8,"寨上街道","河西街道","盐场街道","大田镇","杨家泊镇","茶淀镇","营城镇","开发区汉沽化工小区虚拟街道"]
["行政区划-天津市-天津市-大港区",8,"胜利街道","古林街道","海滨街道","港西街道","太平镇","小王庄镇","中塘镇","北大港农场虚拟镇"]
["行政区划-天津市-天津市-东丽区",14,"张贵庄街道","丰年村街道","万新街道","无瑕街道","新立街道","华明街道","军粮城镇","大毕庄镇","么六桥乡","开发区西区虚拟街道","保税区空港国际物流区虚拟街道","保税区空港国际物流加工区虚拟街道","东丽区开发区虚拟街道","东丽湖虚拟街道"]
["行政区划-天津市-天津市-西青区",12,"西营门街道","李七庄街道","中北镇","杨柳青镇","辛口镇","张家窝镇","南河镇","大寺镇","王稳庄镇","开发区西青微电子小区虚拟街道","新技术产业园区虚拟街","西青区开发区虚拟街道"]
["行政区划-天津市-天津市-津南区",14,"咸水沽镇","葛沽镇","小站镇","双港镇","辛庄镇","双桥河镇","八里台镇","北闸口镇","双林农场虚拟街","铁路十八局虚拟街","津南国家农业园区虚拟街","长青办事处虚拟街","津南开发区东区虚拟居街","津南开发区西区虚拟居街"]
["行政区划-天津市-天津市-北辰区",15,"果园新村街道","集贤里街道","普东街道","佳荣里街道","天穆镇","北仓镇","双街镇","双口镇","青光镇","宜兴埠镇","小淀镇","大张庄镇","西堤头镇","红旗农场","曙光农场"]
["行政区划-天津市-天津市-武清区",33,"杨村街道","下朱庄街道","东蒲洼街道","黄庄街道","徐官屯街道","运河西街道","梅厂镇","大碱厂镇","崔黄口镇","大良镇","下伍旗镇","南蔡村镇","大孟庄镇","泗村店镇","河西务镇","城关镇","东马圈镇","黄花店镇","石各庄镇","王庆坨镇","汊沽港镇","河北屯镇","上马台镇","大王古庄镇","陈咀镇","豆张庄乡","曹子里乡","大黄堡乡","高村乡","白古屯乡","开发区武清逸仙园小区虚拟街道","武清区开发区虚拟街道","武清农场虚拟镇"]
["行政区划-天津市-天津市-宝坻区",30,"海滨街道","宝平街道","钰华街道","大口屯镇","大白庄镇","王卜庄镇","方家庄镇","林亭口镇","八门城镇","大钟庄镇","新安镇","马家店镇","霍各庄镇","新开口镇","大唐庄镇","高家庄镇","口东镇","牛道口镇","史各庄镇","郝各庄镇","周良庄镇","牛家牌乡","尔王庄乡","黄庄乡","里自沽农场虚拟镇","黄庄农场虚拟镇","大钟农场虚拟镇","天宝工业园区虚拟街","九园工业园区虚拟街","京津新城虚拟街"]
["行政区划-天津市-天津市-宁河县",15,"芦台镇","宁河镇","苗庄镇","丰台镇","岳龙镇","板桥镇","潘庄镇","造甲城镇","七里海镇","大北涧沽镇","东棘坨镇","北淮淀乡","俵口乡","廉庄子乡","潘庄农场虚拟镇"]
["行政区划-天津市-天津市-静海县",21,"静海镇","唐官屯镇","独流镇","王口镇","台头镇","子牙镇","陈官屯镇","中旺镇","大邱庄镇","蔡公庄镇","梁头镇","团泊镇","双塘镇","大丰堆镇","沿庄镇","西翟庄镇","良王庄乡","杨成庄乡","天津静海经济开发区虚拟街","天津子牙工业园区虚拟街","中国石油天然气总公司地调一处虚拟街"]
["行政区划-天津市-天津市-蓟县",27,"文昌街道","城关镇","洇溜镇","官庄镇","马伸桥镇","下营镇","邦均镇","别山镇","尤古庄镇","上仓镇","下仓镇","罗庄子镇","白涧镇","五百户镇","侯家营镇","桑梓镇","东施古镇","下窝头镇","杨津庄镇","出头岭镇","西龙虎峪镇","穿芳峪乡","孙各庄乡","东二营乡","许家台乡","礼明庄乡","东赵各庄乡"]
["行政区划-河北省-石家庄市-长安区",11,"建北街道","青园街道","广安街道","育才街道","跃进街道","河东街道","长丰街道","谈固街道","西兆通镇","南村镇","高营镇"]
["行政区划-河北省-石家庄市-桥东区",10,"中山东路街道","彭后街道","东风街道","东华街道","休门街道","阜康街道","建安街道","胜利北街道","汇通街道","桃园镇"]
["行政区划-河北省-石家庄市-桥西区",12,"东里街道","中山路街道","南长街道","维明街道","裕西街道","友谊街道","红旗街道","新石街道","苑东街道","西里街道","振头街道","留营乡"]
["行政区划-河北省-石家庄市-新华区",15,"革新街街道","新华路街道","宁安路街道","东焦街道","西苑街道","合作路街道","联盟路街道","石岗大街街道","五七路街道","天苑街道","北苑街道","大郭镇","赵陵铺镇","西三庄乡","杜北乡"]
["行政区划-河北省-石家庄市-井陉矿区",5,"矿市街街道","四微街道","贾庄镇","凤山镇","横涧乡"]
["行政区划-河北省-石家庄市-裕华区",10,"裕兴街道","裕强街道","东苑街道","建通街道","槐底街道","裕华路街道","裕东街道","长江街道办事处(高新区)","宋营镇","方村镇"]
["行政区划-河北省-石家庄市-井陉县",17,"微水镇","上安镇","天长镇","秀林镇","南峪镇","威州镇","小作镇","南障城镇","苍岩山镇","测鱼镇","吴家窑乡","北正乡","于家乡","孙庄乡","南陉乡","辛庄乡","南王庄乡"]
["行政区划-河北省-石家庄市-正定县",9,"正定镇","诸福屯镇","新城铺镇","新安镇","南牛乡","南楼乡","西平乐乡","北早现乡","曲阳桥乡"]
["行政区划-河北省-石家庄市-栾城县",8,"栾城镇","郄马镇","冶河镇","窦妪镇","楼底镇","南高乡","柳林屯乡","西营乡"]
["行政区划-河北省-石家庄市-行唐县",15,"龙州镇","南桥镇","上碑镇","口头镇","独羊岗乡","安香乡","只里乡","市同乡","翟营乡","城寨乡","上方乡","玉亭乡","北河乡","上闫庄乡","九口子乡"]
["行政区划-河北省-石家庄市-灵寿县",15,"灵寿镇","青同镇","塔上镇","陈庄镇","慈峪镇","岔头镇","三圣院乡","北洼乡","牛城乡","狗台乡","南寨乡","南燕川乡","北谭庄乡","寨头乡","南营乡"]
["行政区划-河北省-石家庄市-高邑县",5,"高邑镇","大营乡","中韩乡","万城乡","西富村乡"]
["行政区划-河北省-石家庄市-深泽县",6,"深泽镇","铁杆镇","白庄乡","留村乡","赵八乡","桥头乡"]
["行政区划-河北省-石家庄市-赞皇县",11,"赞皇镇","院头镇","西龙门乡","南邢郭乡","南清河乡","西阳泽乡","土门乡","黄北坪乡","嶂石岩乡","许亭乡","张楞乡"]
["行政区划-河北省-石家庄市-无极县",11,"无极镇","七汲镇","张段固镇","北苏镇","郭庄镇","大陈镇","高头乡","郝庄乡","东侯坊乡","里城道乡","南流乡"]
["行政区划-河北省-石家庄市-平山县",23,"平山镇","东回舍镇","温塘镇","南甸镇","岗南镇","中古月镇","下槐镇","孟家庄镇","小觉镇","蛟潭庄镇","西柏坡镇","下口镇","西大吾乡","上三汲乡","两河乡","东王坡乡","苏家庄乡","宅北乡","北冶乡","上观音堂乡","杨家桥乡","营里乡","合河口乡"]
["行政区划-河北省-石家庄市-元氏县",15,"槐阳镇","因村镇","南佐镇","宋曹镇","南因镇","姬村镇","马村乡","东张乡","赵同乡","北褚乡","苏村乡","苏阳乡","北正乡","前仙乡","黑水河乡"]
["行政区划-河北省-石家庄市-赵县",11,"赵州镇","范庄镇","北王里镇","新寨店镇","韩村镇","南柏舍镇","沙河店镇","前大章乡","谢庄乡","高村乡","王西章乡"]
["行政区划-河北省-石家庄市-辛集市",15,"辛集镇","旧城镇","张古庄镇","位伯镇","新垒头镇","新城镇","南智丘镇","王口镇","天宫营乡","前营乡","马庄乡","和睦井乡","田家庄乡","中里厢乡","小辛庄乡"]
["行政区划-河北省-石家庄市-藁城市",15,"廉州镇","兴安镇","贾市庄镇","南营镇","梅花镇","岗上镇","邱头镇","南董镇","张家庄镇","南孟镇","增村镇","小常安镇","前西关镇","九门回族乡","石家庄经济技术开发区虚拟乡"]
["行政区划-河北省-石家庄市-晋州市",10,"晋州镇","总十庄镇","营里镇","桃园镇","东卓宿镇","马于镇","小樵镇","槐树镇","东里庄乡","周家庄乡"]
["行政区划-河北省-石家庄市-新乐市",12,"长寿街道","化皮镇","承安镇","正莫镇","南大岳镇","杜固镇","邯邰镇","东王镇","马头铺镇","协神乡","木村乡","彭家庄乡"]
["行政区划-河北省-石家庄市-鹿泉市",13,"获鹿镇","铜冶镇","寺家庄镇","上庄镇","李村镇","宜安镇","黄壁庄镇","大河镇","石井乡","白鹿泉乡","上寨乡","山尹村乡","高新技术产业园区虚拟乡"]
["行政区划-河北省-唐山市-路南区",13,"学院南路","友谊","广场","永红桥街道","小山街道","文北","钱营","芦台开发区海北镇","汉沽管理区汉丰镇","女织寨乡","芦台开发区街道","汉沽管理区兴农","汉沽管理区振兴街道"]
["行政区划-河北省-唐山市-路北区",12,"乔屯街道","文化路街道","钓鱼台街道","东新村街道","缸窑街道","机场路街道","河北路街道","龙东街道","大里街道","光明街道","果园乡","河北唐山高新技术产业园区"]
["行政区划-河北省-唐山市-古冶区",11,"林西街道","唐家庄街道","古冶街道","赵各庄街道","吕家坨街道","南范各庄街道","卑家店乡","王辇庄乡","习家套乡","大庄坨乡","范各庄乡"]
["行政区划-河北省-唐山市-开平区",11,"马家沟","开平","税务庄","陡电","荆各庄","开平镇","栗园镇","越河乡","双桥乡","郑庄子乡","洼里乡"]
["行政区划-河北省-唐山市-丰南区",17,"稻地镇","小集镇","黄各庄镇","西葛镇","大新庄镇","钱营镇","唐坊镇","王兰庄镇","柳树酄镇","黑沿子镇","滨海镇","丰南镇","大齐镇","南孙庄乡","东田庄乡","尖字沽乡","河北唐山南堡经济开发区"]
["行政区划-河北省-唐山市-丰润区",26,"太平路","燕山路","浭阳","丰润镇","老庄子镇","任各庄镇","左家坞镇","泉河头镇","王官营镇","火石营镇","韩城镇","岔河镇","新军屯镇","小张各庄镇","丰登坞镇","李钊庄镇","白官屯镇","石各庄镇","沙流河镇","七树庄镇","杨官林镇","姜家营乡","欢喜庄乡","银城铺乡","刘家营乡","常庄乡"]
["行政区划-河北省-唐山市-滦县",13,"城区街道","滦州镇","响堂镇","东安各庄镇","雷庄镇","茨榆坨镇","榛子镇","杨柳庄镇","油榨镇","古马镇","小马庄镇","九百户镇","王店子镇"]
["行政区划-河北省-唐山市-滦南县",18,"奔城街道","奔城镇","宋道口镇","长凝镇","胡各庄镇","坨里镇","姚王庄镇","司各庄镇","安各庄镇","扒齿港镇","程庄镇","青坨营镇","柏各庄镇","柳赞镇","南堡镇","方各庄镇","东黄坨镇","马城镇"]
["行政区划-河北省-唐山市-乐亭县",17,"城区街道","乐亭镇","汤家河镇","胡家坨镇","王滩镇","闫各庄镇","马头营镇","新寨镇","汀流河镇","姜各庄镇","毛庄乡","庞各庄乡","大相各庄乡","古河乡","中堡王庄乡","长芦大清河盐场","海港区"]
["行政区划-河北省-唐山市-迁西县",18,"栗乡街道","兴城镇","金厂峪镇","洒河桥镇","太平寨镇","罗家屯镇","东荒峪镇","新集镇","三屯营镇","滦阳镇","白庙子乡","上营乡","汉儿庄乡","渔户寨乡","旧城乡","尹庄乡","东莲花院乡","新庄子乡"]
["行政区划-河北省-唐山市-玉田县",20,"玉田镇","亮甲店镇","鸦鸿桥镇","窝洛沽镇","石臼窝镇","虹桥镇","散水头镇","林南仓镇","林西镇","杨家板桥镇","彩亭桥镇","孤树镇","大安镇","唐自头镇","郭家屯乡","林头屯乡","杨家套乡","潮洛窝乡","陈家铺乡","郭家桥乡"]
["行政区划-河北省-唐山市-唐海县",14,"唐海镇","一农场","三农场","四农场","五农场","六农场","七农场","八农场","九农场","十农场","十一农场","八里滩养殖场","十里海养殖场","曹妃甸工业区"]
["行政区划-河北省-唐山市-遵化市",27,"路南街道","路北街道","遵化镇","堡子店镇","马兰峪镇","平安城镇","东新庄镇","新店子镇","党峪镇","地北头镇","东旧寨镇","铁厂镇","苏家洼镇","建明镇","石门镇","西留村乡","崔家庄乡","兴旺寨乡","西下营满族乡","汤泉满族乡","东陵满族乡","刘备寨乡","团瓢庄乡","娘娘庄乡","西三里乡","候家寨乡","小厂乡"]
["行政区划-河北省-唐山市-迁安市",19,"迁安镇","夏官营镇","杨各庄镇","建昌营镇","赵店子镇","野鸡坨镇","大崔庄镇","杨店子镇","蔡园镇","马兰庄镇","沙河驿镇","木厂口镇","扣庄乡","彭店子乡","上射雁庄乡","闫家店乡","五重安乡","大五里乡","太平庄乡"]
["行政区划-河北省-邯郸市-邯山区",13,"火磨街道","陵园路街道","光明路街道","滏东街道","罗城头街道","渚河路街道","浴新南街道","农林路街道","贸东街道","贸西街道","马头镇","北张庄镇","马庄乡"]
["行政区划-河北省-邯郸市-丛台区",11,"丛台西街道","联纺西街道","联纺东街道","光明桥街道","丛台东街道","四季青街道","和平街道","中华街道","人民路街道","柳林桥街道","苏曹乡"]
["行政区划-河北省-邯郸市-复兴区",9,"胜利桥街道","百家村街道","铁路大院街道","化林路街道","庞村街道","二六七二街道","石化街道","彭家寨乡","华北冶金建设公司"]
["行政区划-河北省-邯郸市-峰峰矿区",9,"临水镇","峰峰镇","新坡镇","大社镇","和村镇","义井镇","彭城镇","界城镇","大峪镇"]
["行政区划-河北省-邯郸市-邯郸县",10,"尚璧镇","黄粱梦镇","河沙镇镇","户村镇","南堡乡","南吕固乡","兼庄乡","代召乡","康庄乡","三陵乡"]
["行政区划-河北省-邯郸市-临漳县",14,"临漳镇","南东坊镇","孙陶集镇","柳园镇","称勾集镇","狄邱乡","张村集乡","西羊羔乡","香菜营乡","杜村集乡","章里集乡","习文乡","砖寨营乡","柏鹤集乡"]
["行政区划-河北省-邯郸市-成安县",9,"成安镇","商城镇","漳河店镇","李家疃镇","辛义乡","柏寺营乡","道东堡乡","北乡义乡","长巷乡"]
["行政区划-河北省-邯郸市-大名县",20,"大名镇","杨桥镇","万堤镇","龙王庙镇","束馆镇","金滩镇","沙圪塔乡","王村乡","铺上乡","黄金堤乡","大街乡","旧治乡","西未庄乡","孙甘店乡","西付集乡","埝头乡","北峰乡","张集乡","红庙乡","营镇回族乡"]
["行政区划-河北省-邯郸市-涉县",17,"涉城镇","河南店镇","索堡镇","西戌镇","井店镇","更乐镇","固新镇","西达镇","偏城镇","神头乡","辽城乡","偏店乡","龙虎乡","木井乡","关防乡","合漳乡","鹿头乡"]
["行政区划-河北省-邯郸市-磁县",19,"磁州镇","高臾镇","西光禄镇","讲武城镇","岳城镇","观台镇","林坦镇","白土镇","黄沙镇","路村营乡","西固义乡","辛庄营乡","花官营乡","时村营乡","南城乡","台城乡","陶泉乡","都党乡","北贾壁乡"]
["行政区划-河北省-邯郸市-肥乡县",9,"肥乡镇","天台山镇","大西韩乡","辛安镇乡","毛演堡乡","元固乡","屯庄营乡","东漳堡乡","旧店乡"]
["行政区划-河北省-邯郸市-永年县",20,"临洺关镇","大北汪镇","张西堡镇","广府镇","南沿村镇","永合会镇","西苏乡","界河店乡","刘营乡","刘汉乡","正西乡","讲武乡","曲陌乡","辛庄堡乡","小龙马乡","东杨庄乡","小西堡乡","西河庄乡","姚寨乡","西阳城乡"]
["行政区划-河北省-邯郸市-邱县",7,"新马头镇","邱城镇","梁二庄乡","南辛店乡","香城固乡","古城营乡","陈村回族乡"]
["行政区划-河北省-邯郸市-鸡泽县",7,"鸡泽镇","小寨镇","双塔镇","浮图店乡","吴官营乡","风正乡","曹庄乡"]
["行政区划-河北省-邯郸市-广平县",7,"广平镇","平固店镇","双庙乡","十里铺乡","南韩村乡","南阳堡乡","东张孟乡"]
["行政区划-河北省-邯郸市-馆陶县",8,"馆陶镇","房寨镇","柴堡镇","魏僧寨镇","寿山寺乡","王桥乡","南徐村乡","路桥乡"]
["行政区划-河北省-邯郸市-魏县",21,"魏城镇","德政镇","北皋镇","双井镇","牙里镇","车往镇","回隆镇","东代固乡","棘针寨乡","沙口集乡","野胡拐乡","仕望集乡","前大磨乡","院堡乡","南双庙乡","大辛庄乡","大马村乡","边马乡","张二庄乡","北台头乡","泊口乡"]
["行政区划-河北省-邯郸市-曲周县",10,"曲周镇","安寨镇","侯村镇","河南疃镇","槐桥乡","南里岳乡","白寨乡","大河道乡","依庄乡","第四疃乡"]
["行政区划-河北省-邯郸市-武安市",22,"武安镇","康二城镇","午汲镇","磁山镇","伯延镇","淑村镇","大同镇","邑城镇","矿山镇","贺进镇","阳邑镇","徘徊镇","冶陶镇","上团城乡","北安庄乡","北安乐乡","西土山乡","西寺庄乡","活水乡","石洞乡","管陶乡","马家庄乡"]
["行政区划-河北省-邢台市-桥东区",7,"南长街街道","北大街街道","西大街街道","西门里街道","大梁庄乡","东郭村乡","市高新技术开发区"]
["行政区划-河北省-邢台市-桥西区",7,"钢铁路街道","中兴路街道","达活泉街道","张宽街道","章村街道","南大郭乡","李村乡"]
["行政区划-河北省-邢台市-邢台县",20,"豫让桥街道","东汪镇","王快镇","祝村镇","晏家屯镇","南石门镇","羊范镇","皇寺镇","会宁镇","西黄村镇","路罗镇","将军墓镇","浆水镇","宋家庄镇","太子井乡","龙泉寺乡","北小庄乡","城计头乡","白岸乡","冀家村乡"]
["行政区划-河北省-邢台市-临城县",8,"临城镇","东镇镇","西竖镇","郝庄镇","黑城乡","鸭鸽营乡","石城乡","赵庄乡"]
["行政区划-河北省-邢台市-内邱县",9,"内邱镇","大孟村镇","金店镇","官庄镇","柳林镇","五郭店乡","南赛乡","獐么乡","侯家庄乡"]
["行政区划-河北省-邢台市-柏乡县",6,"柏乡镇","固城店镇","王家庄乡","西汪乡","龙华乡","内步乡"]
["行政区划-河北省-邢台市-隆尧县",13,"隆尧镇","魏家庄镇","尹村镇","山口镇","莲子镇","固城镇","北楼乡","东良乡","双碑乡","牛家桥乡","千户营乡","大张庄乡","柳行农场"]
["行政区划-河北省-邢台市-任县",8,"任城镇","邢家湾镇","辛店镇","西固城乡","永福庄乡","大屯乡","天口乡","骆庄乡"]
["行政区划-河北省-邢台市-南和县",8,"和阳镇","贾宋镇","郝桥镇","东三召乡","阎里乡","河郭乡","史召乡","三思乡"]
["行政区划-河北省-邢台市-宁晋县",17,"凤凰镇","河渠镇","北河庄镇","耿庄桥镇","东汪镇","贾家口镇","四芝兰镇","大陆村镇","苏家庄镇","换马店镇","侯口乡","纪昌庄乡","唐邱乡","北鱼乡","徐家河乡","大曹庄乡","大曹庄管理区"]
["行政区划-河北省-邢台市-巨鹿县",10,"巨鹿镇","王虎寨镇","西郭城镇","官亭镇","阎疃镇","小吕寨镇","堤村乡","张王疃乡","观寨乡","苏家营乡"]
["行政区划-河北省-邢台市-新河县",6,"新河镇","寻寨镇","白神首乡","荆家庄乡","西流乡","仁让里乡"]
["行政区划-河北省-邢台市-广宗县",8,"广宗镇","葫芦乡","大平台乡","件只乡","核桃园乡","东召乡","北塘疃乡","冯家寨乡"]
["行政区划-河北省-邢台市-平乡县",7,"丰州镇","平乡镇","河古庙镇","节固乡","油召乡","田付村乡","寻召乡"]
["行政区划-河北省-邢台市-威县",16,"名州镇","梨元屯镇","章台镇","侯贯镇","七级镇","方家营乡","第什营乡","枣园乡","固献乡","贺钊乡","贺营乡","张营乡","常屯乡","常庄乡","高公庄乡","赵村乡"]
["行政区划-河北省-邢台市-清河县",6,"葛仙庄镇","连庄镇","油坊镇","谢炉镇","王官庄镇","坝营镇"]
["行政区划-河北省-邢台市-临西县",9,"临西镇","河西镇","下堡寺镇","尖冢镇","东枣园乡","老官寨乡","吕寨乡","摇鞍镇乡","大刘庄乡"]
["行政区划-河北省-邢台市-南宫市",15,"凤岗街道","南杜街道","北胡街道","西丁街道","苏村镇","大高村镇","垂杨镇","明化镇","段芦头镇","紫冢镇","大村乡","南便村乡","大屯乡","王道寨乡","薛吴村乡"]
["行政区划-河北省-邢台市-沙河市",17,"褡裢街道","桥东街道","桥西街道","赞善街道","周庄街道","沙河城镇","新城镇","白塔镇","十里亭镇","綦村镇","留村乡","册井乡","刘石岗乡","柴关乡","蝉房乡","华北冶金矿山建设公司","华北冶金设备制造厂"]
["行政区划-河北省-保定市-新市区",12,"先锋街道","新市场街道","东风街道","建南街道","韩村北路街道","颉庄乡","富昌乡","韩村乡","南奇乡","江城乡","大马坊乡","保定国家高新区"]
["行政区划-河北省-保定市-北市区",8,"和平里街道","五四路街道","西关街道","中华路街道","东关街道","韩庄乡","东金庄乡","百楼乡"]
["行政区划-河北省-保定市-南市区",9,"联盟街道","红星街道","裕华街道","永华街道","南关街道","杨庄乡","南大园乡","焦庄乡","五尧乡"]
["行政区划-河北省-保定市-满城县",13,"惠阳街道","满城镇","大册营镇","神星镇","南韩村镇","方顺桥乡","于家庄乡","贤台乡","要庄乡","白龙乡","石井乡","坨南乡","刘家台乡"]
["行政区划-河北省-保定市-清苑县",18,"清苑镇","冉庄镇","阳城镇","魏村镇","温仁镇","张登镇","大庄镇","臧村镇","白团乡","北店乡","石桥乡","李庄乡","北王力乡","东吕乡","何桥乡","孙村乡","阎庄乡","望亭乡"]
["行政区划-河北省-保定市-涞水县",16,"城区社区管理办公室街道","涞水镇","永阳镇","义安镇","石亭镇","赵各庄镇","九龙镇","三坡镇","明义乡","王村乡","东文山乡","娄村满族乡","宋各庄乡","其中口乡","龙门乡","胡家庄乡"]
["行政区划-河北省-保定市-阜平县",13,"阜平镇","龙泉关镇","平阳镇","城南庄镇","东下关乡","王林口乡","台峪乡","大台乡","史家寨乡","砂窝乡","吴王口乡","下庄乡","北果元乡"]
["行政区划-河北省-保定市-徐水县",14,"安肃镇","崔庄镇","大因镇","遂城镇","高林村镇","大王店镇","漕河镇","东史端乡","留村乡","正村乡","户木乡","瀑河乡","东釜山乡","义联庄乡"]
["行政区划-河北省-保定市-定兴县",16,"定兴镇","固城镇","贤寓镇","北河镇","东落堡乡","高里乡","张家庄乡","姚村乡","肖村乡","柳卓乡","杨村乡","北田乡","北南蔡乡","李郁庄乡","天宫寺乡","小朱庄乡"]
["行政区划-河北省-保定市-唐县",20,"仁厚镇","王京镇","高昌镇","北罗镇","白合镇","军城镇","川里镇","长古城乡","都亭乡","南店头乡","北店头乡","罗庄乡","雹水乡","大洋乡","迷城乡","齐家佐乡","羊角乡","石门乡","黄石口乡","倒马关乡"]
["行政区划-河北省-保定市-高阳县",9,"高阳镇","庞口镇","西演镇","邢家南乡","晋庄乡","蒲口乡","小王果庄乡","龙化乡","庞家佐乡"]
["行政区划-河北省-保定市-容城县",8,"容城镇","小里镇","南张镇","大河镇","八于乡","贾光乡","晾马台乡","平王乡"]
["行政区划-河北省-保定市-涞源县",17,"涞源镇","银坊镇","走马驿镇","水堡镇","王安镇","杨家庄镇","下北头乡","南屯乡","马庄乡","北石佛乡","金家井乡","留家庄乡","上庄乡","东团堡乡","塔崖驿乡","乌龙沟乡","烟煤洞乡"]
["行政区划-河北省-保定市-望都县",8,"望都镇","固店镇","寺庄乡","赵庄乡","黑堡乡","高岭乡","中韩庄乡","贾村乡"]
["行政区划-河北省-保定市-安新县",12,"安新镇","大王镇","三台镇","端村镇","赵北口镇","同口镇","刘李庄镇","安州镇","老河头镇","圈头乡","寨里乡","芦庄乡"]
["行政区划-河北省-保定市-易县",27,"易州镇","梁格庄镇","西陵镇","裴山镇","塘湖镇","狼牙山镇","良岗镇","紫荆关镇","桥头乡","白马乡","流井乡","高村乡","高陌乡","大龙华乡","安格庄乡","凌云册乡","西山北乡","尉都乡","独乐乡","七峪乡","富岗乡","坡仓乡","牛岗乡","桥家河乡","甘河净乡","蔡家峪乡","南城司乡"]
["行政区划-河北省-保定市-曲阳县",18,"恒州镇","灵山镇","燕赵镇","羊平镇","路庄子乡","下河乡","庄窠乡","孝墓乡","文德乡","东旺乡","晓林乡","邸村乡","产德乡","齐村乡","党城乡","郎家庄乡","范家庄乡","北台乡"]
["行政区划-河北省-保定市-蠡县",13,"蠡吾镇","留史镇","大百尺镇","辛兴镇","北郭丹镇","万安镇","桑园镇","南庄镇","小陈乡","林堡乡","北埝头乡","鲍墟乡","大曲堤乡"]
["行政区划-河北省-保定市-顺平县",10,"蒲阳镇","高于铺镇","腰山镇","蒲上乡","白云乡","河口乡","安阳乡","台鱼乡","大悲乡","神南乡"]
["行政区划-河北省-保定市-博野县",7,"博野镇","小店镇","程委镇","东墟乡","北杨村乡","城东乡","南小王乡"]
["行政区划-河北省-保定市-雄县",9,"雄州镇","昝岗镇","大营镇","龙湾镇","北沙口乡","朱各庄乡","米家务乡","双堂乡","张岗乡"]
["行政区划-河北省-保定市-涿州市",15,"双塔街道","桃园街道","清凉寺街道","松林店镇","码头镇","东城坊镇","高官庄镇","东仙坡镇","百尺竿乡","义和庄乡","林家屯乡","孙庄乡","豆庄乡","刁窝乡","开发区管理委员会"]
["行政区划-河北省-保定市-定州市",25,"南城区街道","北城区街道","西城区街道","留早镇","清风店镇","庞村镇","砖路镇","明月店镇","叮咛店镇","东亭镇","大辛庄镇","东旺镇","高蓬镇","邢邑镇","李亲顾镇","子位镇","开元镇","赵村乡","周村乡","东留春乡","号头庄回族乡","杨家庄乡","大鹿庄乡","息冢乡","西城乡"]
["行政区划-河北省-保定市-安国市",11,"祁州药市街道","祁州镇","伍仁桥镇","石佛镇","郑章镇","大五女镇","明官店乡","南娄底乡","西安国城乡","西佛落乡","北段村乡"]
["行政区划-河北省-保定市-高碑店市",15,"和平街道","军城街道","东盛街道","北城街道","兴华路街道","方官镇","新城镇","泗庄镇","白沟镇","辛立庄镇","肖官营乡","梁家营乡","张六庄乡","东马营乡","辛桥乡"]
["行政区划-河北省-沧州市-新华区",7,"建设北街街道","车站街道","南大街街道","东环街道","道东街道","小赵庄乡","沧州开发区"]
["行政区划-河北省-沧州市-运河区",8,"水月寺街道","南环中路街道","南湖街道","市场街道","西环中街街道","公园街道","小王庄镇","南陈屯乡"]
["行政区划-河北省-沧州市-沧县",19,"旧州镇","兴济镇","杜生镇","崔尔庄镇","薛官屯乡","捷地回族乡","张官屯乡","李天木回族乡","风化店乡","姚官屯乡","杜林回族乡","汪家铺乡","刘家庙乡","仵龙堂乡","大官厅乡","高川乡","黄递铺乡","大褚村回族乡","纸房头乡"]
["行政区划-河北省-沧州市-青县",11,"清州镇","金牛镇","新兴镇","流河镇","木门店镇","马厂镇","上伍乡","曹寺乡","盘古乡","陈嘴乡","农场虚拟乡"]
["行政区划-河北省-沧州市-东光县",9,"东光镇","连镇镇","找王镇","秦村镇","灯明寺镇","南霞口镇","大单镇","龙王李乡","于桥乡"]
["行政区划-河北省-沧州市-海兴县",10,"苏基镇","辛集镇","高湾镇","赵毛陶乡","香坊乡","小山乡","张会亭乡","海兴县农场","青先农场","青锋农场"]
["行政区划-河北省-沧州市-盐山县",12,"盐山镇","望树镇","庆云镇","韩集镇","千童镇","圣佛镇","边务乡","小营乡","杨集乡","孟店乡","常庄乡","小庄乡"]
["行政区划-河北省-沧州市-肃宁县",9,"肃宁镇","梁家村镇","窝北镇","尚村镇","万里镇","师素乡","河北留善寺乡","付家佐乡","邵庄乡"]
["行政区划-河北省-沧州市-南皮县",9,"南皮镇","冯家口镇","寨子镇","鲍官屯镇","王寺镇","乌马营镇","大浪淀乡","刘八里乡","潞灌乡"]
["行政区划-河北省-沧州市-吴桥县",10,"桑园镇","铁城镇","于集镇","梁集镇","安陵镇","曹家洼乡","宋门乡","杨家寺乡","沟店铺乡","何庄乡"]
["行政区划-河北省-沧州市-献县",19,"乐寿镇","淮镇镇","郭庄镇","河城街镇","韩村乡","陌南乡","陈庄乡","徐留高乡","商林乡","段村乡","张村乡","临河乡","小平王乡","十五级乡","垒头乡","南河头乡","西城乡","本斋回族乡","农场"]
["行政区划-河北省-沧州市-孟村回族自治县",6,"孟村镇","新县镇","辛店镇","高寨镇","宋庄子乡","牛进庄乡"]
["行政区划-河北省-沧州市-泊头市",15,"解放街道","河东街道","古楼街道","泊镇","交河镇","齐桥镇","寺门村镇","郝村镇","富镇镇","文庙镇","洼里王镇","王武庄乡","营子乡","四营乡","西辛店乡"]
["行政区划-河北省-沧州市-任邱市",20,"新华路街道","西环路街道","永丰路街道","出岸镇","石门桥镇","吕公堡镇","长丰镇","莫州镇","苟各庄镇","梁召镇","辛中驿镇","麻家坞乡","议论堡乡","青塔乡","北辛庄乡","七间房乡","北汉乡","于村乡","华北石油管理局虚拟街道","开发区管理委员会"]
["行政区划-河北省-沧州市-黄骅市",18,"骅东街道","骅中街道","骅西街道","黄骅镇","南排河镇","吕桥镇","旧城镇","羊二庄回族乡","常郭乡","滕庄子乡","官庄乡","齐家务乡","港城开发区新村乡","羊三木乡","南大港管理区虚拟乡","国营中捷农场虚拟乡","黄骅港开发区虚拟乡","临港化工园区"]
["行政区划-河北省-沧州市-河间市",20,"瀛州镇","米各庄镇","景和镇","卧佛堂镇","束城镇","留古寺镇","沙河桥镇","故仙乡","黎民居乡","兴村乡","沙洼乡","西九吉乡","北石槽乡","诗经村乡","郭家村乡","时村乡","行别营乡","尊祖庄乡","龙华店乡","果子洼乡"]
["行政区划-河北省-廊坊市-安次区",10,"银河南路街道","光明西道街道","落垡镇","码头镇","葛渔城镇","东沽港镇","杨税务乡","仇庄乡","调河头乡","北史家务乡"]
["行政区划-河北省-廊坊市-广阳区",10,"银河北路街道","爱民东道街道","解放道街道","新开路街道","南尖塔镇","万庄镇","九州镇","北旺乡","廊坊经济技术开发区","新世纪步行街管理委员会"]
["行政区划-河北省-廊坊市-固安县",9,"固安镇","宫村镇","柳泉镇","牛驼镇","马庄镇","东湾乡","彭村乡","渠沟乡","礼让店乡"]
["行政区划-河北省-廊坊市-永清县",11,"街道","永清镇","韩村镇","后奕镇","别古庄镇","里澜城镇","管家务回族乡","曹家务乡","龙虎庄乡","刘街乡","三圣口乡"]
["行政区划-河北省-廊坊市-香河县",10,"淑阳镇","蒋辛屯镇","渠口镇","安头屯镇","安平镇","刘宋镇","五百户镇","钱旺乡","钳屯乡","香河开发区"]
["行政区划-河北省-廊坊市-大城县",11,"平舒镇","旺村镇","大尚屯镇","南赵扶镇","留各庄镇","权村镇","里坦镇","北位乡","大广安乡","臧屯乡","摩配园区管委会"]
["行政区划-河北省-廊坊市-文安县",13,"文安镇","新镇镇","苏桥镇","大柳河镇","左各庄镇","滩里镇","史各庄镇","赵各庄镇","兴隆宫镇","大留镇镇","孙氏镇","德归镇","大围河回族满族乡"]
["行政区划-河北省-廊坊市-大厂回族自治县",6,"大厂镇","夏垫镇","祁各庄镇","邵府乡","陈府乡","工业园区"]
["行政区划-河北省-廊坊市-霸州市",13,"霸州镇","南孟镇","信安镇","堂二里镇","煎茶铺镇","胜芳镇","杨芬港镇","岔河集乡","康仙庄乡","东杨庄乡","王庄子乡","东段乡","霸州经济技术开发区"]
["行政区划-河北省-廊坊市-三河市",14,"南城街道","北城街道","泃阳镇","李旗庄镇","杨庄镇","皇庄镇","新集镇","段甲岭镇","黄土庄镇","高楼镇","齐心庄镇","燕郊镇","燕郊经济技术开发区","三河市农业高新技术园区"]
["行政区划-河北省-衡水市-桃城区",12,"河西街道","河东街道","路北街道","中华街道","郑家河沿镇","赵家圈镇","何家庄乡","大麻森乡","邓家庄乡","彭杜村乡","衡水高新技术产业开发区","衡水湖自然保护区管理处"]
["行政区划-河北省-衡水市-枣强县",11,"枣强镇","恩察镇","大营镇","嘉会镇","马屯镇","肖张镇","张秀屯乡","新屯乡","王均乡","唐林乡","王常乡"]
["行政区划-河北省-衡水市-武邑县",9,"武邑镇","清凉店镇","审坡镇","赵桥镇","韩庄镇","肖桥头镇","龙店乡","圈头乡","大紫塔乡"]
["行政区划-河北省-衡水市-武强县",6,"武强镇","街关镇","豆村乡","北代乡","孙庄乡","周家窝乡"]
["行政区划-河北省-衡水市-饶阳县",7,"饶阳镇","大尹村镇","五公镇","王同岳乡","大官亭乡","留楚乡","东里满乡"]
["行政区划-河北省-衡水市-安平县",8,"安平镇","马店镇","南王庄镇","大何庄乡","程油子乡","西两洼乡","大子文乡","东黄城乡"]
["行政区划-河北省-衡水市-故城县",13,"郑口镇","夏庄镇","青罕镇","故城镇","武官寨镇","饶阳店镇","军屯镇","建国镇","西半屯镇","辛庄乡","里老乡","房庄乡","三朗乡"]
["行政区划-河北省-衡水市-景县",16,"景州镇","龙华镇","广川镇","王瞳镇","洚河流镇","安陵镇","杜桥镇","王谦寺镇","北留智镇","留智庙镇","刘集乡","连镇乡","梁集乡","温城乡","后留名府乡","青兰乡"]
["行政区划-河北省-衡水市-阜城县",10,"阜城镇","古城镇","码头镇","霞口镇","崔家庙镇","漫河乡","建桥乡","蒋坊乡","大白乡","王集乡"]
["行政区划-河北省-衡水市-冀州市",11,"冀州镇","魏屯镇","官道李镇","南午村镇","周村镇","码头李镇","西王镇","门庄乡","徐家庄乡","北漳淮乡","小寨乡"]
["行政区划-河北省-衡水市-深州市",18,"唐奉镇","深州镇","辰时镇","榆科镇","魏桥镇","大堤镇","前磨头镇","王家井镇","护驾迟镇","兵曹乡","穆村乡","东安庄乡","北溪村乡","大冯营乡","乔屯乡","太古庄乡","大屯乡","河北省深州监狱"]
["行政区划-山西省-太原市-小店区",11,"坞城街道","营盘街道","北营街道","平阳路街道","黄陵街道","小店街道","北格镇","西温庄乡","刘家堡乡","太原高新技术产业开发区","太原经济技术开发区"]
["行政区划-山西省-太原市-迎泽区",8,"柳巷街道","文庙街道","庙前街道","迎泽街道","桥东街道","老军营街道","郝庄镇","民营区"]
["行政区划-山西省-太原市-杏花岭区",13,"巨轮街道","三桥街道","鼓楼街道","杏花岭街道","坝陵桥街道","大东关街道","职工新街街道","敦化坊街道","涧河街道","杨家峪街道","中涧河乡","小返乡","民营区"]
["行政区划-山西省-太原市-尖草坪区",14,"尖草坪街道","光社街道","上兰街道","南寨街道","迎新街道","古城街道","汇丰街道","柴村街道","新城街道","向阳镇","阳曲镇","马头水乡","柏板乡","西焉乡"]
["行政区划-山西省-太原市-万柏林区",15,"千峰街道","下元街道","和平街道","兴华街道","万柏林街道","杜儿坪街道","白家庄街道","南寒街道","东社街道","化客头街道","小井峪街道","西铭街道","长风街道","神堂沟街道","王封乡"]
["行政区划-山西省-太原市-晋源区",6,"义井街道","罗城街道","晋源街道","金胜镇","晋祠镇","姚村镇"]
["行政区划-山西省-太原市-清徐县",9,"清源镇","徐沟镇","东于镇","孟封镇","马峪乡","柳杜乡","西谷乡","王答乡","集义乡"]
["行政区划-山西省-太原市-阳曲县",11,"黄寨镇","大盂镇","东黄水镇","泥屯镇","阳曲县社区建设管理办公室","高村乡","侯村乡","凌井店乡","西凌井乡","北小店乡","杨兴乡"]
["行政区划-山西省-太原市-娄烦县",8,"娄烦镇","静游镇","杜交曲镇","庙湾乡","马家庄乡","盖家庄乡","米峪镇乡","天池店乡"]
["行政区划-山西省-太原市-古交市",14,"东曲街道","西曲街道","桃园街道","屯兰街道","河口镇","镇城底镇","马兰镇","阁上乡","加乐泉乡","梭峪乡","岔口乡","常安乡","原相乡","邢家社乡"]
["行政区划-山西省-阳泉市-城区",6,"上站街道","下站街道","北大街街道","南山路街道","义井街道","坡底街道"]
["行政区划-山西省-阳泉市-矿区",6,"平潭街街道","桥头街道","蔡洼街道","赛鱼街道","沙坪街道","贵石沟街道"]
["行政区划-山西省-阳泉市-郊区",9,"荫营镇","河底镇","义井镇","平坦镇","西南舁乡","杨家庄乡","李家庄乡","旧街乡","开发区"]
["行政区划-山西省-阳泉市-平定县",10,"冠山镇","冶西镇","锁簧镇","张庄镇","东回镇","柏井镇","娘子关镇","巨城镇","石门口乡","岔口乡"]
["行政区划-山西省-阳泉市-盂县",14,"秀水镇","孙家庄镇","路家村镇","南娄镇","牛村镇","长池镇","上社镇","西烟镇","仙人乡","北下庄乡","下社乡","梁家寨乡","西潘乡","东梁乡"]
["行政区划-山西省-长治市-长治市城区",11,"东街街道","西街街道","英雄南路街道","英雄中路街道","紫金路街道","太东街道","太西街道","延安南路街道","常青街道","五马街道","长治市高新技术开发区"]
["行政区划-山西省-长治市-长治市郊区",8,"长北街道","故县街道","老顶山镇","堠北庄镇","大辛庄镇","马厂镇","黄碾镇","西白兔乡"]
["行政区划-山西省-长治市-长治县",11,"韩店镇","苏店镇","荫城镇","西火镇","八义镇","贾掌镇","郝家庄乡","西池乡","北呈乡","东和乡","南宋乡"]
["行政区划-山西省-长治市-襄垣县",11,"古韩镇","王桥镇","侯堡镇","夏店镇","虎（音si）亭镇","西营镇","王村镇","下良镇","善福乡","北底乡","上马乡"]
["行政区划-山西省-长治市-屯留县",14,"麟绛镇","上村镇","渔泽镇","余吾镇","吾元镇","张店镇","丰宜镇","李高乡","路村乡","河神庙乡","西贾乡","西流寨开发区","康庄工业园区","上莲开发区"]
["行政区划-山西省-长治市-平顺县",12,"青羊镇","龙溪镇","石城镇","苗庄镇","杏城镇","西沟乡","东寺头乡","虹梯关乡","阳高乡","北耽车乡","中五井乡","北社乡"]
["行政区划-山西省-长治市-黎城县",9,"黎侯镇","东阳关镇","上遥镇","西井镇","黄崖洞镇","西仵乡","停河铺乡","程家山乡","洪井乡"]
["行政区划-山西省-长治市-壶关县",13,"龙泉镇","百尺镇","店上镇","晋庄镇","树掌镇","集店乡","黄山乡","东井岭乡","石坡乡","五龙山乡","鹅屋乡","桥上乡","常平经济开发区"]
["行政区划-山西省-长治市-长子县",12,"丹朱镇","鲍店镇","石哲镇","大堡头镇","慈林镇","色头镇","南漳镇","岚水乡","碾张乡","常张乡","南陈乡","宋村乡"]
["行政区划-山西省-长治市-武乡县",14,"丰州镇","洪水镇","蟠龙镇","监漳镇","故城镇","墨镫乡","韩北乡","大有乡","贾豁乡","故县乡","上司乡","石北乡","涌泉乡","分水岭乡"]
["行政区划-山西省-长治市-沁县",13,"定昌镇","郭村镇","故县镇","新店镇","漳源镇","册村镇","段柳乡","松村乡","次村乡","牛寺乡","南里乡","南泉乡","杨安乡"]
["行政区划-山西省-长治市-沁源县",14,"沁河镇","郭道镇","灵空山镇","王和镇","李元镇","中峪乡","法中乡","交口乡","聪子峪乡","韩洪乡","官滩乡","景凤乡","赤石桥乡","王陶乡"]
["行政区划-山西省-长治市-潞城市",9,"潞华","成家川","店上镇","微子镇","辛安泉镇","翟店镇","合室乡","黄牛蹄乡","史回乡"]
["行政区划-山西省-晋城市-晋城市城区",8,"东街街道","西街街道","南街街道","北街街道","矿区街道","钟家庄街道","西上庄街道","北石店镇"]
["行政区划-山西省-晋城市-沁水县",14,"龙港镇","中村镇","郑庄镇","端氏镇","嘉峰镇","郑村镇","柿庄镇","樊村河乡","土沃乡","张村乡","苏庄乡","胡底乡","固县乡","十里乡"]
["行政区划-山西省-晋城市-阳城县",18,"东城街道","凤城镇","北留镇","润城镇","町店镇","芹池镇","次营镇","横河镇","河北镇","蟒河镇","东冶镇","白桑乡","寺头乡","西河乡","演礼乡","固隆乡","董封乡","驾岭乡"]
["行政区划-山西省-晋城市-陵川县",12,"崇文镇","礼义镇","附城镇","西河底镇","平城镇","杨村镇","潞城镇","夺火乡","马圪当乡","古郊乡","六泉乡","秦家庄乡"]
["行政区划-山西省-晋城市-泽州县",17,"南村镇","下村镇","大东沟镇","周村镇","犁川镇","晋庙铺镇","金村镇","高都镇","巴公镇","大阳镇","山河镇","大箕镇","柳树口镇","北义城镇","川底乡","李寨乡","南岭乡"]
["行政区划-山西省-晋城市-高平市",16,"北城街道","东城街道","南城街道","米山镇","三甲镇","神农镇","陈区镇","北诗镇","河西镇","马村镇","野川镇","寺庄镇","建宁乡","石末乡","原村乡","永录乡"]
["行政区划-山东省-济南市-历下区",11,"解放路街道","千佛山街道","趵突泉街道","泉城路街道","大明湖街道","东关街道","文东街道","建新街道","甸柳街道","燕山街道","姚家镇"]
["行政区划-山东省-济南市-市中区",15,"大观园街道","杆石桥街道","四里村街道","魏家庄街道","二七街道","七里山街道","六里山街道","舜玉路街道","泺源街道","王官庄街道","舜耕街道","白马山街道","七贤街道","党家庄镇","十六里河镇"]
["行政区划-山东省-济南市-槐荫区",14,"振兴街街道","中大槐树街道","道德街街道","西市场街道","五里沟街道","营市街街道","青年公园街道","南辛庄街道","段店北路街道","张庄路街道","匡山街道","美里湖街道","吴家堡镇","段店镇"]
["行政区划-山东省-济南市-天桥区",15,"无影山街道","天桥东街街道","北村街道","南村街道","堤口路街道","北坦街道","制锦市街道","宝华街道","官扎营街道","纬北路街道","药山街道","北园街道","泺口街道","桑梓店镇","大桥镇"]
["行政区划-山东省-济南市-历城区",16,"山大路街道","洪家楼街道","东风街道","全福街道","仲宫镇","港沟镇","柳埠镇","孙村镇","郭店镇","董家镇","唐王镇","遥墙镇","王舍人镇","华山镇","西营镇","彩石镇"]
["行政区划-山东省-济南市-长清区",10,"文昌街街道","崮云湖街道","平安街道","五峰山街道","归德镇","孝里镇","万德镇","张夏镇","马山镇","双泉乡"]
["行政区划-山东省-济南市-平阴县",7,"平阴镇","东阿镇","孝直镇","孔村镇","洪范池镇","玫瑰镇","安城乡"]
["行政区划-山东省-济南市-济阳县",8,"济阳镇","垛石镇","孙耿镇","曲堤镇","仁风镇","崔寨镇","太平镇","新市乡"]
["行政区划-山东省-济南市-商河县",12,"许商街道","玉皇庙街道","殷巷镇","怀仁镇","龙桑寺镇","郑路镇","贾庄镇","孙集乡","沙河乡","韩庙乡","张坊乡","白桥乡"]
["行政区划-山东省-济南市-章丘市",20,"明水街道","双山街道","枣园街道","龙山街道","埠村街道","圣井街道","普集镇","绣惠镇","相公庄镇","垛庄镇","水寨镇","文祖镇","刁镇","曹范镇","白云湖镇","高官寨镇","宁家埠镇","官庄乡","辛寨乡","黄河乡"]
["行政区划-山东省-淄博市-淄川区",21,"般阳路街道","松龄路街道","商城路街道","钟楼街道","城南镇","昆仑镇","磁村镇","岭子镇","商家镇","黑旺镇","淄河镇","东坪镇","西河镇","龙泉镇","寨里镇","罗村镇","洪山镇","双杨镇","太河乡","峨庄乡","张庄乡"]
["行政区划-山东省-淄博市-张店区",16,"车站街道","公园街道","杏园街道","和平街道","科苑街道","体育场街道","石桥街道","四宝山街道","马尚镇","南定镇","沣水镇","湖田镇","傅家镇","中埠镇","卫固镇","房镇镇"]
["行政区划-山东省-淄博市-博山区",13,"城东街道","城西街道","域城镇","白塔镇","夏家庄镇","山头镇","八陡镇","崮山镇","石马镇","北博山镇","南博山镇","源泉镇","池上镇"]
["行政区划-山东省-淄博市-临淄区",14,"闻韶街道","雪宫街道","辛店街道","稷下街道","齐陵街道","齐都镇","皇城镇","敬仲镇","朱台镇","梧台镇","金岭镇","南王镇","凤凰镇","边河乡"]
["行政区划-山东省-淄博市-周村区",9,"丝绸路街道","大街街道","青年路街道","永安街道","城北路街道","北郊镇","南郊镇","王村镇","萌水镇"]
["行政区划-山东省-淄博市-桓台县",11,"索镇镇","起凤镇","邢家镇","田庄镇","荆家镇","马桥镇","陈庄镇","新城镇","周家镇","唐山镇","果里镇"]
["行政区划-山东省-淄博市-高青县",9,"田镇","青城镇","高城镇","黑里寨镇","唐坊镇","常家镇","花沟镇","赵店镇","木李镇"]
["行政区划-山东省-淄博市-沂源县",13,"南麻镇","土门镇","鲁村镇","东里镇","悦庄镇","西里镇","大张庄镇","中庄镇","张家坡镇","徐家庄乡","燕崖乡","石桥乡","三岔乡"]
["行政区划-山东省-潍坊市-潍城区",8,"城关街道","南关街道","西关街道","北关街道","军埠口镇","符山镇","于河镇","望留镇"]
["行政区划-山东省-潍坊市-寒亭区",10,"寒亭街道","开元街道","固堤镇","央子镇","高里镇","双杨店镇","朱里镇","河滩镇","泊子乡","南孙乡"]
["行政区划-山东省-潍坊市-坊子区",8,"长宁街道","恒安街道","凤凰街道","坊安街道","穆村镇","眉村镇","荆山洼镇","南流镇"]
["行政区划-山东省-潍坊市-奎文区",11,"东关街道","大虞街道","梨园街道","廿里堡街道","潍州路街道","北苑街道","广文街道","南苑街道","新城街道","清池街道","钢城街道"]
["行政区划-山东省-潍坊市-临朐县",18,"城关街道","东城街道","五井镇","杨善镇","冶源镇","寺头镇","九山镇","七贤镇","辛寨镇","卧龙镇","蒋峪镇","大关镇","营子镇","龙岗镇","柳山镇","上林镇","纸坊镇","石家河乡"]
["行政区划-山东省-潍坊市-昌乐县",16,"城关街道","宝城街道","朱刘街道","城南街道","尧沟镇","五图镇","北岩镇","乔官镇","唐吾镇","高崖镇","红河镇","马宋镇","阿陀镇","崔家庄镇","白塔镇","朱汉镇"]
["行政区划-山东省-潍坊市-青州市",21,"王府街道","益都街道","昭德街道","东坝街道","王母宫街道","云门山街道","弥河镇","王坟镇","五里镇","庙子镇","邵庄镇","普通镇","东高镇","高柳镇","朱良镇","何官镇","口埠镇","东夏镇","谭坊镇","郑母镇","黄楼镇"]
["行政区划-山东省-潍坊市-诸城市",23,"密州街道","龙都街道","舜王街道","吕标镇","枳沟镇","贾悦镇","孟疃镇","马庄镇","石桥子镇","程戈庄镇","九台镇","相州镇","郭家屯镇","昌城镇","百尺河镇","辛兴镇","朱解镇","林家村镇","瓦店镇","郝戈庄镇","皇华镇","桃园乡","桃林乡"]
["行政区划-山东省-潍坊市-寿光市",17,"圣城街道","文家街道","古城街道","洛城街道","孙家集街道","大家洼街道","化龙镇","营里镇","台头镇","田柳镇","上口镇","侯镇镇","纪台镇","稻田镇","田马镇","留吕镇","羊口镇"]
["行政区划-山东省-潍坊市-安丘市",23,"兴安街道","贾戈街道","景芝镇","黄旗堡镇","凌河镇","官庄镇","雹泉镇","红沙沟镇","大盛镇","庵上镇","赵戈镇","刘家尧镇","石埠子镇","石堆镇","关王镇","王家庄镇","临浯镇","白芬子镇","管公镇","柘山镇","辉渠镇","吾山镇","金冢子镇"]
["行政区划-山东省-潍坊市-高密市",20,"朝阳街道","醴泉街道","密水街道","柏城镇","姚哥庄镇","河崖镇","夏庄镇","姜庄镇","仁和镇","大牟家镇","周戈庄镇","康庄镇","阚家镇","双羊镇","井沟镇","呼家庄镇","注沟镇","柴沟镇","拒城河镇","李家营镇"]
["行政区划-山东省-潍坊市-昌邑市",15,"奎聚街道","都昌街道","柳疃镇","龙池镇","夏店镇","卜庄镇","围子镇","宋庄镇","石埠镇","饮马镇","北孟镇","岞山镇","丈岭镇","双台乡","太保庄乡"]
["行政区划-山东省-济宁市-市中区",8,"古槐街道","济阳街道","阜桥街道","越河街道","仙营街道","观音阁街道办事处\t","金城街道","南苑街道"]
["行政区划-山东省-济宁市-任城区",13,"三贾街道","许庄街道","柳行街道","李营镇","廿里铺镇","长沟镇","安居镇","唐口镇","接庄镇","南张镇","石桥镇","喻屯镇","兖矿集团济东新村"]
["行政区划-山东省-济宁市-微山县\t\t\t\t",15,"夏镇街道","昭阳街道","韩庄镇\t","欢城镇\t","南阳镇\t","鲁桥镇","傅村镇\t","留庄镇","微山岛乡","两城乡","马坡乡\t","高楼乡\t","张楼乡","赵庙乡","西平乡\t"]
["行政区划-山东省-济宁市-鱼台县",10,"谷亭镇","清河镇","鱼城镇","王鲁镇","张黄镇","王庙镇","李阁镇","唐马乡","老砦乡","罗屯乡"]
["行政区划-山东省-济宁市-金乡县",13,"金乡镇","羊山镇","胡集镇","肖云镇","鸡黍镇","王丕镇","司马镇","鱼山镇","马庙镇","化雨乡","卜集乡","高河乡","兴隆乡"]
["行政区划-山东省-济宁市-嘉祥县",15,"嘉祥镇","纸坊镇","梁宝寺镇","卧龙山镇","疃里镇","马村镇","金屯镇","大张楼镇","老僧堂乡","黄垓乡","万张乡","马集乡","满硐乡","仲山乡","孟姑集乡"]
["行政区划-山东省-济宁市-汶上县",14,"汶上镇","南站镇","南旺镇","次丘镇","寅寺镇","郭楼镇","康驿镇","苑庄镇","义桥乡","刘楼乡","郭仓乡","杨店乡","军屯乡","白石乡"]
["行政区划-山东省-济宁市-泗水县",13,"泗河街道","济河街道","泉林镇","星村镇","柘沟镇","金庄镇","苗馆镇","中册镇","杨柳镇","泗张镇","圣水峪乡","大黄沟乡","高峪乡"]
["行政区划-山东省-济宁市-梁山县",14,"梁山镇","小路口镇","韩岗镇","徐集镇","拳铺镇","杨营镇","韩垓镇","馆驿镇","小安山镇","马营乡","寿张集乡","黑虎庙乡","赵堌堆乡","大路口乡"]
["行政区划-山东省-济宁市-曲阜市",12,"鲁城街道","书院街道","吴村镇","姚村镇","陵城镇","小雪镇","南辛镇","时庄镇","王庄乡","董庄乡","息陬乡","防山乡"]
["行政区划-山东省-济宁市-兖州市",12,"鼓楼街道","永安街道","大安镇","新驿镇","颜店镇","王因镇","新兖镇","谷村镇","漕河镇","黄屯镇","兴隆庄镇","小孟镇"]
["行政区划-山东省-济宁市-邹城市",17,"钢山街道","千泉街道","凫山街道","香城镇","城前镇","大束镇","北宿镇","中心店镇","唐村镇","太平镇","平阳寺镇","石墙镇","峄山镇","看庄镇","张庄镇","田黄镇","郭里镇"]
["行政区划-山东省-德州市-德城区",11,"新湖街道","新华街道","天衢街道","东地街道","运河街道","二屯镇","黄河涯镇","宋官屯镇","赵虎镇","抬头寺乡","袁桥乡"]
["行政区划-山东省-德州市-陵县",13,"安德街道","陵城镇","郑家寨镇","糜镇","宋家镇","徽王庄镇","神头镇","滋镇","前孙镇","边临镇","义渡口乡","丁庄乡","于集乡"]
["行政区划-山东省-德州市-宁津县",11,"宁津镇","柴胡店镇","长官镇","杜集镇","保店镇","大柳镇","大曹镇","相衙镇","时集镇","张大庄乡","刘营伍乡"]
["行政区划-山东省-德州市-庆云县",9,"渤海路街道","庆云镇","常家镇","尚堂镇","崔口镇","严务乡","东辛店乡","中丁乡","徐园子乡"]
["行政区划-山东省-德州市-临邑县",12,"邢侗街道","恒源街道","临盘街道","临邑镇","临南镇","德平镇","林子镇","兴隆镇","孟寺镇","翟家乡","理合务乡","宿安乡"]
["行政区划-山东省-德州市-齐河县",14,"晏城镇","表白寺镇","焦庙镇","赵官镇","祝阿镇","仁里集镇","潘店镇","胡官屯镇","宣章屯镇","华店乡","安头乡","马集乡","刘桥乡","大黄乡"]
["行政区划-山东省-德州市-平原县",12,"龙门街道","桃园街道","王凤楼镇","前曹镇","恩城镇","王庙镇","王杲铺镇","张华镇","腰站镇","坊子乡","王打卦乡","三唐乡"]
["行政区划-山东省-德州市-夏津县",14,"银城街道","北城街道","南城镇","苏留庄镇","新盛店镇","雷集镇","郑保屯镇","白马湖镇","东李官屯镇","宋楼镇","香赵庄镇","双庙镇","渡口驿乡","田庄乡"]
["行政区划-山东省-德州市-武城县",9,"广运街道","武城镇","老城镇","滕庄镇","鲁权屯镇","郝王庄镇","杨庄乡","李家户乡","甲马营乡"]
["行政区划-山东省-德州市-乐陵市",16,"市中街道","胡家街道","云红街道","郭家街道","杨安镇","朱集镇","黄夹镇","丁坞镇","花园镇","郑店镇","化楼镇","孔镇","西段乡","大孙乡","铁营乡","寨头堡乡"]
["行政区划-山东省-德州市-禹城市",11,"市中街道","伦镇","房寺镇","张庄镇","辛店镇","安仁镇","辛寨镇","梁家镇","李屯乡","十里望乡","莒镇乡"]
["行政区划-山东省-聊城市-东昌府区",20,"古楼街道","柳园街道","新区街道","湖西街道","道口铺街道办事","阎寺街道","凤凰街道","北城街道","东城街道","蒋官屯街道办事","侯营镇","沙镇镇","堂邑镇","梁水镇","斗虎屯镇","郑家镇","张炉集镇","于集镇","许营乡","朱老庄乡"]
["行政区划-山东省-聊城市-阳谷县",18,"博济桥街道办事","侨润街道","狮子楼街道办事","阎楼镇","阿城镇","七级镇","安乐镇","定水镇","石佛镇","李台镇","寿张镇","十五里园镇","张秋镇","郭店屯乡","大布乡","西湖乡","高庙王乡","金斗营乡"]
["行政区划-山东省-聊城市-莘县",22,"莘城镇","张鲁镇","朝城镇","观城镇","古城镇","大张家镇","古云镇","十八里铺镇","莘亭镇","燕店镇","董杜庄镇","王奉镇","樱桃园镇","河店镇","妹冢镇","魏庄乡","大王寨乡","俎店乡","张寨乡","徐庄乡","王庄集乡","柿子园乡"]
["行政区划-山东省-聊城市-茌平县",16,"振兴街道","信发街道","乐平铺镇","冯官屯镇","菜屯镇","博平镇","杜郎口镇","韩屯镇","韩集乡","广平乡","胡屯乡","温陈乡","贾寨乡","杨官屯乡","洪官屯乡","肖庄乡"]
["行政区划-山东省-聊城市-东阿县",11,"铜城街道","新城街道","刘集镇","牛角店镇","大桥镇","高集镇","姜楼镇","顾官屯镇","姚寨镇","鱼山乡","陈集乡"]
["行政区划-山东省-聊城市-冠县",17,"冠城镇","贾镇","桑阿镇","柳林镇","清水镇","东古城镇","北馆陶镇","斜店乡","梁堂乡","定远寨乡","辛集乡","范寨乡","甘官屯乡","兰沃乡","店子乡","烟庄乡","万善乡"]
["行政区划-山东省-聊城市-高唐县",12,"鱼邱湖街道办","汇鑫街道办事","人和街道办事","梁村镇","尹集镇","清平镇","固河镇","三十里铺镇","琉璃寺镇","杨屯乡","赵寨子乡","姜店乡"]
["行政区划-山东省-聊城市-临清市",16,"青年路街道","新华路街道","先锋路街道","大辛庄街道","松林镇","老赵庄镇","康庄镇","魏湾镇","刘垓子镇","八岔路镇","潘庄镇","烟店镇","唐园镇","金郝庄乡","戴湾乡","尚店乡"]
["行政区划-山东省-滨州市-滨城区",15,"市中街道","市西街道","北镇街道","市东街道","彭李街道","小营街道","滨北街道","梁才街道","杜店街道","沙河街道","里则街道","旧镇镇","堡集镇","尚集乡","秦皇台乡"]
["行政区划-山东省-滨州市-惠民县",14,"孙武镇","石庙镇","桑落墅镇","淄角镇","胡集镇","李庄镇","麻店镇","魏集镇","清河镇","姜楼镇","何坊乡","皂户李乡","辛店乡","大年陈乡"]
["行政区划-山东省-滨州市-阳信县",9,"阳信镇","商店镇","温店镇","河流镇","翟王镇","流坡坞镇","劳店乡","水落坡乡","洋湖乡"]
["行政区划-山东省-滨州市-无棣县",11,"无棣镇","水湾镇","碣石山镇","小泊头镇","埕口镇","马山子镇","信阳乡","车镇乡","柳堡乡","西小王乡","佘家巷乡"]
["行政区划-山东省-滨州市-沾化县",11,"富国镇","下洼镇","古城镇","冯家镇","泊头镇","大高镇","黄升乡","滨海乡","下河乡","利国乡","海防办事处乡"]
["行政区划-山东省-滨州市-博兴县",10,"博兴镇","曹王镇","兴福镇","陈户镇","湖滨镇","店子镇","吕艺镇","纯化镇","庞家镇","乔庄镇"]
["行政区划-山东省-滨州市-邹平县",16,"黛溪街道","黄山街道","高新街道","长山镇","魏桥镇","西董镇","好生镇","临池镇","焦桥镇","韩店镇","孙镇镇","九户镇","青阳镇","明集镇","台子镇","码头镇"]
["行政区划-山东省-菏泽市-牡丹区",24,"东城街道","西城街道","南城街道","北城街道","牡丹街道","丹阳街道(属开","岳程街道(属开","佃户屯街道办","何楼街道","万福街道","沙土镇","吴店镇","王浩屯镇","黄堽镇","都司镇","高庄镇","小留镇","李村镇","马岭岗镇","安兴镇","大黄集镇","吕陵镇","胡集乡","皇镇乡"]
["行政区划-山东省-菏泽市-曹县",25,"曹城镇","庄寨镇","普连集镇","青固集镇","桃源集镇","韩集镇","砖庙镇","古营集镇","魏湾镇","侯集回族镇","苏集镇","孙老家镇","阎店楼镇","梁堤头镇","安才楼镇","邵庄镇","王集镇","青岗集乡","常乐集乡","倪集乡","楼庄乡","郑庄乡","大集乡","朱洪庙乡","仵楼乡"]
["行政区划-山东省-菏泽市-单县",20,"单城镇","郭村镇","黄岗镇","终兴镇","孙溜镇","高韦庄镇","徐寨镇","蔡堂镇","朱集镇","李新庄镇","浮岗镇","莱河镇","时楼镇","杨楼镇","张集镇","龙王庙镇","谢集乡","高老家乡","曹庄乡","李田楼乡"]
["行政区划-山东省-菏泽市-成武县",12,"成武镇","大田集镇","天宫庙镇","汶上集镇","南鲁集镇","伯乐集镇","苟村集镇","白浮图镇","孙寺镇","九女镇","党集乡","张楼乡"]
["行政区划-山东省-菏泽市-巨野县",16,"巨野镇","龙固镇","大义镇","柳林镇","章缝镇","大谢集镇","独山镇","麒麟镇","核桃园镇","田庄镇","太平镇","万丰镇","陶庙镇","董官屯镇","田桥镇","营里镇"]
["行政区划-山东省-菏泽市-郓城县",16,"鄄城镇","什集镇","红船镇","旧城镇","闫什镇","箕山镇","李进士堂镇","董口镇","临濮镇","彭楼镇","左营乡","大埝乡","引马乡","凤凰乡","富春乡","郑营乡"]
["行政区划-山东省-菏泽市-鄄城县",16,"鄄城镇","什集镇","红船镇","旧城镇","闫什镇","箕山镇","李进士堂镇","董口镇","临濮镇","彭楼镇","左营乡","大埝乡","引马乡","凤凰乡","富春乡","郑营乡"]
["行政区划-山东省-菏泽市-定陶县",11,"定陶镇","陈集镇","冉固镇","张湾镇","黄店镇","孟海镇","马集镇","仿山乡","南王店乡","半堤乡","杜堂乡"]
["行政区划-山东省-菏泽市-东明县",13,"城关镇","东明集镇","刘楼镇","陆圈镇","马头镇","三春集镇","大屯镇","武胜桥乡","菜园集乡","小井乡","沙窝乡","长兴集乡","焦园乡"]
["行政区划-河南省-郑州市-中原区",13,"林山寨街道","建设路街道","棉纺路街道","秦岭路街道","桐柏路街道","三官庙街道","绿东村街道","汝河路街道","航海西路街道","中原西路街道","须水镇","石佛镇","沟赵乡"]
["行政区划-河南省-郑州市-二七区",15,"淮河路街道","解放路街道","铭功路街道","一马路街道","蜜蜂张街道","五里堡街道","大学路街道","建中街街道","福华街街道","德华街街道","嵩山路街道","京广路街道","长江路街道","马寨镇","侯寨乡"]
["行政区划-河南省-郑州市-管城回族区",14,"北下街街道","西大街街道","南关街道","城东路街道","东大街街道","二里岗街道","陇海路街道","紫荆山南路街道","航海东路街道","十八里河镇","南曹乡","圃田乡","经济开发区明湖街道","经济开发区潮河街道"]
["行政区划-河南省-郑州市-金水区",17,"经八路街道","花园路街道","人民路街道","杜岭街街道","大石桥街道","南阳路街道","南阳新村街道","文化路街道","丰产路街道","东风路街道","北林路街道","未来路街道","凤凰台街道","龙子湖街道","祭城路街道","柳林镇","庙李镇"]
["行政区划-河南省-郑州市-上街区",6,"济源路街道","中心路街道","新安路街道","工业路街道","矿山街道","峡窝镇"]
["行政区划-河南省-郑州市-惠济区",8,"新城街道","刘寨街道","老鸦陈街道","长兴路街道","迎宾路街道","大河路街道","花园口镇","古荥镇"]
["行政区划-河南省-郑州市-中牟县",17,"城关镇","韩寺镇","官渡镇","狼城岗镇","万滩镇","白沙镇","郑庵镇","张庄镇","黄店镇","大孟镇","九龙镇","雁鸣湖乡","刘集乡","八岗乡","三官庙乡","刁家乡","姚家乡"]
["行政区划-河南省-郑州市-巩义市",20,"新华路街道","杜甫路街道","永安路街道","孝义街道","紫荆路街道","米河镇","新中镇","小关镇","竹林镇","大峪沟镇","河洛镇","站街镇","康店镇","北山口镇","西村镇","芝田镇","回郭镇","鲁庄镇","夹津口镇","涉村镇"]
["行政区划-河南省-郑州市-荥阳市",14,"索河街道","京城街道","乔楼镇","豫龙镇","广武镇","王村镇","汜水镇","高山镇","刘河镇","崔庙镇","贾峪镇","城关乡","高村乡","金寨回族乡"]
["行政区划-河南省-郑州市-新密市",18,"青屏街街道","新华路街道","西大街街道","城关镇","米村镇","牛店镇","平陌镇","超化镇","苟堂镇","大隗镇","刘寨镇","白寨镇","岳村镇","来集镇","袁庄乡","曲梁乡","矿区街道","尖山风景区管理委员会"]
["行政区划-河南省-郑州市-新郑市",15,"新建路街道","新华路街道","新烟街道","新村镇","辛店镇","观音寺镇","梨河镇","和庄镇","薛店镇","孟庄镇","郭店镇","龙湖镇","城关乡","八千乡","龙王乡"]
["行政区划-河南省-郑州市-登封市",16,"嵩阳街道","少林街道","中岳街道","大金店镇","颖阳镇","卢店镇","告成镇","阳城区镇","大冶镇","宣化镇","东金店乡","白坪乡","君召乡","石道乡","唐庄乡","徐庄乡"]
["行政区划-河南省-开封市-龙亭区",6,"北书店街道","午朝门街道","大兴街道","北道门街道","北郊乡","柳园口乡"]
["行政区划-河南省-开封市-顺河区",8,"清平街道","铁塔街道","曹门街道","宋门街道","工业街道","苹果园街道","东郊乡","土柏岗乡"]
["行政区划-河南省-开封市-鼓楼区",8,"相国寺街道","新华街道","卧龙街道","州桥街道","西司门街道","九村街道","五一街道","仙人庄街道"]
["行政区划-河南省-开封市-禹王台区",7,"三里堡街道","新门关街道","繁塔街道","官坊街道","菜市街道","南郊乡","汪屯乡"]
["行政区划-河南省-开封市-金明区",7,"城西街道","梁苑街道","杏花营镇","西郊乡","水稻乡","杏花营农场","开发区"]
["行政区划-河南省-开封市-杞县",21,"城关镇","五里河镇","付集镇","于镇镇","高阳镇","葛岗镇","阳固镇","邢口镇","裴村店乡","宗店乡","板木乡","竹林乡","官庄乡","湖岗乡","苏木乡","沙沃乡","平城乡","泥沟乡","柿元乡","西寨乡","城郊乡"]
["行政区划-河南省-开封市-通许县",12,"城关镇","竖岗镇","玉皇庙镇","四所楼镇","朱砂镇","长智镇","冯庄乡","孙营乡","大岗李乡","邸阁乡","练城乡","厉庄乡"]
["行政区划-河南省-开封市-尉氏县",17,"城关镇","洧川镇","朱曲镇","蔡庄镇","永兴镇","张市镇","十八里镇","水坡镇","邢庄乡","庄头乡","大营乡","大马乡","岗李乡","门楼任乡","大桥乡","南曹乡","小陈乡"]
["行政区划-河南省-开封市-开封县",15,"城关镇","陈留镇","仇楼镇","八里湾镇","曲兴镇","朱仙镇","半坡店乡","罗王乡","刘店乡","袁坊乡","杜良乡","兴隆乡","西姜寨乡","万隆乡","范村乡"]
["行政区划-河南省-开封市-兰考县",23,"城关镇","固阳镇","南彰镇","张君墓镇","红庙镇","城关乡","三义寨乡","坝头乡","爪营乡","谷营乡","小宋乡","孟寨乡","许河乡","葡萄架乡","闫楼乡","仪封乡","中原油田","仪封园艺场","造纸林场","柳林林场","西关农场","畜牧良种场","固阳农科所"]
["行政区划-河南省-安阳市-文峰区",19,"东大街街道","头二三街道","甜水井街道","东关街道","南关街道","西大街街道","北大街街道","西关街道","紫薇大道街道","光华路街道","永明路街道","中华路街道","宝莲寺镇","高庄乡","步行街综合治理办公室","北大街综合治理办公室","峨嵋大街街道","银杏大街街道","商颂大街街道"]
["行政区划-河南省-安阳市-北关区",9,"红旗路街道","解放路街道","灯塔路街道","豆腐营街道","洹北街道","彰东街道办事处　","彰北街道","民航路街道","曙光路街道"]
["行政区划-河南省-安阳市-殷都区",10,"殷都区梅园庄街道","殷都区李珍街道","殷都区电厂路街道","殷都区纱厂街道","殷都区铁西路街道","殷都区水冶街道","殷都区清风街街道","殷都区北蒙街道","殷都区相台街道","殷都区西郊乡"]
["行政区划-河南省-安阳市-龙安区",9,"田村街道","彰武街道","文昌大道街道","文明大道街道","太行小区街道","中州路街道","龙泉镇","东风乡","马投涧乡"]
["行政区划-河南省-安阳市-安阳县",21,"水冶镇","铜冶镇","善应镇","柏庄镇","白壁镇","曲沟镇","吕村镇","蒋村乡","伦掌乡","都里乡","磊口乡","许家沟乡","马家乡","崔家桥乡","安丰乡","洪河屯乡","韩陵乡","永和乡","瓦店乡","北郭乡","辛村乡"]
["行政区划-河南省-安阳市-汤阴县",10,"城关镇","菜园镇","任固镇","五陵镇","宜沟镇","韩庄乡","白营乡","古贤乡","瓦岗乡","伏道乡"]
["行政区划-河南省-安阳市-滑县",22,"道口镇","城关镇","白道口镇","留固镇","上官镇","牛屯镇","万古镇","高平镇","王庄镇","枣村乡","四间房乡","八里营乡","赵营乡","大寨乡","桑村乡","老爷庙乡","老店乡","慈周寨乡","瓦岗寨乡","焦虎乡","半坡店乡","小铺乡"]
["行政区划-河南省-安阳市-内黄县",17,"城关镇","东庄镇","井店镇","梁庄镇","后河镇","楚旺镇","张龙乡","马上乡","高堤乡","亳城乡","二安乡","六村乡","中召乡","宋村乡","田氏乡","石盘屯乡","豆公乡"]
["行政区划-河南省-安阳市-林州市",20,"开元街道","振林街道","龙山街道","桂园街道","合涧镇","临淇镇","东姚镇","横水镇","河顺镇","任村镇","姚村镇","陵阳镇","原康镇","五龙镇","采桑镇","东岗镇","桂林镇","城郊乡","茶店乡","石板岩乡"]
["行政区划-河南省-鹤壁市-鹤山区",7,"中北街道","中山路街道","新华街街道","鹤山街街道","九矿广场街道","鹤壁集乡","姬家山乡"]
["行政区划-河南省-鹤壁市-山城区",7,"红旗街道","长风中路街道","山城路街道","汤河街街道","鹿楼街道","石林乡","鹿楼乡"]
["行政区划-河南省-鹤壁市-淇滨区",7,"金山街道","大赉店镇","上峪乡","大河涧乡","九州路街道","黎阳路街道","长江路街道"]
["行政区划-河南省-鹤壁市-浚县",10,"城关镇","善堂镇","屯子镇","钜桥镇","新镇镇","小河镇","黎阳镇","卫贤镇","王庄乡","白寺乡"]
["行政区划-河南省-鹤壁市-淇县",7,"朝歌镇","高村镇","北阳镇","桥盟乡","庙口乡","黄洞乡","西岗乡"]
["行政区划-河南省-新乡市-红旗区",10,"西街","东街","渠东","南干道","向阳小区","洪门镇","红旗区小店镇","开发区关堤乡","新乡市小店工业园区","开发区"]
["行政区划-河南省-新乡市-卫滨区",8,"胜利路街道","解放路街道","中同街街道","健康路街道","自由路街道","南桥街道","铁西街道","平原乡"]
["行政区划-河南省-新乡市-凤泉区",5,"宝西街道","宝东街道","大块镇","潞王坟乡","耿黄乡"]
["行政区划-河南省-新乡市-牧野区",10,"东干道","荣校路","北干道","花园","卫北","新辉路","和平路","王村镇","牧野乡","国家化学与物理电源产业园"]
["行政区划-河南省-新乡市-新乡县",8,"翟坡镇","小冀镇","七里营镇","朗公庙镇","古固寨镇","大召营镇","合河乡","新乡经济开发区"]
["行政区划-河南省-新乡市-获嘉县",12,"城关镇","照境镇","黄堤镇","中和镇","徐营镇","冯庄镇","亢村镇","史庄镇","位庄乡","大新庄乡","太山乡","西工区管理委员会"]
["行政区划-河南省-新乡市-原阳县",17,"城关镇","原武镇","师寨镇","葛埠口乡","福宁集乡","祝楼乡","桥北乡","韩董庄乡","蒋庄乡","官厂乡","大宾乡","陡门乡","齐街乡","太平镇乡","路寨乡","阳阿乡","靳堂乡"]
["行政区划-河南省-新乡市-延津县",16,"城关镇","东屯镇","丰庄镇","僧固乡","石婆固乡","位邱乡","司寨乡","王楼乡","马庄乡","胙城乡","榆林乡","小潭乡","国营林场","新兴农场","新乡市食品工业聚集区","新乡市纺织工业聚集区"]
["行政区划-河南省-新乡市-封丘县",19,"城关镇","黄陵镇","黄德镇","应举镇","陈桥镇","赵岗镇","城关乡","回族乡","王村乡","陈固乡","居厢乡","鲁岗乡","荆宫乡","留光乡","曹岗乡","潘店乡","李庄乡","尹岗乡","冯村乡"]
["行政区划-河南省-新乡市-长垣县",18,"蒲西","蒲东","南蒲","蒲北","丁栾镇","樊相镇","魏庄镇","恼里镇","常村镇","赵堤镇","芦岗乡","孟岗乡","苗寨乡","方里乡","武邱乡","佘家乡","张三寨乡","满村乡"]
["行政区划-河南省-新乡市-卫辉市",13,"汲水镇","太公泉镇","孙杏村镇","后河镇","李源屯镇","唐庄镇","上乐村镇","狮豹头乡","安都乡","顿坊店乡","柳庄乡","庞寨乡","城郊乡"]
["行政区划-河南省-新乡市-辉县市",22,"城关街道","胡桥街道","薄壁镇","峪河镇","百泉镇","孟庄镇","常村镇","吴村镇","南村镇","南寨镇","上八里镇","北云门镇","占城镇","黄水乡","拍石头乡","高庄乡","张村乡","冀屯乡","赵固乡","西平罗乡","洪洲乡","沙窑乡"]
["行政区划-河南省-焦作市-解放区",9,"民生街道","民主街道","新华街道","焦西街道","焦南街道","焦北街道","七百间街道","上白作街道","王褚街道"]
["行政区划-河南省-焦作市-中站区",10,"李封街道","王封街道","朱村街道","冯封街道","龙洞街道","月山街道","丹河街道","许衡街道","府城街道","龙翔街道"]
["行政区划-河南省-焦作市-马村区",7,"马村街道","北山街道","冯营街道","九里山街道","待王街道","安阳城街道","演马街道"]
["行政区划-河南省-焦作市-山阳区",10,"东方红街道","焦东街道","百间房街道","太行街道","艺新街道","光亚街道","定和街道","中星街道","新城街道","李万街道"]
["行政区划-河南省-焦作市-修武县",9,"城关镇","方庄镇","郇封镇","高村乡","周庄乡","五里源乡","岸上乡","西村乡","小营工贸区"]
["行政区划-河南省-焦作市-博爱县",11,"清化镇","柏山镇","月山镇","许良镇","阳庙镇","磨头镇","孝敬镇","寨豁乡","金城乡","苏家作乡","国营博爱农场"]
["行政区划-河南省-焦作市-武陟县",15,"木城镇","詹店镇","西陶镇","谢旗营镇","大封镇","宁郭镇","龙源镇","嘉应观乡","乔庙乡","圪当店乡","三阳乡","小董乡","大虹桥乡","北郭乡","武陟宁郭农场"]
["行政区划-河南省-焦作市-温县",11,"温泉镇","祥云镇","番田镇","黄庄镇","武德镇","赵堡镇","南张羌镇","岳村乡","招贤乡","北冷乡","国营温县农场"]
["行政区划-河南省-焦作市-济源市",16,"双桥街道","济水街道","北海街道","天坛街道","克井镇","五龙口镇","轵城镇","承留镇","邵原镇","坡头镇","梨林镇","大峪镇","亚桥乡","思礼乡","王屋乡","下冶乡"]
["行政区划-河南省-焦作市-沁阳市",13,"覃怀街道","怀庆街道","太行街道","沁园街道","崇义镇","西向镇","西万镇","柏香镇","山王庄镇","紫陵镇","常平乡","王召乡","王曲乡"]
["行政区划-河南省-焦作市-孟州市",11,"大定街道","会昌街道","河雍街道","河阳街道","化工镇","南庄镇","城伯镇","谷旦镇","赵和镇","西虢镇","槐树乡"]

{"sheet":"下拉项","index":2,"n_rows":376,"n_cols":4,"rows_kept":376,"hidden":true}
[2017]
[2018,null,"北京市","110000000000"]
[2019,null,"市辖区","110100000000"]
[2020,null,"县","110200000000"]
[2021,null,"天津市","120000000000"]
[2022,null,"市辖区","120100000000"]
[2023,null,"市辖县","120200000000"]
[2024,null,"河北省","130000000000"]
[2025,null,"石家庄市","130100000000"]
[2026,null,"唐山市","130200000000"]
[2027,null,"秦皇岛市","130300000000"]
[null,null,"邯郸市","130400000000"]
[null,null,"邢台市","130500000000"]
[null,null,"保定市","130600000000"]
[null,null,"张家口市","130700000000"]
[null,null,"承德市","130800000000"]
[null,null,"沧州市","130900000000"]
[null,null,"廊坊市","131000000000"]
[null,null,"衡水市","131100000000"]
[null,null,"山西省","140000000000"]
[null,null,"太原市","140100000000"]
[null,null,"大同市","140200000000"]
[null,null,"阳泉市","140300000000"]
[null,null,"长治市","140400000000"]
[null,null,"晋城市","140500000000"]
[null,null,"朔州市","140600000000"]
[null,null,"晋中市","140700000000"]
[null,null,"运城市","140800000000"]
[null,null,"忻州市","140900000000"]
[null,null,"临汾市","141000000000"]
[null,null,"吕梁市","141100000000"]
[null,null,"内蒙古自治区","150000000000"]
[null,null,"呼和浩特市","150100000000"]
[null,null,"包头市","150200000000"]
[null,null,"乌海市","150300000000"]
[null,null,"赤峰市","150400000000"]
[null,null,"通辽市","150500000000"]
[null,null,"鄂尔多斯市","150600000000"]
[null,null,"呼伦贝尔市","150700000000"]
[null,null,"巴彦淖尔市","150800000000"]
[null,null,"乌兰察布市","150900000000"]
[null,null,"兴安盟","152200000000"]
[null,null,"锡林郭勒盟","152500000000"]
[null,null,"阿拉善盟","152900000000"]
[null,null,"辽宁省","210000000000"]
[null,null,"沈阳市","210100000000"]
[null,null,"大连市","210200000000"]
[null,null,"鞍山市","210300000000"]
[null,null,"抚顺市","210400000000"]
[null,null,"本溪市","210500000000"]
[null,null,"丹东市","210600000000"]
[null,null,"锦州市","210700000000"]
[null,null,"营口市","210800000000"]
[null,null,"阜新市","210900000000"]
[null,null,"辽阳市","211000000000"]
[null,null,"盘锦市","211100000000"]
[null,null,"铁岭市","211200000000"]
[null,null,"朝阳市","211300000000"]
[null,null,"葫芦岛市","211400000000"]
[null,null,"吉林省","220000000000"]
[null,null,"长春市","220100000000"]
[null,null,"吉林市","220200000000"]
[null,null,"四平市","220300000000"]
[null,null,"辽源市","220400000000"]
[null,null,"通化市","220500000000"]
[null,null,"白山市","220600000000"]
[null,null,"松原市","220700000000"]
[null,null,"白城市","220800000000"]
[null,null,"延边朝鲜族自治州","222400000000"]
[null,null,"黑龙江省","230000000000"]
[null,null,"哈尔滨市","230100000000"]
[null,null,"齐齐哈尔市","230200000000"]
[null,null,"鸡西市","230300000000"]
[null,null,"鹤岗市","230400000000"]
[null,null,"双鸭山市","230500000000"]
[null,null,"大庆市","230600000000"]
[null,null,"伊春市","230700000000"]
[null,null,"佳木斯市","230800000000"]
[null,null,"七台河市","230900000000"]
[null,null,"牡丹江市","231000000000"]
[null,null,"黑河市","231100000000"]
[null,null,"绥化市","231200000000"]
[null,null,"大兴安岭地区","232700000000"]
[null,null,"上海市","310000000000"]
[null,null,"市辖区","310100000000"]
[null,null,"县","310200000000"]
[null,null,"江苏省","320000000000"]
[null,null,"南京市","320100000000"]
[null,null,"无锡市","320200000000"]
[null,null,"徐州市","320300000000"]
[null,null,"常州市","320400000000"]
[null,null,"苏州市","320500000000"]
[null,null,"南通市","320600000000"]
[null,null,"连云港市","320700000000"]
[null,null,"淮安市","320800000000"]
[null,null,"盐城市","320900000000"]
[null,null,"扬州市","321000000000"]
[null,null,"镇江市","321100000000"]
[null,null,"泰州市","321200000000"]
[null,null,"宿迁市","321300000000"]
[null,null,"浙江省","330000000000"]
[null,null,"杭州市","330100000000"]
[null,null,"宁波市","330200000000"]
[null,null,"温州市","330300000000"]
[null,null,"嘉兴市","330400000000"]
[null,null,"湖州市","330500000000"]
[null,null,"绍兴市","330600000000"]
[null,null,"金华市","330700000000"]
[null,null,"衢州市","330800000000"]
[null,null,"舟山市","330900000000"]
[null,null,"台州市","331000000000"]
[null,null,"丽水市","331100000000"]
[null,null,"安徽省","340000000000"]
[null,null,"合肥市","340100000000"]
[null,null,"芜湖市","340200000000"]
[null,null,"蚌埠市","340300000000"]
[null,null,"淮南市","340400000000"]
[null,null,"马鞍山市","340500000000"]
[null,null,"淮北市","340600000000"]
[null,null,"铜陵市","340700000000"]
[null,null,"安庆市","340800000000"]
[null,null,"黄山市","341000000000"]
[null,null,"滁州市","341100000000"]
[null,null,"阜阳市","341200000000"]
[null,null,"宿州市","341300000000"]
[null,null,"巢湖市","341400000000"]
[null,null,"六安市","341500000000"]
[null,null,"亳州市","341600000000"]
[null,null,"池州市","341700000000"]
[null,null,"宣城市","341800000000"]
[null,null,"福建省","350000000000"]
[null,null,"福州市","350100000000"]
[null,null,"厦门市","350200000000"]
[null,null,"莆田市","350300000000"]
[null,null,"三明市","350400000000"]
[null,null,"泉州市","350500000000"]
[null,null,"漳州市","350600000000"]
[null,null,"南平市","350700000000"]
[null,null,"龙岩市","350800000000"]
[null,null,"宁德市　","350900000000"]
[null,null,"江西省","360000000000"]
[null,null,"南昌市","360100000000"]
[null,null,"景德镇市","360200000000"]
[null,null,"萍乡市","360300000000"]
[null,null,"九江市","360400000000"]
[null,null,"新余市","360500000000"]
[null,null,"鹰潭市","360600000000"]
[null,null,"赣州市","360700000000"]
[null,null,"吉安市","360800000000"]
[null,null,"宜春市","360900000000"]
[null,null,"抚州市","361000000000"]
[null,null,"上饶市","361100000000"]
[null,null,"山东省","370000000000"]
[null,null,"济南市","370100000000"]
[null,null,"青岛市","370200000000"]
[null,null,"淄博市","370300000000"]
[null,null,"枣庄市","370400000000"]
[null,null,"东营市","370500000000"]
[null,null,"烟台市","370600000000"]
[null,null,"潍坊市","370700000000"]
[null,null,"济宁市","370800000000"]
[null,null,"泰安市","370900000000"]
[null,null,"威海市","371000000000"]
[null,null,"日照市","371100000000"]
[null,null,"莱芜市","371200000000"]
[null,null,"临沂市","371300000000"]
[null,null,"德州市","371400000000"]
[null,null,"聊城市","371500000000"]
[null,null,"滨州市","371600000000"]
[null,null,"菏泽市","371700000000"]
[null,null,"河南省","410000000000"]
[null,null,"郑州市","410100000000"]
[null,null,"开封市","410200000000"]
[null,null,"洛阳市","410300000000"]
[null,null,"平顶山市","410400000000"]
[null,null,"安阳市","410500000000"]
[null,null,"鹤壁市","410600000000"]
[null,null,"新乡市","410700000000"]
[null,null,"焦作市","410800000000"]
[null,null,"濮阳市","410900000000"]
[null,null,"许昌市","411000000000"]
[null,null,"漯河市","411100000000"]
[null,null,"三门峡市","411200000000"]
[null,null,"南阳市","411300000000"]
[null,null,"商丘市","411400000000"]
[null,null,"信阳市","411500000000"]
[null,null,"周口市","411600000000"]
[null,null,"驻马店市","411700000000"]
[null,null,"湖北省","420000000000"]
[null,null,"武汉市","420100000000"]
[null,null,"黄石市","420200000000"]
[null,null,"十堰市","420300000000"]
[null,null,"宜昌市","420500000000"]
[null,null,"襄樊市","420600000000"]
[null,null,"鄂州市","420700000000"]
[null,null,"荆门市","420800000000"]
[null,null,"孝感市","420900000000"]
[null,null,"荆州市","421000000000"]
[null,null,"黄冈市","421100000000"]
[null,null,"咸宁市","421200000000"]
[null,null,"随州市","421300000000"]
[null,null,"恩施州","422800000000"]
[null,null,"省直辖行政单位","429000000000"]
[null,null,"湖南省","430000000000"]
[null,null,"长沙市","430100000000"]
[null,null,"株洲市","430200000000"]
[null,null,"湘潭市","430300000000"]
[null,null,"衡阳市","430400000000"]
[null,null,"邵阳市","430500000000"]
[null,null,"岳阳市","430600000000"]
[null,null,"常德市","430700000000"]
[null,null,"张家界市","430800000000"]
[null,null,"益阳市","430900000000"]
[null,null,"郴州市","431000000000"]
[null,null,"永州市","431100000000"]
[null,null,"怀化市","431200000000"]
[null,null,"娄底市","431300000000"]
[null,null,"湘西土家族苗族自治州","433100000000"]
[null,null,"广东省","440000000000"]
[null,null,"广州市","440100000000"]
[null,null,"韶关市","440200000000"]
[null,null,"深圳市","440300000000"]
[null,null,"珠海市","440400000000"]
[null,null,"汕头市","440500000000"]
[null,null,"佛山市","440600000000"]
[null,null,"江门市","440700000000"]
[null,null,"湛江市","440800000000"]
[null,null,"茂名市","440900000000"]
[null,null,"肇庆市","441200000000"]
[null,null,"惠州市","441300000000"]
[null,null,"梅州市","441400000000"]
[null,null,"汕尾市","441500000000"]
[null,null,"河源市","441600000000"]
[null,null,"阳江市","441700000000"]
[null,null,"清远市","441800000000"]
[null,null,"东莞市","441900000000"]
[null,null,"中山市","442000000000"]
[null,null,"潮州市","445100000000"]
[null,null,"揭阳市","445200000000"]
[null,null,"云浮市","445300000000"]
[null,null,"广西壮族自治区","450000000000"]
[null,null,"南宁市","450100000000"]
[null,null,"柳州市","450200000000"]
[null,null,"桂林市","450300000000"]
[null,null,"梧州市","450400000000"]
[null,null,"北海市","450500000000"]
[null,null,"防城港市","450600000000"]
[null,null,"钦州市","450700000000"]
[null,null,"贵港市","450800000000"]
[null,null,"玉林市","450900000000"]
[null,null,"百色市","451000000000"]
[null,null,"贺州市","451100000000"]
[null,null,"河池市","451200000000"]
[null,null,"来宾市","451300000000"]
[null,null,"崇左市","451400000000"]
[null,null,"海南省","460000000000"]
[null,null,"海口市","460100000000"]
[null,null,"三亚市","460200000000"]
[null,null,"省属虚拟市","469000000000"]
[null,null,"重庆市","500000000000"]
[null,null,"市辖区","500100000000"]
[null,null,"县","500200000000"]
[null,null,"四川省","510000000000"]
[null,null,"成都市","510100000000"]
[null,null,"自贡市","510300000000"]
[null,null,"攀枝花市","510400000000"]
[null,null,"泸州市","510500000000"]
[null,null,"德阳市","510600000000"]
[null,null,"绵阳市","510700000000"]
[null,null,"广元市","510800000000"]
[null,null,"遂宁市","510900000000"]
[null,null,"内江市","511000000000"]
[null,null,"乐山市","511100000000"]
[null,null,"南充市","511300000000"]
[null,null,"眉山市","511400000000"]
[null,null,"宜宾市","511500000000"]
[null,null,"广安市","511600000000"]
[null,null,"达州市","511700000000"]
[null,null,"雅安市","511800000000"]
[null,null,"巴中市","511900000000"]
[null,null,"资阳市","512000000000"]
[null,null,"阿坝州","513200000000"]
[null,null,"甘孜藏族自治州","513300000000"]
[null,null,"凉山州","513400000000"]
[null,null,"贵州省","520000000000"]
[null,null,"贵阳市","520100000000"]
[null,null,"六盘水市","520200000000"]
[null,null,"遵义市","520300000000"]
[null,null,"安顺市","520400000000"]
[null,null,"铜仁地区","522200000000"]
[null,null,"黔西南州","522300000000"]
[null,null,"毕节地区","522400000000"]
[null,null,"黔东南苗族侗族自治州","522600000000"]
[null,null,"黔南布依族苗族自治州","522700000000"]
[null,null,"云南省","530000000000"]
[null,null,"昆明市","530100000000"]
[null,null,"曲靖市","530300000000"]
[null,null,"玉溪市","530400000000"]
[null,null,"保山市","530500000000"]
[null,null,"昭通市","530600000000"]
[null,null,"丽江市","530700000000"]
[null,null,"普洱市","530800000000"]
[null,null,"临沧市","530900000000"]
[null,null,"楚雄州","532300000000"]
[null,null,"红河州","532500000000"]
[null,null,"文山州","532600000000"]
[null,null,"西双版纳州","532800000000"]
[null,null,"大理州","532900000000"]
[null,null,"德宏州","533100000000"]
[null,null,"怒江州","533300000000"]
[null,null,"迪庆州","533400000000"]
[null,null,"西藏自治区","540000000000"]
[null,null,"拉萨市","540100000000"]
[null,null,"昌都地区","542100000000"]
[null,null,"山南地区","542200000000"]
[null,null,"日喀则地区","542300000000"]
[null,null,"那曲地区","542400000000"]
[null,null,"阿里地区","542500000000"]
[null,null,"林芝地区","542600000000"]
[null,null,"陕西省","610000000000"]
[null,null,"西安市","610100000000"]
[null,null,"铜川市","610200000000"]
[null,null,"宝鸡市","610300000000"]
[null,null,"咸阳市","610400000000"]
[null,null,"渭南市","610500000000"]
[null,null,"延安市","610600000000"]
[null,null,"汉中市","610700000000"]
[null,null,"榆林市","610800000000"]
[null,null,"安康市","610900000000"]
[null,null,"商洛市","611000000000"]
[null,null,"甘肃省","620000000000"]
[null,null,"兰州市","620100000000"]
[null,null,"嘉峪关市","620200000000"]
[null,null,"金昌市","620300000000"]
[null,null,"白银市","620400000000"]
[null,null,"天水市","620500000000"]
[null,null,"武威市","620600000000"]
[null,null,"张掖市","620700000000"]
[null,null,"平凉市","620800000000"]
[null,null,"酒泉市","620900000000"]
[null,null,"庆阳市","621000000000"]
[null,null,"定西市","621100000000"]
[null,null,"陇南市","621200000000"]
[null,null,"临夏州","622900000000"]
[null,null,"甘南州","623000000000"]
[null,null,"青海省","630000000000"]
[null,null,"西宁市","630100000000"]
[null,null,"海东地区","632100000000"]
[null,null,"海北州","632200000000"]
[null,null,"黄南州","632300000000"]
[null,null,"海南州","632500000000"]
[null,null,"果洛州","632600000000"]
[null,null,"玉树州","632700000000"]
[null,null,"海西州","632800000000"]
[null,null,"宁夏回族自治区","640000000000"]
[null,null,"银川市","640100000000"]
[null,null,"石嘴山市","640200000000"]
[null,null,"吴忠市","640300000000"]
[null,null,"固原市","640400000000"]
[null,null,"中卫市","640500000000"]
[null,null,"新疆维吾尔自治区","650000000000"]
[null,null,"乌鲁木齐市","650100000000"]
[null,null,"克拉玛依市","650200000000"]
[null,null,"吐鲁番地区","652100000000"]
[null,null,"哈密地区","652200000000"]
[null,null,"昌吉州","652300000000"]
[null,null,"博尔塔拉蒙古自治州","652700000000"]
[null,null,"巴音郭楞蒙古自治州","652800000000"]
[null,null,"阿克苏地区","652900000000"]
[null,null,"克州","653000000000"]
[null,null,"喀什地区","653100000000"]
[null,null,"和田地区","653200000000"]
[null,null,"伊犁州","654000000000"]
[null,null,"塔城地区","654200000000"]
[null,null,"阿勒泰地区","654300000000"]
[null,null,"省直辖行政单位","659000000000"]